ivi iz ukazne
                   lupine, dovoli UKAZU, da s terminala bere in prejema
                   signale; v tem načinu nasledniški procesi UKAZA po izteku
                   ne bodo prekinjeni.
  -k, --kill-after=TRAJANJE
                   če UKAZ po pretečenem TRAJANJU od začetnega signala
                   še vedno teče, pošlji signal KILL.
  -s, --signal=SIGNAL
                   določimo signala, ki ga procesu pošljemo ob izteku časa
                   SIGNAL lahko podamo z imenom (npr. »HUP«) ali številko;
                   seznam signalov lahko izvemo z ukazom »kill -l«.
