<!--
  Generated file, do not edit!
  Use the sync_qemu_features_i386.py script to make changes.
-->

<cpus>

  <!-- cpuid level 0x00000001 (ecx) -->
  <feature name='pni'>
    <alias name='sse3' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='pclmuldq'>
    <alias name='pclmulqdq' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='dtes64'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='monitor'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='ds_cpl'>
    <alias name='ds-cpl' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='vmx'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='smx'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='est'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='tm2'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='ssse3'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='cid'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='fma'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='cx16'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='xtpr'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='pdcm'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='pcid'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='dca'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='sse4.1'>
    <alias name='sse4-1' source='qemu'/>
    <alias name='sse4_1' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='sse4.2'>
    <alias name='sse4-2' source='qemu'/>
    <alias name='sse4_2' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='x2apic'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='movbe'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='popcnt'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='tsc-deadline'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='aes'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='xsave'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='osxsave'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='f16c'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='rdrand'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='hypervisor'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' ecx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000001 (edx) -->
  <feature name='fpu'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='vme'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='de'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='pse'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='tsc'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='msr'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='pae'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='mce'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='cx8'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='apic'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='sep'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='mtrr'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='pge'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='mca'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='cmov'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='pat'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='pse36'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='pn'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='clflush'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='ds'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='acpi'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='mmx'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='fxsr'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='sse'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='sse2'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='ss'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='ht'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='tm'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='ia64'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='pbe'>
    <cpuid eax_in='0x00000001' edx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000006 (eax) -->
  <feature name='arat'>
    <cpuid eax_in='0x00000006' eax='0x00000004'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0000 (ebx) -->
  <feature name='fsgsbase'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='tsc_adjust'>
    <alias name='tsc-adjust' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='sgx'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='bmi1'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='hle'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='avx2'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='fdp-excptn-only'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='smep'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='bmi2'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='erms'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='invpcid'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='rtm'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='cmt'>
    <alias name='cqm' source='linux'/>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='zero-fcs-fds'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='mpx'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512f'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512dq'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='rdseed'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='adx'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='smap'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512ifma'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='pcommit'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='clflushopt'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='clwb'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='intel-pt'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512pf'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512er'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512cd'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='sha-ni'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512bw'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512vl'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ebx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0000 (ecx) -->
  <feature name='avx512vbmi'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='umip'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='pku'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='ospke'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='waitpkg'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='avx512vbmi2'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='gfni'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='vaes'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='vpclmulqdq'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='avx512vnni'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='avx512bitalg'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512-vpopcntdq'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='la57'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='rdpid'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='bus-lock-detect'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='cldemote'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='movdiri'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='movdir64b'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='sgxlc'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='pks'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' ecx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0000 (edx) -->
  <feature name='avx512-4vnniw'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='avx512-4fmaps'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='fsrm'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='avx512-vp2intersect'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='md-clear'>
    <alias name='md_clear' source='linux'/>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='serialize'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='tsx-ldtrk'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='pconfig'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='arch-lbr'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='amx-bf16'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='avx512-fp16'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='amx-tile'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='amx-int8'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='spec-ctrl'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='stibp'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='flush-l1d'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='arch-capabilities'>
    <alias name='arch_capabilities' source='linux'/>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='core-capability'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='ssbd'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000000' edx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0001 (eax) -->
  <feature name='sha512'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='sm3'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='sm4'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='avx-vnni'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='avx512-bf16'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='cmpccxadd'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='fzrm'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='fsrs'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='fsrc'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='fred'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='lkgs'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='wrmsrns'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='amx-fp16'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='avx-ifma'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='lam'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' eax='0x04000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0001 (ecx) -->
  <feature name='msr-imm'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' ecx='0x00000020'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0001 (edx) -->
  <feature name='avx-vnni-int8'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='avx-ne-convert'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='amx-complex'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='avx-vnni-int16'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='prefetchiti'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='avx10'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000001' edx='0x00080000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000007, 0x0002 (edx) -->
  <feature name='intel-psfd'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='ipred-ctrl'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='rrsba-ctrl'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='ddpd-u'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='bhi-ctrl'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='mcdt-no'>
    <cpuid eax_in='0x00000007' ecx_in='0x00000002' edx='0x00000020'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x0000000d, 0x0001 (eax) -->
  <feature name='xsaveopt'>
    <cpuid eax_in='0x0000000d' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='xsavec'>
    <cpuid eax_in='0x0000000d' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='xgetbv1'>
    <cpuid eax_in='0x0000000d' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='xsaves' migratable='no'>
    <cpuid eax_in='0x0000000d' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='xfd'>
    <cpuid eax_in='0x0000000d' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000010'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x0000000f, 0x0001 (edx) -->
  <feature name='mbm_total'>
    <cpuid eax_in='0x0000000f' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='mbm_local'>
    <cpuid eax_in='0x0000000f' ecx_in='0x00000001' edx='0x00000004'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000012, 0x0000 (eax) -->
  <feature name='sgx1'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000000' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='sgx2'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000000' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-edeccssa'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000000' eax='0x00000800'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000012, 0x0000 (ebx) -->
  <feature name='sgx-exinfo'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00000001'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000012, 0x0001 (eax) -->
  <feature name='sgx-debug'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-mode64'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-provisionkey'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-tokenkey'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-kss'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='sgx-aex-notify'>
    <cpuid eax_in='0x00000012' ecx_in='0x00000001' eax='0x00000400'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000014, 0x0000 (ecx) -->
  <feature name='intel-pt-lip'>
    <cpuid eax_in='0x00000014' ecx_in='0x00000000' ecx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x00000024, 0x0000 (ebx) -->
  <feature name='avx10-128'>
    <cpuid eax_in='0x00000024' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='avx10-256'>
    <cpuid eax_in='0x00000024' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='avx10-512'>
    <cpuid eax_in='0x00000024' ecx_in='0x00000000' ebx='0x00040000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000001 (ecx) -->
  <feature name='lahf_lm'>
    <alias name='lahf-lm' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='cmp_legacy'>
    <alias name='cmp-legacy' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='svm'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='extapic'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='cr8legacy'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='abm'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='sse4a'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='misalignsse'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='3dnowprefetch'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='osvw'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='ibs'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='xop'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='skinit'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='wdt'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='lwp'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='fma4'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='tce'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='cvt16'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00040000'/>
  </feature>
  <feature name='nodeid_msr'>
    <alias name='nodeid-msr' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00080000'/>
  </feature>
  <feature name='tbm'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='topoext'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='perfctr_core'>
    <alias name='perfctr-core' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x00800000'/>
  </feature>
  <feature name='perfctr_nb'>
    <alias name='perfctr-nb' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' ecx='0x01000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000001 (edx) -->
  <feature name='syscall'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='nx'>
    <alias name='xd' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='mmxext'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='fxsr_opt'>
    <alias name='ffxsr' source='qemu'/>
    <alias name='fxsr-opt' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='pdpe1gb'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='rdtscp'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='lm'>
    <alias name='i64' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='3dnowext'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x40000000'/>
  </feature>
  <feature name='3dnow'>
    <cpuid eax_in='0x80000001' edx='0x80000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000007 (ebx) -->
  <feature name='overflow-recov'>
    <cpuid eax_in='0x80000007' ebx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='succor'>
    <cpuid eax_in='0x80000007' ebx='0x00000002'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000007 (edx) -->
  <feature name='invtsc' migratable='no'>
    <cpuid eax_in='0x80000007' edx='0x00000100'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000008 (ebx) -->
  <feature name='clzero'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='xsaveerptr'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='wbnoinvd'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='ibpb'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='ibrs'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='amd-stibp'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='stibp-always-on'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='amd-ssbd'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='virt-ssbd'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='amd-no-ssb'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='amd-psfd'>
    <cpuid eax_in='0x80000008' ebx='0x10000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x8000000a (edx) -->
  <feature name='npt'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='lbrv'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='svm-lock'>
    <alias name='svm_lock' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='nrip-save'>
    <alias name='nrip_save' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='tsc-scale'>
    <alias name='tsc_scale' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='vmcb-clean'>
    <alias name='vmcb_clean' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='flushbyasid'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='decodeassists'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='pause-filter'>
    <alias name='pause_filter' source='qemu'/>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='pfthreshold'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='avic'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='v-vmsave-vmload'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='vgif'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='vnmi'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='svme-addr-chk'>
    <cpuid eax_in='0x8000000a' edx='0x10000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000021 (eax) -->
  <feature name='no-nested-data-bp'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='fs-gs-base-ns'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='lfence-always-serializing'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='verw-clear'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='null-sel-clr-base'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='auto-ibrs'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='prefetchi'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='eraps'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='sbpb'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='ibpb-brtype'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='srso-no'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='srso-user-kernel-no'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' eax='0x40000000'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000021 (ecx) -->
  <feature name='tsa-sq-no'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' ecx='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='tsa-l1-no'>
    <cpuid eax_in='0x80000021' ecx='0x00000004'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0x80000022 (eax) -->
  <feature name='perfmon-v2'>
    <cpuid eax_in='0x80000022' eax='0x00000001'/>
  </feature>

  <!-- cpuid level 0xc0000001 (edx) -->
  <feature name='xstore'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='xstore-en'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='xcrypt'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='xcrypt-en'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='ace2'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='ace2-en'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000200'/>
  </feature>
  <feature name='phe'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000400'/>
  </feature>
  <feature name='phe-en'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00000800'/>
  </feature>
  <feature name='pmm'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00001000'/>
  </feature>
  <feature name='pmm-en'>
    <cpuid eax_in='0xc0000001' edx='0x00002000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x000000cf -->
  <feature name='split-lock-detect'>
    <msr index='0x000000cf' edx='0x00000000' eax='0x00000020'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000010a -->
  <feature name='rdctl-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='ibrs-all'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000002'/>
  </feature>
  <feature name='rsba'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000004'/>
  </feature>
  <feature name='skip-l1dfl-vmentry'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000008'/>
  </feature>
  <feature name='ssb-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000010'/>
  </feature>
  <feature name='mds-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='pschange-mc-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='tsx-ctrl'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='taa-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='sbdr-ssdp-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00002000'/>
  </feature>
  <feature name='fbsdp-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='psdp-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00008000'/>
  </feature>
  <feature name='fb-clear'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='bhi-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='pbrsb-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x01000000'/>
  </feature>
  <feature name='gds-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='rfds-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x08000000'/>
  </feature>
  <feature name='rfds-clear'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x00000000' eax='0x10000000'/>
  </feature>
  <feature name='its-no'>
    <msr index='0x0000010a' edx='0x40000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x00000480 -->
  <feature name='vmx-ins-outs'>
    <msr index='0x00000480' edx='0x00400000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-true-ctls'>
    <msr index='0x00000480' edx='0x00800000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-any-errcode'>
    <msr index='0x00000480' edx='0x01000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-nested-exception'>
    <msr index='0x00000480' edx='0x04000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x00000485 -->
  <feature name='vmx-store-lma'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x00000020'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-activity-hlt'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-activity-shutdown'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-activity-wait-sipi'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-vmwrite-vmexit-fields'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x20000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-zero-len-inject'>
    <msr index='0x00000485' edx='0x00000000' eax='0x40000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000048b -->
  <feature name='vmx-apicv-xapic'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000001' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000002' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-desc-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000004' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-rdtscp-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000008' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-apicv-x2apic'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000010' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-vpid'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000020' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-wbinvd-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000040' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-unrestricted-guest'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000080' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-apicv-register'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000100' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-apicv-vid'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000200' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ple'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000400' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-rdrand-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00000800' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invpcid-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00001000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-vmfunc'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00002000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-shadow-vmcs'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00004000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-encls-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00008000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-rdseed-exit'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00010000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-pml'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00020000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-xsaves'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x00100000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-tsc-scaling'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x02000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-enable-user-wait-pause'>
    <msr index='0x0000048b' edx='0x04000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000048c -->
  <feature name='vmx-ept-execonly'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00000001'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-page-walk-4'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00000040'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-page-walk-5'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00000080'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept-uc'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00000100'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept-wb'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00004000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept-2mb'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00010000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept-1gb'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00020000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invept'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00100000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-eptad'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00200000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-ept-advanced-exitinfo'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x00400000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invept-single-context'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x02000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invept-all-context'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000000' eax='0x04000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invvpid'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000001' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invvpid-single-addr'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000100' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invvpid-single-context'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000200' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invvpid-all-context'>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000400' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invvpid-single-context-noglobals'>
    <alias name='vmx-invept-single-context-noglobals' source='qemu'/>
    <msr index='0x0000048c' edx='0x00000800' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000048d -->
  <feature name='vmx-intr-exit'>
    <msr index='0x0000048d' edx='0x00000001' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-nmi-exit'>
    <msr index='0x0000048d' edx='0x00000008' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-vnmi'>
    <msr index='0x0000048d' edx='0x00000020' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-preemption-timer'>
    <msr index='0x0000048d' edx='0x00000040' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-posted-intr'>
    <msr index='0x0000048d' edx='0x00000080' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000048e -->
  <feature name='vmx-vintr-pending'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000004' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-tsc-offset'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000008' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-hlt-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000080' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-invlpg-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000200' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-mwait-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000400' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-rdpmc-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00000800' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-rdtsc-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00001000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-cr3-load-noexit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00008000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-cr3-store-noexit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00010000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-cr8-load-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00080000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-cr8-store-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00100000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-flexpriority'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00200000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-vnmi-pending'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00400000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-movdr-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x00800000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-io-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x01000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-io-bitmap'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x02000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-mtf'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x08000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-msr-bitmap'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x10000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-monitor-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x20000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-pause-exit'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x40000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-secondary-ctls'>
    <msr index='0x0000048e' edx='0x80000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x0000048f -->
  <feature name='vmx-exit-nosave-debugctl'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00000004' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-load-perf-global-ctrl'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00001000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-ack-intr'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00008000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-save-pat'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00040000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-load-pat'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00080000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-save-efer'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00100000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-load-efer'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00200000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-save-preemption-timer'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00400000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-clear-bndcfgs'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x00800000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-clear-rtit-ctl'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x02000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-load-pkrs'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x20000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-exit-secondary-ctls'>
    <msr index='0x0000048f' edx='0x80000000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x00000490 -->
  <feature name='vmx-entry-noload-debugctl'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00000004' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-ia32e-mode'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00000200' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-perf-global-ctrl'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00002000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-pat'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00004000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-efer'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00008000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-bndcfgs'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00010000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-rtit-ctl'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00040000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-pkrs'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00400000' eax='0x00000000'/>
  </feature>
  <feature name='vmx-entry-load-fred'>
    <msr index='0x00000490' edx='0x00800000' eax='0x00000000'/>
  </feature>

  <!-- msr 0x00000491 -->
  <feature name='vmx-eptp-switching'>
    <msr index='0x00000491' edx='0x00000000' eax='0x00000001'/>
  </feature>
</cpus>
