l_ldbu(*(vucp)addr);
		break;
	case 2:
		__kernel_stw(value, *(vusp)addr);
		mb();
		__kernel_ldwu(*(vusp)addr);
		break;
	case 4:
		*(vuip)addr = value;
		mb();
		*(vuip)addr;
		break;
	}

	return PCIBIOS_SUCCESSFUL;
}

struct pci_ops titan_pci_ops = 
{
	.read =		titan_read_config,
	.write =	titan_write_config,
};

