-z85             ascii85-sarnance kodeering (ZeroMQ spec:32/Z85);
                        kodeerimisel peab sisendi pikkus jaguma neljaga;
                        dekodeerimisel peab sisendi pikkus jaguma viiega
