.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0

.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst

:Original: Documentation/networking/alias.rst

:翻译:

 邱禹潭 Qiu Yutan <qiu.yutan@zte.com.cn>

:校译:

======
IP别名
======

IP别名是管理每个接口存在多个IP地址/子网掩码的一种过时方法。
虽然更新的工具如iproute2支持每个接口多个地址/前缀，
但为了向后兼容性，别名仍被支持。

别名通过在使用 ifconfig 时在接口名后添加冒号和一个字符串来创建。
这个字符串通常是数字，但并非必须。


别名创建
========

别名的创建是通过“特殊的”接口命名机制完成的：例如，
要为eth0创建一个 200.1.1.1 的别名...
::

  # ifconfig eth0:0 200.1.1.1  等等
	~~ -> 请求为eth0创建别名#0（如果尚不存在）

该命令也会设置相应的路由表项。请注意：路由表项始终指向基础接口。


别名删除
========

通过关闭别名即可将其删除::

  # ifconfig eth0:0 down
	~~~~~~~~~~ -> 将删除别名


别名（重新）配置
================

别名不是真实的设备，但程序应该能够正常配置和引用它们（ifconfig、route等）。


与主设备的关系
==============

如果基础设备被关闭，则其上添加的所有别名也将被删除。
