 to get vpu device\n");
+		ret = -ENODEV;
+		goto err_vpu_get_dev;
+	}
+
 	ret = vpu_wdt_reg_handler(mdp->vpu_dev, mtk_mdp_reset_handler, mdp,
 				  VPU_RST_MDP);
 	if (ret) {
 		dev_err(&pdev->dev, "Failed to register reset handler\n");
-		goto err_m2m_register;
+		goto err_reg_handler;
 	}
 
 	platform_set_drvdata(pdev, mdp);
@@ -206,7 +212,7 @@ static int mtk_mdp_probe(struct platform_device *pdev)
 	ret = vb2_dma_contig_set_max_seg_size(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(32));
 	if (ret) {
 		dev_err(&pdev->dev, "Failed to set vb2 dma mag seg size\n");
-		goto err_m2m_register;
+		goto err_reg_handler;
 	}
 
 	pm_runtime_enable(dev);
@@ -214,6 +220,12 @@ static int mtk_mdp_probe(struct platform_device *pdev)
 
 	return 0;
 
+err_reg_handler:
+	platform_device_put(mdp->vpu_dev);
+
+err_vpu_get_dev:
+	mtk_mdp_unregister_m2m_device(mdp);
+
 err_m2m_register:
 	v4l2_device_unregister(&mdp->v4l2_dev);
 
-- 
2.25.1[PATCH v3] media: mtk-mdp: Fix error handling in probe functionHaoxiang Li <haoxiang_li2024@163.com> undefinedminghsiu.tsai@mediatek.com, houlong.wei@mediatek.com, andrew-ct.chen@mediatek.com, mchehab@kernel.org, matthias.bgg@gmail.com, angelogioacchino.delregno@collabora.com, hans.verkuil@cisco.com, christophe.jaillet@wanadoo.fr, nicolas@ndufresne.ca undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined