)
+#define IMX8MM_GPU_HSK_PWRDNACKN		GENMASK(29, 27)
 #define IMX8MM_VPUMIX_HSK_PWRDNACKN		BIT(26)
 #define IMX8MM_DISPMIX_HSK_PWRDNACKN		BIT(25)
 #define IMX8MM_HSIO_HSK_PWRDNACKN		(BIT(23) | BIT(24))
-#define IMX8MM_GPUMIX_HSK_PWRDNREQN		BIT(11)
-#define IMX8MM_GPU_HSK_PWRDNREQN		(BIT(9) | BIT(10))
+#define IMX8MM_GPU_HSK_PWRDNREQN		GENMASK(11, 9)
 #define IMX8MM_VPUMIX_HSK_PWRDNREQN		BIT(8)
 #define IMX8MM_DISPMIX_HSK_PWRDNREQN		BIT(7)
 #define IMX8MM_HSIO_HSK_PWRDNREQN		(BIT(5) | BIT(6))
@@ -794,8 +792,6 @@ static const struct imx_pgc_domain imx8m
 		.bits  = {
 			.pxx = IMX8MM_GPUMIX_SW_Pxx_REQ,
 			.map = IMX8MM_GPUMIX_A53_DOMAIN,
-			.hskreq = IMX8MM_GPUMIX_HSK_PWRDNREQN,
-			.hskack = IMX8MM_GPUMIX_HSK_PWRDNACKN,
 		},
 		.pgc   = BIT(IMX8MM_PGC_GPUMIX),
 		.keep_clocks = true,[PATCH 6.18 009/175] pmdomain: imx: gpcv2: Fix the imx8mm gpu hang due to wrong adb400 resetGreg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org> undefinedstable@vger.kernel.org undefined undefined undefined undefined undefined undefined”,…ę3
