# UCM configuration for tegra-alc5632

ValueDefaults {
  PlaybackCTL "hw:0"
  CaptureCTL "hw:0"
}

SectionDefaults [
		exec "echo Im setting defaults for tegra-alc5632"
		cdev "hw:tegraalc5632"
		cset "name='Master Playback Switch' on"
		cset "name='Master Playback Volume' 44,44"
		cset "name='Headphone Playback Switch' on"
		cset "name='Headphone Playback Volume' 21,21"
		cset "name='Speaker Playback Switch' on"
		cset "name='Speaker Playback Volume' 21,21"
		cset "name='Speaker Mix DAC2SPK Playback Switch' on"
		cset "name='SpeakerOut Mux' 2"
		cset "name='SpeakerOut N Mux' LN/-R"
		cset "name='AB-D Amp Mux' 0"
		cset "name='HPL Mix DACL2HP Playback Switch' on"
		cset "name='HPR Mix DACR2HP Playback Switch' on"
		cset "name='Int Spk Switch' on"
		cset "name='Left Headphone Mux' 1"
		cset "name='Right Headphone Mux' 1"
                cset "name='DMIC En Capture Switch' on"
                cset "name='DMIC PreFilter Capture Switch' on"
                cset "name='DMIC Boost Capture Volume' 4"
                cset "name='Rec Capture Volume' 24"
]
