#
# Configuration for Digigram VXpocket
#

<confdir:pcm/front.conf>

VXPocket.pcm.front.0 {
	@args [ CARD ]
	@args.CARD {
		type string
	}
	type hw
	card $CARD
}	

<confdir:pcm/iec958.conf>

VXPocket.pcm.iec958.0 {
	@args [ CARD AES0 AES1 AES2 AES3 ]
	@args.CARD {
		type string
	}
	@args.AES0 {
		type integer
	}
	@args.AES1 {
		type integer
	}
	@args.AES2 {
		type integer
	}
	@args.AES3 {
		type integer
	}
	type hooks
	slave.pcm {
		type hw
		card $CARD
	}
	hooks.0 {
		type ctl_elems
		hook_args [
			{
				interface PCM
				name "IEC958 Playback Default"
				lock true
				preserve true
				optional true
				value [ $AES0 $AES1 $AES2 $AES3 ]
			}
			{
				# for compatibility with older drivers
				name "IEC958 Playback Default"
				lock true
				preserve true
				optional true
				value [ $AES0 $AES1 $AES2 $AES3 ]
			}
		]
	}
}
