{
  "packages": [
    {
      "name": "arduino",
      "maintainer": "Arduino",
      "websiteURL": "http://www.arduino.cc/",
      "email": "packages@arduino.cc",
      "help": {
        "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/avr-1.8.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ff1d17274b5a952f172074bd36c3924336baefded0232e10982f8999c2f7c3b6",
          "size": "7127080",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino7"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/avr-1.8.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ca22143a3f5d32c4b693211d99aedce358e2e0a2ab90a58c05d3afc1b56436a4",
          "size": "7160121",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino7"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.8.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:fa7a119650854ced2b34596ebba0e39822369ef1c61be3bc21e36d39c6c84c3f",
          "size": "4940789",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino7"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.8.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:de8a9b982477762d3d3e52fc2b682cdd8ff194dc3f1d46f4debdea6a01b33c14",
          "size": "4941548",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino7"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.8.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6213d41c6e91a75ac931527da5b10f2dbe0140c8cc1dd41b06cd4e78b943f41b",
          "size": "4918242",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.8.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.8.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.8.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4791a52fd058f72557af333abc2dea564c8be47fb38fbd7be75ce2fcfdc214b5",
          "size": "4941605",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.23",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.23.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.23.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:18618d7f256f26cd77c35f4c888d5d1b2334f07925094fdc99ac3188722284aa",
          "size": "5001988",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.22",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.22.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.22.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e6399b2a687dd8485cbbfcbfbbd4f8e2e15fe535bbcfd1d81bf93d01e31f7d76",
          "size": "4907422",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.21",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.21.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.21.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7e5440b0902733f82956c89e554106f25c2ad540ac36286ccba3ceac785bcbba",
          "size": "4897460",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.1.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.4-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.20",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.20.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.20.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:61f3d59a2ab2e9191230e91e79ee91c05f32b32c33129d34d76ef87e56d257e1",
          "size": "4897949",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.1.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.4-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.19",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.19.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.19.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1c544db39f36a8468f585d6338343718c2892526227fa04805339084dd0ab4ff",
          "size": "4959420",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.1.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.4-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.18",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.18.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.18.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7c56e381602b779e8e81ec46deb5c8b82e1c84c134c3c1b672d0b43f5e45ee13",
          "size": "4897659",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.1.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.4-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.17",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.17.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.17.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ecf63bb02d8f647f720be64b4bf235e0ca37b3180b90d816cbff1886f6744833",
          "size": "5011912",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.16",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.16.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.16.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2e2e7a7b8ec321b62c54237e8cb03384fc434f3692c47a524e23e61df868ed9a",
          "size": "5011829",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground"
            },
            {
              "name": "Arduino Yún Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Industrial 101"
            },
            {
              "name": "Linino One"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.15",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.15.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.15.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c222efcabbdf6fa63ba3d64afb8d149f83fa73693c413aa05a2ccd9f986ed2fa",
          "size": "4993959",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.14",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.14.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.14.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a5f7d66c83e3d4722f4c8dab42bdbcf5af98c611ffca1802ef3d1957b894bd92",
          "size": "4993455",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.13",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.13.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.13.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:617f458dd3507072b9a6f9fdc78888c66aa420a2fb081c4c1556598a2d69d643",
          "size": "4993644",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.12",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.12.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.12.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4a296a3304a51d820e680e2022fb9b9f5706144abf1e5d60c7876a0f9fc7e6d9",
          "size": "4993586",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.11",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.11.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.11.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:5292d3559de74eb990ff570df43887b44d4e3c6b80ab4ab0f945e94dd68d8210",
          "size": "4991634",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:92cad999335198f875bdaec5de0169991bee19e0058c623d2cdd0835bb26eeaa",
          "size": "4991331",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.9",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.9.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.9.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:eb8bc661162bc689b3ed02c4d24f6ff964e91ace890b7d3db2e316c84ba235f0",
          "size": "4890702",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:0e0775347baf0d93ef344bcd851e7d8d0af2bda7916c119fa3a4ff9b984c575b",
          "size": "4885536",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.7",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.7.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.7.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e112992c59c0d826db9a63967679854a96b3c7b970f788a03834e211f6390caa",
          "size": "4904283",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            },
            {
              "name": "Arduino Gemma"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:08ad5db4978ebea22344edc5d77dce0923d8a644da7a14dc8072e883c76058d8",
          "size": "4876916",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c72d890aa605add677634c6b25ebc3b2ed9e44c38805b95c47eab17a1ca72db6",
          "size": "4876957",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:8a243410aeded6dbcbc4b134ba10be5c2562d137bfcf3ac97abdc5844933b363",
          "size": "4780884",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c30033ba70cbb2d46ee0901a331b0f83be082f9110eda0464b624fdbb51b3c7b",
          "size": "4876816",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino3"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino AVR Boards",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.6.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/avr-1.6.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "avr-1.6.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2909a4c6dd6d7497e7e1b5fcaa2f66a100271417510f3a68593b65af8ff78c1c",
          "size": "4877442",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Yún"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO"
            },
            {
              "name": "Arduino Diecimila"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega"
            },
            {
              "name": "Arduino Mega ADK"
            },
            {
              "name": "Arduino Leonardo"
            },
            {
              "name": "Arduino Micro"
            },
            {
              "name": "Arduino Esplora"
            },
            {
              "name": "Arduino Mini"
            },
            {
              "name": "Arduino Ethernet"
            },
            {
              "name": "Arduino Fio"
            },
            {
              "name": "Arduino BT"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad USB"
            },
            {
              "name": "Arduino LilyPad"
            },
            {
              "name": "Arduino Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino ATMegaNG"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Control"
            },
            {
              "name": "Arduino Robot Motor"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino ESP32 Boards",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.13",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/arduino/arduino-esp32/releases/download/2.0.13/esp32-2.0.13.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.13.zip",
          "checksum": "SHA-256:37ea9ab016617de17b3c2676cd8e1d76f7f8d8df239c911d6bb283de2e4facc9",
          "size": "86625150",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino ESP32 Boards",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.12",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/arduino/arduino-esp32/releases/download/2.0.12/esp32-2.0.12.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.12.zip",
          "checksum": "SHA-256:75938602ae4c6c7a39747596e0525fed40b2b278c3253415ef32825e005f3a58",
          "size": "253627291",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino ESP32 Boards",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.11",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/arduino/arduino-esp32/releases/download/2.0.11/esp32-2.0.11.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.11.zip",
          "checksum": "SHA-256:570a6547d25fab449590b39f89bb715667b626ca7f0aea81b92a9c7f9d3e1116",
          "size": "248170034",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino ESP32 Boards",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.10",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/arduino/arduino-esp32/releases/download/2.0.10/esp32-2.0.10.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.10.zip",
          "checksum": "SHA-256:0ced923bc3d2714af62975a3d81cbd1b8bc91e30c6d00b218b040de5a6ccd22e",
          "size": "248170040",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:df3e20af73248e1cbccfccfa93ad6bb44696d275e0bce1a5912bc692e29e8a0e",
          "size": "6097793",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:698bbaa00dabd354277cd6d910ae1d4fb4c978ff744cba0e826d1093e6a4d3da",
          "size": "6099506",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b432c37ee6710a998db20ed5898c8085415f27c5f7fba3402484cdb1eb020a78",
          "size": "6062921",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:633b40af1dae10fc72f522b41f094c1bbbbed03e546758f06a080263cfba7a9f",
          "size": "5422701",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:83e2c0d48a7deb605a3bb8885e2a8c40255d86eb10d554a16e3af2e9a856d803",
          "size": "5411915",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:afde24778fb31d63b60d660c423ee603cf0ee34ddb7ec16861f3a3febe85a4c2",
          "size": "5412329",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2b45c98a5057e8df31b2d914fa165ca57c10e3d437c720dfe7a797b758ac1ffa",
          "size": "5412746",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:674bad48c7ca2fc1584b9b8ddc354ce15484f4e40517f99cedd8a694bd25d3a5",
          "size": "5362927",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:581fe5779732040bd24c688efa12c5e9226ee056b25eca22aaea042bfae9f61d",
          "size": "5362389",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:256b301950c476769ae46d719af9a4af2214a1fdf81125234b7cc6dcc5f502fd",
          "size": "5356385",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:54cda3178d5b0d9516d9ae60ba195b374fe4f0bf7eae5ae81774b13a98c460e2",
          "size": "5356618",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7a53f97ee114a01259e107aeca292978e1801a0f49c6f498568f1a22010899be",
          "size": "5398937",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:23a9f66f47e2d58ed8a28ab3638c27c78625fb2b9057f604cb171f967a72f44e",
          "size": "5348615",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:738fcda0b8ef36a71b5b62ed0a2cf77d2d51ad8079a30d3470c819689d0622b9",
          "size": "5343837",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:864757e9663d6ae2d449d7a8be83c95b2ba38808009b5aa22f5e4d961c6aab78",
          "size": "5344185",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-edge-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3ce968140759d211f600b1501b9a557f959aed6040b45f688dfdf0ed9f0f1970",
          "size": "5343032",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:dc7aaff13c626303024bdca4684f3d0eebc5774228a67bde9ddcff6d6120db5b",
          "size": "5339561",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7e2bbc64e33ed9321624b9ad412d86dd335bb5a2f9b5c3558e0f246fcfe87d03",
          "size": "5316357",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e8777ffa869a86ac6daebfd16631b1fcf760ef8ce4c31430bea2adb6f716103f",
          "size": "5311736",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:651204e3a5cf0dcf8d0545dd27489c4404f383b484350cbddf7eafe3236a25d0",
          "size": "5298183",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3873f718b14170a3149ebdc30582895b5e736d4f869b3b5bcc22a46cf382a9bc",
          "size": "5286179",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1420de305ca2e37dced72c1b2e6d6ec36b1d8ccd76721471ac9ee04648fb5210",
          "size": "5203881",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:68591a6a901916cada4164f09ccd6e8a2e04b1f4244514bc8aeca5c170972b7d",
          "size": "5195498",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Edge Boards",
          "architecture": "mbed_edge",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-edge-2.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-edge-2.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1264f90c3094282f09aa0f76fb7670fb79ab5abeb321bca41531a586778188c7",
          "size": "5180388",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Giga Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3d779b13b6ef0020707601e7487bbbf5f98f94ec6017b4fcd61dcb9504c92dd4",
          "size": "16505656",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Giga"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7c84b4e313a15537fceeef5cd37eb96eec1a53f4641c9f41d4051aa771753bf1",
          "size": "16501907",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:33b8a3e7e848a76d25be5c23db888bd8226a23e39066613b77a0b189acfa4fe5",
          "size": "16386275",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:03513e4050ba63e281a9e175e687376dd662932d3b5284567c0c18e2eaf0fff9",
          "size": "15874891",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6f0a25768dc75c82ff37f92331aec98c4270cf6be99290b965bd6c19f6af34a4",
          "size": "15769961",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7405c21ec080a0baaa95237c1adc033b12c21600a26352718d04b64913acd5a0",
          "size": "15663592",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS GIGA Boards",
          "architecture": "mbed_giga",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-giga-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-giga-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:5c89a96a80c4d738ac9a2ba89cba4e8ba73a2243500457c2db8c2be36e83deee",
          "size": "16236853",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino GIGA"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:324572f0a9f0fc9e2b9a48ead9ec7aeabdc68170e9180775ee2d4a569291fd2a",
          "size": "7304687",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:32c2edf44516f72d3e1593a88604ff441db3cb0b8c58ce56ebb7e9bbad409e9a",
          "size": "7308832",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:67fae289dd1dbac7c0f2e3bc0b7d36d9144b28e30b096a228b1712f6a141247c",
          "size": "7232097",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:939c6828a56f9e5c8649db97e33fe1294ba5d7d52f5d5336f336cfb69b1aeedc",
          "size": "6732651",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:30a9a31f1314d4459d29b1ffaa568e8d4cc8e02b18324886574f2ea44553a7f5",
          "size": "6691202",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:5de161802364ef7989232ba6c7e4fbbc2f5e4886276dbdec3221ea6d5df1f34d",
          "size": "6691925",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2d53425fa9f0e7a473e536ee0b602d4549fe6e17df1a514c5bc3f66e61d53c37",
          "size": "6721721",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2e5a088f33ca7b2876ddb666d54ce28ca2df7a22198fcf22228ce5120cbce56c",
          "size": "6663546",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:dc3d5d64400b3a0469c0386d82ce458fae7695a97cff3154251130f8ed154378",
          "size": "6661385",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:cf3a8890cb9d49b4c4d5e27f1bc11b6b89e8fa7473c0b0f32aea6d83dcb6c281",
          "size": "6651683",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:13a45358600373553e86fba4ad44adbf29f5588ffd12ddd11d15ab50af6afd32",
          "size": "6651281",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9a94a511d50b2f60b8b3b44ca99c7dc89216ea3e0b7e9d2e8a8a485aaf5cd050",
          "size": "6708714",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9238d9ce0a1a5952de64c2429ed2bd8f8dbc052132b416782e0b7235e045aee0",
          "size": "6554046",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:cd281df185fa72fe0488ee2d4daaa501f3f4a19159b10eb8847899ea94f2644b",
          "size": "6438780",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:dcd2ee761493e9d47697948bf3602a5c0c8d96f04cd0cfb44de4ed326276cfc4",
          "size": "6438355",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nano-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c06b994351800574a1e4b9d606d7c8d274bc6b8696d867566d3377174b97f424",
          "size": "6439048",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9dce81d37ef6747b1ac26775e3cda6eac543c48f550195e53f97ef40cce01657",
          "size": "6428491",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6ea8b54b456b0f6e11559483c0b911092c1bfe752035a72cf81bab180183dbe3",
          "size": "6389205",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6ec901e54f2105731478544e0a69608c32897e7323b67708ee24fd8cd3ac04da",
          "size": "6385929",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d3bea374452dcf57f7b336ac667e2fb2b17a9d0b892c3abe5a813bd6f7741eae",
          "size": "6375496",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7bdeb146ce17fc81a06542e445439efc2773d0cc9914ebe276c87102a7091426",
          "size": "6356966",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:09b0c19b0674db3475d8f823c8fd089b01dd913bb973a00260f6668eceff676e",
          "size": "6269320",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3b7362662254a4b7e2e06d7ddd9831820e4909787a7dce02fa8e9c653740b1a8",
          "size": "6086135",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nano Boards",
          "architecture": "mbed_nano",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nano-2.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nano-2.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:93cf3b6b552601395a4cf8b9aed465d9aab7906f2aeebe6cf638c8a952220857",
          "size": "6014638",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f025fdfbb5a1e603bfc75e20dc347f52c3e60c939735ce763177b27d97feaf2c",
          "size": "20470196",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:602760843d5339bb66c53a2f294a1245e89e9595e78b42bd15e975bbee0f05f8",
          "size": "20471467",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:80a16c2a8ce719b2e57ac83f5d671ed5863843c5a507e5fbba0d8ad6d1d11505",
          "size": "20333929",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9d46302ef7548cd7efceb298db8dd93b88ea0d1a4fbdd1caebf77c6b4cf0c279",
          "size": "19772500",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:32494ef0f5bb88bd73aed0cf0a9bac81f2a46dac057eda8a29284c58f619bd19",
          "size": "19681872",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:686a39d21f960375cc0bb730a06f17ff54dbab14b8cf8a165ae50bcd606463ec",
          "size": "19723838",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e0629e294049c7f18c3108f7264348ec95f06fa6da85e693fc085e7d40723b9c",
          "size": "19945869",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.5.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:609aef97c75e2957e1c6eff597a27c757d948eb30f5b20d4ae5322cebbb6f904",
          "size": "17678914",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.5.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:acb5ee7d7b523c9d48d55029a1da94246a054aa4e8f943f5b497f661233eafed",
          "size": "17624990",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Voice"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7c2683284071fe64dec9f9ebb6bbe8a57814a35eeee103ea74baf93ca42411a4",
          "size": "16710227",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ff781d3ec28ab548a00dcde05a2b5ae13e82244c4e5959a2f429a7902173a167",
          "size": "16708124",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e0241336f43a30692e532af09d20c0543974b0d320bd5fd5f3e3e53af6e2c82e",
          "size": "16494981",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c290c059b45833fed21a52fefc145261c6b0d7614b9c4a4ee111b9e5c58a4a6f",
          "size": "16525194",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4f6f044fc8ec545078019b555cd26b7abd393e87ed6d046e0e5cade65a844e2f",
          "size": "16607804",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4246b376e48c2359450be7fc2fd062d575758ac348169cc862583f7a37155928",
          "size": "16518137",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f2eff50be91a8600cd41e055d3b25e3ff715a4df38f4d9ce69efbf026c9c2be2",
          "size": "16503988",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a1d1a9d9db8242b5fa9404c4951b15f0b71facd5daf4eba58e68f994e449bfe2",
          "size": "16501970",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-nicla-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6f084f22f52ac1a00a81033a9a9c3cb1de5ffbbafef332eaf85460927a5c0a2b",
          "size": "14814801",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nicla-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2a17807cdd99d54b604811c26ba3341c1f109f370511783eaf2f336bb73791aa",
          "size": "5566381",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nicla-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:56d902f98c68c43c1d8e1089d7dd06bfe04991ad419103ffdd153eabc664e7be",
          "size": "5533520",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Nicla Boards",
          "architecture": "mbed_nicla",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-nicla-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-nicla-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:87e6681dce8ee8632bd7f44475215760ad1bf2d4a6b9a5343a7aef87d3b8fd14",
          "size": "5533011",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:70803450b0c6d39be33b48aa155edb80065abf9471bee7ed42b01e805899c33f",
          "size": "16373534",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1ecf760c10ef43c64b61592384bafe530161f2afa5497a0603437c529742145a",
          "size": "16374852",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:67f8ca38bc314bdcc14ddb437260118961c676049ef0b305558fcc9e4b4f0df0",
          "size": "16245062",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f9c8fc8fbf9d80d23153504a5633d366f33aef85afa68dfd7a27dc586ccfa911",
          "size": "15722710",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:33d85b1a69fc9cb6aa4805faf7ce2c34fdbaa1de31ae72fb0d42b3522882dc7f",
          "size": "15654346",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ce5e2a77e0295e795b39df3f38c2443392f9c54ee7d684af4f48468330340900",
          "size": "15651407",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:71883c0486b4d8071ddb1ad3f5f63be253f8801b6eb55bee163832641c8fa939",
          "size": "15880168",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d1ba15f3f3dd3f088c267fccefb7f330e4db30e6e13ef16e9173c0542b9163de",
          "size": "13981845",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Opta Boards",
          "architecture": "mbed_opta",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-opta-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-opta-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f36b6be23ca164a5edca3013162c5767b47545de10663c34534e4898921702c0",
          "size": "13981049",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Finder Opta"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b5f2b5b7439933ddd047a93336b88954e9a282848da5ec3948dc32324e2e08ce",
          "size": "21574969",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:01e7db88daa827d3a32d420465f88641897573fd2abe22dc9cb65e3b6e770411",
          "size": "21567592",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a5ed82f704713517a0a82c74d4312b3ebd47c0034aa941264ae649fc0a3cfa86",
          "size": "21533473",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:cb30adaabd8edbcb56e30fd264e498496e27fc9253c9c9e5b70523e959ec7c1d",
          "size": "20864770",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:af8886ff30c960f0f8c2cda9b9f8ce566d6da8e32f9b0992185921f63d73602e",
          "size": "20892662",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d158184ef56a5be4edfd612b528f4d69da9d7ccb4c33199b140530f125890f13",
          "size": "20773202",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:62a35fce396dbfc6304cb64a06d8f17c84a7b4872eba482ad1fa16a5c2bc2368",
          "size": "21244204",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:638d1c4468fc18e730a0aec0c5014766948d428814e2d64c569919055fb611ab",
          "size": "21095807",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c62004bb4119372586d9a104afee64b1849df5d7213e89798ec25ea391188a2d",
          "size": "21094066",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b893dfde488200341f3f473f4f98bb0991e7a452b09de3ce1582c96aff8dd9b4",
          "size": "20905039",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a0c7ff277302638581f3a3a63e0bc1dcf742e3535acd4abefef950b07e43fea5",
          "size": "20015961",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:8cbde6eccdcc09abfb222757261119cf8a5209055a44beb270355ea87d8ca88e",
          "size": "20016071",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:313b80ad4e02aaa1c845eec7d3f22fe4c00cbc29a0d5e6443246f48fa79ea24d",
          "size": "20002057",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta X8"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "adb",
              "version": "32.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7c9bc1e5f87c63fc22aa470d31993f0c27541efff2bbebf3dd8ca89cdc3c3f5c",
          "size": "18795680",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1f97ed445afb71d456a5756b33a9e170833d3e582e5d601bcd95106ba2fd6a6f",
          "size": "18794035",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-portenta-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d107728a5b7e34acaf7a546c33c48ad35e19b3201bdc1083841e5c404c47423c",
          "size": "18247317",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f84a3fdd40028d46c020ba37f8f145e1ea4ea6cd7fdbcc843d21a34ac217db32",
          "size": "18182790",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:54c521a245e41774ba78287fc28c27651d2bddd82e216a301912589e75952dac",
          "size": "17949793",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:02a07d4a206070435296a1dd147a96c6ccc7d75473d5c9249021d4d8854417f6",
          "size": "25209124",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4adeb494d55065b52e560e649fdcda83287a783cb7bc7729c0b4c27f3029c527",
          "size": "25178169",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:886f81781bd3bdbbe73ba0c1f98acda2203640dd5a259ca824290b4bcc759dc6",
          "size": "25210812",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:edcb9eccd0856a223db234092b726b32500aae1db2638d4d403f2805a7fdf412",
          "size": "25629051",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b74105f5b4c375dcbb095343aaf6d9adda2a1922f925b7b70e84588610f8aa3c",
          "size": "25622118",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS Portenta Boards",
          "architecture": "mbed_portenta",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-portenta-2.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-portenta-2.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d8a0fd481357febe4246a616e859e644616f03208d70dbcda11e7850b454c0cc",
          "size": "27024661",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d99e8e11b379b8be071cf7b9c7264fc4f79d71cb3a8e41cc9329adfb8b4edee5",
          "size": "4752190",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d908258a3acd46670273ca1c8ab0385bfcc8eb509d2a236db74be0c9d049ebca",
          "size": "4753314",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.0.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:85d1ba72584fb1551a4c2ed7eaad207a1c4783681eb8095202451d9d582565ed",
          "size": "4745333",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.0.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c5d106120e8d79518d682bde2113884ac28c7018b82891c1e388e5d5c1bed171",
          "size": "4257029",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.0.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f4e720f4b196fb651671346959e4b9557eac64ead8db97abfca7adba400a759c",
          "size": "4235421",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1a608efe93b5d24d2a9466ce73dffa8b4ec2010cfc6dba952d3088830ddca9a4",
          "size": "4234300",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "4.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-4.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e784bb41bb68bd62ca6a7bb2a32b7a65b5388ac5570feb1d9ef917219e4dd2c2",
          "size": "4247469",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.5.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.5.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.5.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a3c8e4047d541c20dbf0001c1adb75ebc7c5fd38663b654304efa9c08bfdd8a7",
          "size": "4194333",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.5.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.5.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.5.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:dbd0ba947d1df2cae554e6f96d472fb8253736d628f071eb50a1c18279b5ded5",
          "size": "4194964",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c8647a2c136fe37deba700c048e1c75c0870f9000c87060171a651a207b48098",
          "size": "4192745",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e452e078ab453a137bce27e74ba42f11babc42a66078749ff574d2e75b8e162a",
          "size": "4193348",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:566d4e58bad1659b1cf8e9cd7e35cd5f4be214334f2ba7e000f7b3bc13086b8b",
          "size": "4237021",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:64fd12fbac89804f4dc6aac481b3702abaf4258fe8cb3c09f64c8f5091b82ac9",
          "size": "4115843",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:33504c21c295f67e1d99f2f46e965e532c08e86f164d2e26098458dc70b8a778",
          "size": "4009765",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9e41f2782e514714d7ac2fb50edc44092bc4fa841c35637b611d4e39a0c549c9",
          "size": "4009719",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7cfd8fe58d298405ee5307cf496e765e63cfe12c33d2dcf04392a482eb2357d8",
          "size": "4010351",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6ca07a94bfe54221b03c1447cceef27720376b0f0c0bc59f591548ca80122b56",
          "size": "3997765",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:df16d616ae3b3758570c46c1d407ac2904603f128107335eaca86bb705e98c1b",
          "size": "3966728",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f9a9ee6e78d996e33aad2ad388fe715253fa672fcba3b7d183aa378a936ee73e",
          "size": "3964330",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ad6f64d9c4611975c130875bf7cfaa9025ce019f6ebf7fc8996c45c3f4641f93",
          "size": "3954971",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:574eaf3a42c255d06143b3cac20ed2f1b382066af3b73be91b3cadf2792e2165",
          "size": "3955490",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:043e2861dfbd8eb69e74d6c84259213a3b49f89ee2f83f268244670b7c37c02e",
          "size": "3852193",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f2732b910449a8ec1ff0a90e32b07276a5d082911a5c639452484ca853e05e9e",
          "size": "3844940",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Mbed OS RP2040 Boards",
          "architecture": "mbed_rp2040",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-RP2040-2.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-RP2040-2.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:36c5499d4bd119861828c787010c07ac31fe7b3b920d56efe30118b44838a587",
          "size": "3841101",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-megaavr-1.8.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-megaavr-1.8.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4ffba95eef2c217dfadbe545a81c898a184e8dc0ad3a963f15ef4f627de608de",
          "size": "868150",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.7",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-megaavr-1.8.7.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-megaavr-1.8.7.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:24853e59bfcfcfa09d7ab51011b65f2246e082228b1f14fdaa4cbb2c6aae23b4",
          "size": "875098",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d6d34aa9d7f2934c92c0a39cd8b48c6a1efb1820c59f558b5f8eddde63409eaa",
          "size": "856719",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d35ca76fa081fb3a282584d498fadb5712a4330fa39cde560e31d72185c940d8",
          "size": "876954",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino17"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ff25944bc6f7b766f8a71b836763517de3b12008b0b08cf24460b8af5a05abd1",
          "size": "855455",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino16"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9791d62551f1e6539769a026f903082344b8ae8b921c1796de94a2af368d866d",
          "size": "856037",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino16"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:0f59e2d9e5f7b7b80ca3bc54cef00beb653c9a9b6454166dfb0e17cd2160a377",
          "size": "840041",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino16"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.8.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.8.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.8.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:51da414ba5372788ebcd38c8f652cb08152cf20e6a9fd3c398134b2325bf4c68",
          "size": "817179",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano Every"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino16"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.6.26",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.6.26.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.6.26.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d7fe4b40d489c21a89feed6713a2ca9bfb7ed3925536a18de7e5379ffc26737e",
          "size": "712719",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.6.25",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.6.25.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.6.25.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f776e0b8996d1d199699382b311595825911539f2809dec24780c4c0014d45ff",
          "size": "712366",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.6.24",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.6.24.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.6.24.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:0910af1d6eb44b65fee77c81a7a83ee420e6a7c1622f90754e91a5127d317a1d",
          "size": "709516",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino megaAVR Boards",
          "architecture": "megaavr",
          "version": "1.6.23",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/megaavr-1.6.23.tar.bz2",
          "archiveFileName": "megaavr-1.6.23.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:fd19ed3a52f6de289f46c9b5f65e19bc5c3df95358f18693cfaf25bdfb86f43c",
          "size": "717681",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO WiFi Rev2"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino nRF52 Boards",
          "architecture": "nrf52",
          "version": "1.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/package_arduino_nrf52_1.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "package_arduino_nrf52_1.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3a96c9476e567b7bca6f0201fcd6a4dbc97bddfbce70bc2d96f5f33a59265163",
          "size": "2308695",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Primo"
            },
            {
              "name": "Arduino Primo Core"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "nrf5x-cl-tools",
              "version": "9.3.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino1-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino nRF52 Boards",
          "architecture": "nrf52",
          "version": "1.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/package_arduino_nrf52_1.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "package_arduino_nrf52_1.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f6c5b66a1257188a2e6cab3df8ec373777f62c3abb29f7196d571d221a5c75ff",
          "size": "2262233",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Primo"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "nrf5x-cl-tools",
              "version": "9.3.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino1-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino nRF52 Boards",
          "architecture": "nrf52",
          "version": "1.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/package_arduino_nrf52_1.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "package_arduino_nrf52_1.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d95cf5a1a3794512fd428f00f71c1e334d2fcf6e261bb22e4bbaa64143205de6",
          "size": "2438905",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Primo"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "nrf5x-cl-tools",
              "version": "9.3.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino1-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6151c5a7c1405a8620a733267a9eb9c9d2d83228a46b17a0ae3437603a555d2f",
          "size": "16594467",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.0.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1208897ca369bafb062d0e172b58ecfc82b3cad69a740637c7184a6863008db7",
          "size": "16360600",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:8c99b506c86471d3097c1a38dbee29bc95a0a45af7f844fcfde7c94d6304dcc2",
          "size": "16179573",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f341854aff090f8b1c7662a396e800b17ff89fbd245149ef26dfa8080cb2ac39",
          "size": "15908992",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b25f1ff43a4f396ca871494ce0bd626f3f0a0e8901a90b11e7abe7730143ef60",
          "size": "15731334",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino Renesas Portenta Boards",
          "architecture": "renesas_portenta",
          "version": "1.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_portenta-1.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2e4d1b1368dbe06f2209cc09fec873c4daa45ffe932eeada4e3d242970dc23fa",
          "size": "15760297",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta C33"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.12",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.12.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.12.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1d56d0ceea12a920c4a5c12fff793499354ffba7e93d330786bd2d6f3a191c47",
          "size": "16496493",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.11",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.11.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.11.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:fb8e275f39622a5574a11cef85be3ed36a6995c38a19b20de6fb48e9c7f88b70",
          "size": "16474757",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c53afc342c4017a4f67b96826ace41653f795f4a82e648eb9a190ad995388906",
          "size": "16474738",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.9",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.9.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.9.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a5eaf60b5845599c24229456d6f5cd2254a275c8b34cac9d5330e4cfab6b0aa7",
          "size": "16473503",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:cc95b49b7dfe4138687a559d963db09b9b85352051173d93ad8c272aa23c2337",
          "size": "16471779",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.7",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.7.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.7.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:62d8bde9bf92502aeeaaf5031ed841e4e4c241fe66fc8cb23625349e6129a1ea",
          "size": "16473479",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7694b698bb24cd87d7d0b2b4caa09dc6039591868e735b0bf385299aea24c3e4",
          "size": "16528101",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1bde19e3af3887dbc3afda46754e1136fb5a3bc535b8de9862ad7753d93902b7",
          "size": "16529130",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e0dc94d8ad0756b79838e99ad7409b08b07e40ed667ebe86eae11644ef7bec0d",
          "size": "16174992",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.3-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:0a6e1d5542790e38ba454c796aabbd0e48b07635a5b4d8adc044a4eba959ca27",
          "size": "16174017",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.3-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3)",
          "architecture": "sam",
          "version": "1.6.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/sam-1.6.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "sam-1.6.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2d3c8a90bc214947cff1b816d0c2706441398efc78af7984d5250f2e50eddd5f",
          "size": "16174730",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Due"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.3-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.14",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/core-ArduinoCore-samd-1.8.14.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-samd-1.8.14.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:bbb35d6edd6e57e13d29e7dcc9975fb605e180fc36b451b890d36820300a023b",
          "size": "3061758",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.13",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-samd-1.8.13.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-samd-1.8.13.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:47d44c80a5fd4ea224eb64fd676169e896caa6856f338d78feb4a12d42b4ea67",
          "size": "3074191",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.12",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-samd-1.8.12.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-samd-1.8.12.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:13c44be50367bb0460cd8ff24a43c3bff1b9e9b209c5ce25595a9d99d080a3a1",
          "size": "3100138",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.11",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-samd-1.8.11.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-samd-1.8.11.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3c152827c37cc236f24a81b7142b5c82db7c308991a2544d32239501a7a6498c",
          "size": "3057742",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-samd-1.8.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-samd-1.8.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f925755f5f104f9b175b562cc64d9e075e93faa248119a2305029ac49ceb0c6b",
          "size": "3072717",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.9",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.9.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.9.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:41c04740f7b61b561a7134a847678845e91219164f4d125951e13756f53a865b",
          "size": "3059968",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7b93eb705cba9125d9ee52eba09b51fb5fe34520ada351508f4253abbc9f27fa",
          "size": "3061568",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.7",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.7.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.7.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2e465cc08f0f5dc19a95bb10115fd8d1451a7857fd21f2a91f5605e7a8c1dc12",
          "size": "3049628",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:68a4fffa6fe6aa7886aab2e69dff7d3f94c02935bbbeb42de37f692d7daf823b",
          "size": "2980953",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b518709eb7dd0ad93dfce28c44d53b7873d9d184755672635fa5053a4684354e",
          "size": "2882230",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2b32e54542211360ba6fb133e7d507dedd7a8ea8583f6fa714605a1f003acb27",
          "size": "2905449",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1310"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ceac942d67c374e02c3f7586d17a7a4f0ef7bc022627577fd437af928cc21ad3",
          "size": "2897712",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:af75e0d37b63df3b92ecca60285aa59bab66e0bd03bcc4092ea3a1fab3df5258",
          "size": "2894202",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.8.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.8.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.8.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a8492b777f7f719fb5270f641b6b13b91ec242f5132b325ede2649dc2bda3117",
          "size": "2849370",
          "help": {
            "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Vidor 4000"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 IoT"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-arduino3"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino7"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.21",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.21.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.21.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6ccd8aa87eb0a81ae8b7f34103c2e37edbeb0b358b886f6066db3688c0c5aa54",
          "size": "2848675",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.20",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.20.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.20.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:65a07751d858c7096d4ed9e842768530d41f84c30e26baa398c82e6ad92649bf",
          "size": "2854887",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR NB 1500"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.19",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.19.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.19.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:959c10af4413455edf914ad426e18d7f2fbf0a38ce5e9d44232cc95b3d0a8a02",
          "size": "2844050",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino MKR WiFi 1010"
            },
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.18",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.18.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.18.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:adbc464106abcfb031aeaa8c73ce09340f5aec8805e83bbe6f7a7da974321fa7",
          "size": "2808624",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.17",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.17.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.17.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2c691c23cdf9974526ff33f19b7b060b5c03b7cb4708f61f8eb2629666c3c278",
          "size": "2849852",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR WAN 1300"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR GSM 1400"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.16",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.16.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.16.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d44e32b07642f6dc5e480068f52966113baa912f3b5fa6d39cfa4112c4a25e53",
          "size": "2796651",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.15",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.15.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.15.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:938b0528dddb66ebb3564dc0b6d01206498d2a1abea90a269ce59ee9dae2753d",
          "size": "2795099",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.14",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.14.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.14.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:bb5f9c69530906cba51641a94e3e195deafafe9d6673c90eda544535f02bb7bf",
          "size": "2746416",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.13",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.13.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.13.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:217f4e0f3c5f2c1a0d74d1b78559aa6f598aeae33ad7fd06ec79eb7294552db2",
          "size": "2777384",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR FOX 1200"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arduinoOTA",
              "version": "1.2.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino6-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.12",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.12.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.12.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:18803709c1024c2fb122430949df06ee316d7971552ef81c430cba14be673f24",
          "size": "2754767",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.1.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino5-static"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.11",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.11.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.11.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3ace3a7850e9052f51b819dbf5c09ea487f8bbbdf3c28d5d4709137b18f12bb7",
          "size": "2764312",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.10",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.10.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.10.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:b2b47e12ae032e7929d33b13b42033fca15de7ef0d5ea90dab68ebf65e6b4f6b",
          "size": "2765368",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino M0"
            },
            {
              "name": "Arduino M0 Pro"
            },
            {
              "name": "Arduino Tian"
            },
            {
              "name": "Adafruit Circuit Playground Express"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.9",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.9.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.9.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:404f64575182e3a21fbf38a729d56d50782754c1d0c5bfe17d4c9155dd84d3d2",
          "size": "855221",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR Zero"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.8",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.8.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.8.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:05bff70561e5f10e86d1d890f647614aac989c4b2c384fc1b568e7d8c96b8267",
          "size": "841801",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.7",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.7.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.7.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7342d0d127b1facdfbe8801759368bb0e6939b8e9a7db86eefb23135e3c701a8",
          "size": "841503",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:08e97127acf41ac28c195803be1d22a5cbf720d4cff58db9458af9255d6ee7b3",
          "size": "997331",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3f3d70b4081b11ab07fc209702604f2ac3a52bb193b7f0d9fa5bb31071b2b34c",
          "size": "979548",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:02c788e0ae786cabf31c5c27b64d60906d4038f56ee2df689022e32525be7b70",
          "size": "977481",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f3fb17d593cdf5986c201fe3639d71cc1149b43e996a3afa5533c3b4b0c5a532",
          "size": "978163",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            },
            {
              "name": "Arduino MKR 1000"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:fad804d8fbd2f2b5f0e876708f953b9afd28513d794c6a973825582f1d6bacde",
          "size": "179578",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6.1-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:dddd0f906a7c470a1dc7ef5b024e34c24b915020fabb5903b7313246955514a2",
          "size": "178354",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.6-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.6.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/samd-1.6.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "samd-1.6.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:c1d5118ea1bf03c71203de4eafa90dedf265ceb44c0e3712f5a1eba1b12321b0",
          "size": "177135",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Zero"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.5-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino UNO R4 Boards",
          "architecture": "renesas_uno",
          "version": "1.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_uno-1.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_uno-1.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:048d95abdc0a13f2e7bfcbacfaf8dbc138b603888b2142b9eb6d18c4f52e2e3e",
          "size": "10417335",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO R4 Minima"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO R4 WiFi"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino UNO R4 Boards",
          "architecture": "renesas_uno",
          "version": "1.0.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_uno-1.0.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_uno-1.0.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:51ae66bcac5f3f647171b6dfb6101da0575526cfd1d99dae8ab0314661263bb1",
          "size": "10269077",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO R4 Minima"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO R4 WiFi"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino UNO R4 Boards",
          "architecture": "renesas_uno",
          "version": "1.0.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_uno-1.0.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_uno-1.0.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:39e24f12aa1f2b2890760666ff8879cf1b055b5d4155068ed8ef95f1dc35184a",
          "size": "10138227",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO R4 Minima"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO R4 WiFi"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino UNO R4 Boards",
          "architecture": "renesas_uno",
          "version": "1.0.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_uno-1.0.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_uno-1.0.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:999906918ea7eff4eebbabb79887be1cd500283404e60e5966317caa6c95de49",
          "size": "10042923",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO R4 Minima"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO R4 WiFi"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Arduino UNO R4 Boards",
          "architecture": "renesas_uno",
          "version": "1.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-renesas_uno-1.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-renesas_uno-1.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:23a27ab7772c9b4df8567a8af8e5a8a10691f9689e53a63f29bc14e3fef7f9fa",
          "size": "10087532",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino UNO R4 Minima"
            },
            {
              "name": "Arduino UNO R4 WiFi"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            }
          ],
          "discoveryDependencies": [
            {
              "packager": "builtin",
              "name": "dfu-discovery"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "3.3.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-3.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-3.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7de8b3700d07e61cd2375812857016f96d5d57193e83e4cae871b9f7770ce64b",
          "size": "32092768",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "3.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-3.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-3.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:5dcf0e132894aaeec79523de048c01ae3f0f39b768e99d4318e06b2d12966bd0",
          "size": "32142915",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.6"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "3.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-3.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-3.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:826f286b217da63bb044c5f4c025af7675c00277de45c76e7d4e1fb2827ab9dc",
          "size": "31924485",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "3.0.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-3.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-3.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:4aeb52afa4fc3b31d40a2c66153242c26f8e552c5c915b6ab54ed6025779d807",
          "size": "30446818",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "3.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-3.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-3.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7eb91398c7703127936df9b7b48e86880e6ed1a84d7bf6036e169232c70de16a",
          "size": "30449711",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "imgtool",
              "version": "1.8.0-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.8.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/staging/ArduinoCore-mbed-2.8.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.8.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:2c44c34c177e5fe89b74d26de7c861fe7b599c4981d0dad34bd88983fc5a8a8a",
          "size": "28647161",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Vision"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.7.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.7.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.7.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:229b43d29e2b3a3be1e2d919f97bb6420d1b61e7ac6a829e1adf5e6b77ce5312",
          "size": "26269728",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.6.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.6.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.6.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:594651862648cd0dfff1b6750207f71697464fee7996251ebc4f1fc060f76137",
          "size": "26015191",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.5.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.5.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.5.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:78f92e9da3ca15db725b7090381be44655d3ac3ca3cdc49b3e702db193d9d3ce",
          "size": "34080557",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nicla Sense ME"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.4.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.4.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.4.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:aa9745aefdafca94bb5e08ebbae63f0274ee718e886a5f761cc4874844fbfade",
          "size": "31870904",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e19b23057e8fc9943ad86729337d4cb3523557599a2a367569d27421c578d4e7",
          "size": "31893980",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.2.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:cb817b3e2507614825ebdcdab08ee17178e2c449c61541a1c9b047e190b1a262",
          "size": "32376878",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:6ec882fe5ea1728659f56373df2f06077d156517004b50502c836e68b9a9751a",
          "size": "32179151",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-2.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-2.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:7d1c67a75f871382c52b7822ebedf85849be35266204cd3749087b70793c8740",
          "size": "33510861",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE Sense"
            },
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Edge Control"
            },
            {
              "name": "Raspberry Pi Pico"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano RP2040 Connect"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.10.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.11.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "rp2040tools",
              "version": "1.0.2"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.3.2",
          "category": "Contributed",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-mbed-1.3.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-mbed-1.3.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:689602d7380f394d092ef627138e434950bb4c8f698fbdaa7d1edd141d2ff0ea",
          "size": "93257117",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino13"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.3.1",
          "category": "Contributed",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/core-ArduinoCore-mbed-1.3.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-mbed-1.3.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:9f659a88c1b246a69537e585e10188b8a654dc6c51797c89e42bcc9aa26cab8d",
          "size": "93181681",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino13"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.3.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-mbed-1.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-mbed-1.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f6617b34b53af37dbc2e6805097cf961f2032dbfc3750a003ba1902d7469258b",
          "size": "93357731",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-mbed/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Portenta H7"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino2"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino13"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.6",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.6.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.6.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:5a05ac9cb13549472edc313403a58bcd56db0f3abeffe4072da4f2ec6ab3c795",
          "size": "12760476",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.5",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.5.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.5.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:eda6c708d32e8bac33b1ee5e5bd70f7af0feaa5d83c683da80eca1f21dc25cd7",
          "size": "12760869",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.4",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.4.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.4.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:a946b25d426d4e2430b4756e929268094f0b150566f79d6502f3f1819d86ac14",
          "size": "12377522",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.3",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.3.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.3.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:64e7ded2c068e415d862caa200f09a1f9e17c36bb0fc924869b24b205a924845",
          "size": "12373194",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.2",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.2.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.2.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ebe30e9a2cf2d0e18a84df9cd3b1238249c5b1248e0d5238edb36180f1c33d13",
          "size": "36372757",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.1",
          "category": "Arduino",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ac8d6ec83f8c42e27b4dac9d4b565779ff213dd6bcd879dad876cfdf4a492c07",
          "size": "35127935",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        },
        {
          "deprecated": true,
          "name": "[DEPRECATED - Please install standalone packages] Arduino Mbed OS Boards",
          "architecture": "mbed",
          "version": "1.1.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "ArduinoCore-nRF52-mbed-1.1.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:d70d8c98fd5ec9cc0cc05722dda344c325910cdc4c5dddfa976dc9a8f00f5f5b",
          "size": "35128465",
          "help": {
            "online": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-nRF528x-mbedos/issues"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino Nano 33 BLE"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "7-2017q4"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.9.1-arduino1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.10.0-arduino9"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "adb",
          "version": "32.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/android/adb_r32.0.0-linux-aarch64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "adb_r32.0.0-linux-aarch64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:684b27537fbedfce5f4b310e7a0706c7274ef467bf8d227d1512ef6f4a5597fe",
              "size": "2520745"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/android/platform-tools_r32.0.0-darwin.zip",
              "archiveFileName": "platform-tools_r32.0.0-darwin.zip",
              "checksum": "SHA-256:29f0163a8f5c2cea7b3bedf3ccaa9374513a2cd653f436b0debdb7c4974ba525",
              "size": "19439685"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/android/platform-tools_r32.0.0-windows.zip",
              "archiveFileName": "platform-tools_r32.0.0-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:41f4c7512b32cbb3f8c624c20b56326abb692a6f169b03b4b63b6c5a6fdbb08c",
              "size": "12033552"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/android/adb_r32.0.0-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "adb_r32.0.0-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a14c748d59a46145e053ed10404395db8ca5ac2ac5980a331771efc20be16d8d",
              "size": "3171335"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.4.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:00412715a4d1dca4b2a524bfd9f856bc0aafbdd1d14c8b805543fcf9d632ca18",
              "size": "9180830"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:59c59919c4619b9fa36458fa3983d969665214a9711202370ab064376972f224",
              "size": "9272850"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:82f45d960b1d0d61300232e47c394c865237c8d70a9bf85285de4a9e0ce25e72",
              "size": "9292450"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6f00694f0e1baaea8e1ebbd9067afcf2677970ab5a8986646ccf7a784b18f3c7",
              "size": "9685731"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:8a2fcd9b66e6eebc09b7eeb7435ba36c5095384890a5d30317d1b162da76e816",
              "size": "9887872"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:28b8a57ec94277b8145e3d99bbc703f44a4c3d1ae7c1219aa97ef04306510891",
              "size": "9829523"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a21ea7596d0b883b24fc09bcfc3000f3a77b195004eb508f9a2deb70003f538e",
              "size": "9810467"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:6fc728f8b9edb42eaf80e375abd07624396dbe218d91364116a761ae733fee59",
              "size": "9874283"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3d67ea645bef96b47d7496fb150a00ccecd3b15bb54c333b451199e62ec62e56",
              "size": "9179419"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f7ae4fb2496ba2a443dddc63303cbf762d999ac16f5905f2fb9d315a1c2787f9",
              "size": "9271485"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6ba5f8562df74721563ba7e1f0b2a64398abcc11a7ed37864e83a61d2bd7ac26",
              "size": "9291781"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:54c087a2a9513e2d53a42a417031a21b1bd6b97f80a8dbcbb1c4adfa769e9140",
              "size": "9685879"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:548447ce2028eb26257d2fdaa193680c61ccea65b0de981c60c6439d2397faae",
              "size": "9887673"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f948545aaa1cda145516637b88bf51221a8a532393c80e831a31c4f62a305738",
              "size": "9828777"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:50c21df34438bc306435374da251c2329d80af113e48f61d517a0985005d4815",
              "size": "9808266"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.4.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.4.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:e6c0c2fb1d82f87ab5c3026ad699a5e99eacc41e995dc8a2204204f99daa141c",
              "size": "9878592"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.3.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7ca3807154342590abce0d6d0f560bfc721cc3f2d3af478ca64102174188827f",
              "size": "9267889"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:daf5bf02069a12bbc5b91e0fa6340655293a678b48be1e08d5f6cfdd672e1c66",
              "size": "9366809"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:925af0ab0ca333f67f24c498a3e450ab4e33da03165b5a2b421a202073fbbedc",
              "size": "9382790"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:39a40bb1ad2bfd76ca72fbee458da1ef70228a4a7ea823bef451660f896ceb10",
              "size": "9774627"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:22a6ef6120a26d3dd88921ca51a604fb7e10ac84d56a8c342ac476adfb48c650",
              "size": "9973184"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b528b535a770e7f434b090dc754187475a5998cf9968493ceda13331974ecae6",
              "size": "9921559"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7ade445af7eddb28a0d38c27a53e93e06b735b79db2cefe5fb7a530bcc2b926a",
              "size": "9903881"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.3.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.3.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:d54b12c20ad5d8eb169a1ce7dfd3a67c3953b816326327ed8a216a9232e47d14",
              "size": "9963033"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.2.2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6d11a4f4aa5a81de865f3d18ca395a2780fdbb1e1597a2b11b2b5329e09f30fd",
              "size": "6829396"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5aadf6e50ffe620635faf941fdf82c0765c8cba4830951bb53267ad125fc5af8",
              "size": "6940393"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:10ae5614af4d82096b6ba0e1e07aab667fa140d2bf1d5e3407dd8ad4c6748195",
              "size": "6878214"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:503b9f8b24c6e396d09eb64f0e1f625c6f9aa5a90b01a50d7dec6477f4a866f0",
              "size": "7262873"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:74ad9a5d369204b51be288c98d74f949ceb7a0c227ee64eb65ae179ec884c84c",
              "size": "7450717"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2cd6168ff470457b5124ba0faf118f315be2d1b9fb4fef43eb74370cd83620a2",
              "size": "7306576"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8d77d0b33c8b0787fe3b80191709b69d638ef2a447d9853536cda35bfafd274b",
              "size": "7306763"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.2_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.2_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:b25ac549cb0645166613c96cf899aebc541e482fe196aada6408bd7cff2c7d02",
              "size": "7390999"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.2.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c37947f40a7d83d5cf7eabdaa3eede1c02a3f97cef617be2a9fd4209c9a15273",
              "size": "6814356"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_ARM.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_ARM.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2f94e51ba7f24bed14ea3ffea5aa6800ffaaa71dea59fc467a6541f37792a35c",
              "size": "6942473"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ce4444e92ba88c6b24736adb4b0b2b6c4241e4fb916945acbc7de6391d5bfe8c",
              "size": "7301372"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9b93dc3ffe174f51bf7e35008b6139be9aaf3357cd7459b0d6b1bd149ffb2e55",
              "size": "7260785"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c0ff772702460fb5cbd8593f8ce731145d21fbf550342da556e45ef946c7d2f5",
              "size": "7442444"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:e3c5b862a6e86fd1e3da9d385122c8416f5520e88ec4025560f5a1354d80cb68",
              "size": "7388945"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.2.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:313c6b5b66a85491302912a518a7424589c0366974de28cbfa9047427b0682fc",
              "size": "7305558"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ac32bf7c2b28e71fcfb06ea485775b43712bbd63f07eee4bbcd0ea197c1b475e",
              "size": "6374511"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_ARM.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_ARM.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3b707df47b8b33a8fc9756838999c77e4605b79b8b2acadb4162e6a9d7aa9e79",
              "size": "6317910"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6979551a7a84417ec7f5f04fa6b75bec89c12d3891f061c1843cec43957d4d9a",
              "size": "6926299"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fe9a8ac10841ba9855aee79b487b0c3620930e25fceedc635d90996cc4f8745a",
              "size": "6592713"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:70c3f58074aa04bfe0392f504a24c39f196b85d93fdd41accf75f5e9eda58441",
              "size": "6770325"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:8c2f7b1b76502323fc2fb0eb43375a2d88509ddf084b6a9836a138f0fb4d1c9b",
              "size": "6994066"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.1.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7b375b7cc1618027c609e76e97c77cc2036e7c7a95e10db743261e2f397f04db",
              "size": "6909998"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino-fwuploader",
          "version": "2.0.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ab280543697379be604a59f3db4694e80d5a85fee61b7073dba8b2df31989404",
              "size": "6311327"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_ARM.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_ARM.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:de2759ff0cc560e651658f9d7cebebada9bb246281e9370d3362ce0a08353ff6",
              "size": "6296962"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:11b907d0ff0be73f9b7ef3a9b90b1265fc416c22aee10d724354668168550fb1",
              "size": "6802383"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c1df11f9096955ceca5ae0fb0d16394408c373a72e603034f96ddbd48bc6af0a",
              "size": "6592200"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:7d99c03d4b8a127b6f4acf40e89fe0fbd4c3bb7fe11d2b4c89ca9200e8993f73",
              "size": "6790043"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:94f120eb2d5172e9afc03e3cd04d80e5e5312927065cd53c3fef3926b4e3e398",
              "size": "6885151"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino-fwuploader_2.0.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fd7408d52c4b187e00ac60a2ebc37150ab680989a992168fcab524caa0e4519b",
              "size": "6787210"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.4.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:248daf6e9ea73b6eed9ec697c610524fcba73b63327d0176b6944e0936f1bdf4",
              "size": "3583929"
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:01081746bc8ec0ae879c89b518301937b2040abfb13c0e3f43e182de47edbbf7",
              "size": "3648820"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:012721cbff75c0908b3e7d191231064743e8f025fe771b38b33028d01d859e52",
              "size": "3723304"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:42e3f157acbe68b497a57a744ab48aeb8def2e367a457edba353377956e7c1de",
              "size": "3741387"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5f824b5268b6cb56391deee81a58e9edaa3f0b247862d623c4c8e735b202ecf2",
              "size": "3956086"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:d9d14f01cbccc83a19292777cd604660e8cbe7d362f2ca972e3d0a296ab0d746",
              "size": "3895845"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA/arduinoOTA_1.4.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduinoOTA_1.4.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:90d9394f368fb80c512b0be89535f28ca03da64f97e39ed755d33aba63aba7dd",
              "size": "3985162"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.3.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-linux_arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-linux_arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:835ed8f37cffac37e979d1b0f6041559592d3d98be52f0e8611b76c4858e4113",
              "size": "2472427"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1888587409b56aef4ba0ab0e6703b3dccba7cc3a022756ba9b908247e5d5a656",
              "size": "2567435"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d5d0f82ff829c0e434d12a2ee640a6fbd78f893ab37782edbb8b5bf2359d119e",
              "size": "2766116"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3e7f59d6fbc7a724598303f0d3289d0c4fd137a8973437980658379a024887b2",
              "size": "2633516"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-windows_386.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-windows_386.zip",
              "checksum": "SHA-256:051943844eee442460d2c709edefadca184287fffd2b6c100dd53aa742aa05f6",
              "size": "2768948"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.3.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.3.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:aa45ee2441ffc3a122daec5802941d1fa2ac47adf5c5c481b5e0daa4dc259ffa",
              "size": "2716248"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.2.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ad54b3dcd586212941fd992bab573b53d13207a419a3f2981c970a085ae0e9e0",
              "size": "2093132"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ad54b3dcd586212941fd992bab573b53d13207a419a3f2981c970a085ae0e9e0",
              "size": "2093132"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:93a6d9f9c0c765d237be1665bf7a0a8e2b0b6d2a8531eae92db807f5515088a7",
              "size": "2244088"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2ffdf64b78486c1d0bf28dc23d0ca36ab75ca92e84b9487246da01888abea6d4",
              "size": "2133779"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-windows_386.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-windows_386.zip",
              "checksum": "SHA-256:e1ebf21f2c073fce25c09548c656da90d4ef6c078401ec6f323e0c58335115e5",
              "size": "2237511"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5b82310d53688480f34a916aac31cd8f2dd2be65dd8fa6c2445262262e1948f9",
              "size": "2257689"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.2.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.0-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.0-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ac49ffcd3239a6a52215f89dbda012d28f1296e6d79fc0efc3df06f919105744",
              "size": "1787138"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:160e83e77d7a60514ca40fedf34f539124aac4b9ae0e2bfdf8fda11d958de38f",
              "size": "1992476"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.0-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.0-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7157a0b56620fb43b8dfb4afd958f8b294476a5ce4322c212167ca5d4092f2d9",
              "size": "1839854"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.0-windows_386.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.0-windows_386.zip",
              "checksum": "SHA-256:9d26747093ab7966bfeffced9dbd7def0e164bba0db89f5efb3f7f8011496c8f",
              "size": "2003964"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.2.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.2.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f672c1c407c4cb10729a1d891bdb8b010e2043e5415e1c2559bf39cdeaede78c",
              "size": "1974030"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.1.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.1.1-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.1.1-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e4880d83df3d3f6f4b7b7bcde161e80a0556877468803a3c6066ee4ad18a374c",
              "size": "1962115"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.1.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.1.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a1ce7cf578982f3af5e4fab6b5839e44830d7a41cb093faba5c4b45952a6fa55",
              "size": "2181376"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.1.1-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.1.1-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7ac91ef1d5b357c0ceb790be02ef54986db598ba5a42fffbd6c8ecbdd6a271ef",
              "size": "2045036"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.1.1-windows_386.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.1.1-windows_386.zip",
              "checksum": "SHA-256:b2d3610c77f969a68cd75b6ea66bf63ec10c263937009d99147fbcd975c90006",
              "size": "2248431"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.1.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.1.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:eb5ad0a457dd7f610f7f9b85454399c36755673d61a16f9d07cdfcbbb32ec277",
              "size": "2178288"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoOTA",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.0.0-linuxarm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.0.0-linuxarm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0ca6c0a93bfad50be0b6e62dc51ba6c3267b809bab4ec91ef9606ab7d838e46b",
              "size": "1961623"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.0.0-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.0.0-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e63c6034da2c1a7fe453eaa29c22df88627cc0aa3c5cbab7635c19367b74ee59",
              "size": "2180617"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.0.0-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.0.0-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:850a86876403cb45c944590a8cc7f9d8ef6d53ed853f7a9593ec395c4c1c6b2d",
              "size": "2044124"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.0.0-windows.zip",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.0.0-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:7bced1489217e07661ea1e75702a10a874b54f6146e2414ee47684c7eac014d1",
              "size": "2247970"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduinoOTA-1.0.0-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoOTA-1.0.0-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f01f25e02787492a8a30414230635adae76ed85228045437433892d185991f9e",
              "size": "2178772"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduinoSTM32load",
          "version": "2.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/arduinoSTM32load-2.0.0-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoSTM32load-2.0.0-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:fc0d8058b57bda849e1ffc849f83f54b0b85f97954176db317da1c745c174e08",
              "size": "809480"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/arduinoSTM32load-2.0.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoSTM32load-2.0.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:92fb9714091850febaa9d159501cbca5ba68d03020e5e2d4eff596154040bfaa",
              "size": "807514"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/arduinoSTM32load-2.0.0-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoSTM32load-2.0.0-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:fad50abaaca034e6d647d09b042291b761982aabfd42b6156411c86e4f873ca7",
              "size": "814283"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/arduinoSTM32load-2.0.0-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoSTM32load-2.0.0-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:79467c0cde4b88c4884acb09445a2186af4e41f901eee56e99b5d89b7065d085",
              "size": "786335"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/arduinoSTM32load-2.0.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduinoSTM32load-2.0.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0ed5cf1ea05fe6c33567817c54daf9c296d058a3607c428e0b0bd9aad89b9809",
              "size": "818885"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arm-none-eabi-gcc",
          "version": "7-2017q4",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linuxarm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linuxarm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6fb5752fb4d11012bd0a1ceb93a19d0641ff7cf29d289b3e6b86b99768e66f76",
              "size": "99558726"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2019-q4-major-linuxarm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2019-q4-major-linuxarm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:34180943d95f759c66444a40b032f7dd9159a562670fc334f049567de140c51b",
              "size": "96613739"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32-arduino1.zip",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32-arduino1.zip",
              "checksum": "SHA-256:96dd0091856f4d2eb21046eba571321feecf7d50b9c156f708b2a8b683903382",
              "size": "131761924"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:090a0bc2b1956bc49392dff924a6c30fa57c88130097b1972204d67a45ce3cf3",
              "size": "97427309"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-mac.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-mac.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:89b776c7cf0591c810b5b60067e4dc113b5b71bc50084a536e71b894a97fdccb",
              "size": "104550003"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:96a029e2ae130a1210eaa69e309ea40463028eab18ba19c1086e4c2dafe69a6a",
              "size": "99857645"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arm-none-eabi-gcc",
          "version": "4.8.3-2014q1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ebe96b34c4f434667cab0187b881ed585e7c7eb990fe6b69be3c81ec7e11e845",
              "size": "44423906"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-windows.tar.gz",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-windows.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fd8c111c861144f932728e00abd3f7d1107e186eb9cd6083a54c7236ea78b7c2",
              "size": "84537449"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ba1994235f69c526c564f65343f22ddbc9822b2ea8c5ee07dd79d89f6ace2498",
              "size": "51029223"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-mac.tar.gz",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-mac.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3598acf21600f17a8e4a4e8e193dc422b894dc09384759b270b2ece5facb59c2",
              "size": "52518522"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d23f6626148396d6ec42a5b4d928955a703e0757829195fa71a939e5b86eecf6",
              "size": "51395093"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino7",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:03d322b9df6da17289e9e7c6233c34a8535d9c645c19efc772ba19e56914f339",
              "size": "38045723"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3903553d035da59e33cff9941b857c3cb379cb0638105dfdf69c97f0acc8e7b5",
              "size": "34683056"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:954bbffb33545bcdcd473af993da2980bf32e8461ff55a18e0eebc7b2ef69a4c",
              "size": "37176991"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:a54f64755fff4cb792a1495e5defdd789902a2a3503982e81b898299cf39800e",
              "size": "52519412"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin14",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-x86_64-apple-darwin14.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-x86_64-apple-darwin14.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f6ed2346953fcf88df223469088633eb86de997fa27ece117fd1ef170d69c1f8",
              "size": "36684546"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bd8c37f6952a2130ac9ee32c53f6a660feb79bee8353c8e289eb60fdcefed91e",
              "size": "37630618"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "7.3.0-atmel3.6.1-arduino5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:dd9c70190be370a44fb47dab1514de6d8852b861dfa527964b65c740d8d50c10",
              "size": "39381972"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f4acd5531c6b82c715e2edfa0aadb13fb718b4095b3ea1aa1f7fbde680069639",
              "size": "34462042"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2ff12739d7ed09688d6b3c2c126e8df69b5bda1a07ab558799f0e576571e0e1d",
              "size": "38710087"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:6d4a5d089a36e5b5252befc73da204555b49e376ce7577ee19ca7f028b295830",
              "size": "53727984"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin14",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-x86_64-apple-darwin14.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-x86_64-apple-darwin14.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f48706317f04452544ab90e75bd1bb193f8af2cb1002f53aa702f27202c1b38f",
              "size": "38492678"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3effed8ffa1978b6e4a46f1aa2acc629e440b4d77244f71f9b79a916025206fb",
              "size": "39114120"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "5.4.0-atmel3.6.1-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0fa9e4f2d6d09782dbc84dd91a302849cde2f192163cb9f29484c5f32785269a",
              "size": "33141295"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6741f95cc3182a8729cf9670eb13d8dc5a19e881639ca61e53a2d78346a4e99f",
              "size": "31449123"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:abc50137543ba73e227b4d1b8510fff50a474bacd24f2c794f852904963849f8",
              "size": "31894498"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:51f87e04f3cdaa73565c751051ac118e02904ad8478f1475b300e1bffcd5538f",
              "size": "33022916"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:7eb5691a379b547798fae535b05d68bc02d3969f12d051b8a5a5f2f350ab0a7f",
              "size": "45923772"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:05422b0d73b10357c12ea938f02cf50529422b89a4722756e70024aed3e69185",
              "size": "33522375"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.9.2-atmel3.5.4-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ee36009e19bd238d1f6351cbc9aa5db69714761f67dec4c1d69d5d5d7758720c",
              "size": "27764772"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:67b3ed3555eacf0b4fc6f62240773b9f0220171fe4de26bb8d711547fc884730",
              "size": "28574644"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:63a9d4cebbac06fd5fa8f48a2e2ba7d513837dcddc97f560129b4e466af901b5",
              "size": "29723974"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:6044551cd729d88ea6ffcccf10aad1934c5b164d61f4f5890b0e78524ffff853",
              "size": "44386446"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:19480217f1524d78467b83cd742f503182bbcc76b5440093261f146828aa588c",
              "size": "30374404"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:77f300d519bc6b9a25df17b36cb303218e9a258c059b2f6bff8f71a0d8f96821",
              "size": "27400889"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:311258af188defe24a4b341e4e1f4dc93ca6c80516d3e3b55a2fc07a7050248b",
              "size": "27048070"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f108951e7c4dc90926d1fc76cc27549f6ea63c702a2bb7ff39647a19ae86ec68",
              "size": "29292729"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:f8e6ede8746c70be01ec79a30803277cd94360cc5b2e104762da0fbcf536fcc6",
              "size": "43847945"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3903a6d1bb9fdd91727e504b5993d5501f119bcb7f99f7aee98a2101e5629188",
              "size": "29882960"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.9.2-atmel3.5.3-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:02dba9ee77694c23a4c304416a3808949c8faedf07f25a225a4189d850615ec6",
              "size": "27400001"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:adeee70be27cc3ee0e4b9e844610d9c534c7b21dae24ec3fa49808c2f04958de",
              "size": "27046965"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:fe0bb1d6369694779ceb671d457ccadbeafe855a11f6746b7db20055cea4df33",
              "size": "29077606"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:445ce3117e87be7e196809fbbea373976160689b6d4b43dbf185eb4c914d1469",
              "size": "43847566"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0711e885c0430859e7fea3831af8c69a0c25f92a90ecfda9281799a0acec7455",
              "size": "29904544"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.8.1-arduino5",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino5-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino5-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c8ffcd2db7a651b48ab4ea19db4b34fbae3e7f0210a0f294592af2bdabf2154b",
              "size": "24403768"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino5-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino5-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:111b3ef00d737d069eb237a8933406cbb928e4698689e24663cffef07688a901",
              "size": "24437400"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7648b7f549b37191da0b0be53bae791b652f82ac3cb4e7877f85075aaf32141f",
              "size": "25882375"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino5-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino5-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:d4303226a7b41d3c445d901b5aa5903458def3fc7b7ff4ffef37cabeb37d424d",
              "size": "46044779"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9054fcc174397a419ba56c4ce1bfcbcad275a6a080cc144905acc9b0351ee9cc",
              "size": "27093036"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.8.1-arduino3",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino3-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino3-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:28e207c66b3dc405367d0c5e68ce3c278e5ec3abb0e4974e7927fe0f9a532c40",
              "size": "24447175"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino3-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino3-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:37796548ba9653267568f959cd8c7ebfe5b4bce4599898cf9f876d64e616cb87",
              "size": "28768022"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino3-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino3-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:d6f0527793f9800f060408392a99eb290ed205730edbae43a1a25cbf6b6b588f",
              "size": "46046917"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino3-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino3-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:028340abec6eb3085b82404dfc7ed143e1bb05b2da961b539ddcdba4a6f65533",
              "size": "30556996"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avr-gcc",
          "version": "4.8.1-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c19a7526235c364d7f62ec1a993d9b495973ba1813869ccf0241c65905896852",
              "size": "24443285"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2d701b4efbc8cec62dc299cde01730c5eebcf23d7e4393db8cf7744a9bf1d3de",
              "size": "25876628"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:2eafb49fb803fa4d2c32d35e24c0b372fcd520ca0a790fa537a847179e382000",
              "size": "46046691"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.8.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avr-gcc-4.8.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:24a931877bee5f36dc00a88877219a6d2f6a1fb7abb989fd04556b8432d2e14e",
              "size": "27152002"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino18",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino18-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino18-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4f88bb50d2235182ed7aa9e0a1d08e4bb956378ac9569b8e1141e37ed314fb2d",
              "size": "231047"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino18-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino18-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2e25c9e99c255d595a1072679a88ecddfa12c223b18510760bb867039f35efa5",
              "size": "220677"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino18-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino18-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:0781f4183e91a9783c2330035520144ab76b8f75c0a9f7a25877c063bc984c4d",
              "size": "329515"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin12",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino18-x86_64-apple-darwin12.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino18-x86_64-apple-darwin12.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:df1dfd18e2e287c47232605cd4fa41751eb70df8c300aeb7a00a3a09b524a1b8",
              "size": "280072"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino18-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino18-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1ae46972b276b8a54c459f87c4ff326abdad0be2b1a293d73bf86e47765eddc3",
              "size": "254460"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino17",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6cf948f751acfe7b96684537f2291c766ec8b54b4f7dc95539864821456fa9fc",
              "size": "229852"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2a8e68c5d803aa6f902ef219f177ec3a4c28275d85cbe272962ad2cd374f50d1",
              "size": "219631"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5c8cc6c17db9300e1451fe41cd7178b0442b4490ee6fdbc0aed9811aef96c05f",
              "size": "244550"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:e99188873c7c5ad8f8f906f068c33600e758b2e36cce3adbd518a21bd266749d",
              "size": "328460"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin12",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-x86_64-apple-darwin12.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-x86_64-apple-darwin12.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:120cc9edaae699e7e9ac50b1b8eb0e7d51fdfa555bac54233c2511e6ee5418c9",
              "size": "279045"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino17-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino17-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:accdfb920af2aabf4f7461d2ac73c0751760f525216dc4e7657427a78c60d13d",
              "size": "254271"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino16",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7a2726ab2fd18b910abc3d9dd33c4b40d18c34cf12c46f3367932e7fd87c0197",
              "size": "229997"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6fc443445440f0e2d95d70013ed075bceffc2a1babc1e7d4f1ae69c3fe268c57",
              "size": "219642"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bdf73358991243a9a8de11a42c80c4ec4b14c82f2222cb0c3c181f62656c41fb",
              "size": "244393"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:781c16a8bf813fa68fc0f47d427279053c9e098c3aed7165449ac4f0137304dd",
              "size": "328456"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin15",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f93dc12a4b30a335ab24b3c628e6cad0ebf2f8adfb7ef50f87c0fc17165b2156",
              "size": "279172"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino16-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino16-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:57856d6e388d333d924afa3e2d5525161dbe0dc670e7caae2720e249606175a7",
              "size": "254085"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino14",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-aarch64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:439f5de150695e3732dd598bb182dae6ec1e3a5cdb580f855d9b58e485e84e66",
              "size": "229688"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d1a06275490d59a431c419788bbc53ffd5a79510dac1a35e63cf488621ba5589",
              "size": "219616"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-i386-apple-darwin12.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:47d03991522722ce92120c60c4118685b7861909d895f34575001137961e4a63",
              "size": "256917"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4f100e3843c635064997df91d2a079ab15cd30d1d7fa227280abe6a7c3bc74ca",
              "size": "244293"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:69293e0de2eff8de89f553477795c25005f674a320bbba4b0222beb0194aa297",
              "size": "328363"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino14-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino14-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7986e8f3059353dc08f9234f7dbc98d9b2fa2242f046f02a8243a060f7358bfc",
              "size": "253366"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino9",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino9-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino9-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:25a6834ae48019fccf37024236a1f79fe21760414292a4f3fa058d937ceee1ce",
              "size": "644550"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino9-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino9-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bfa06bc042dff252d3a8eded98da159484e75b46d2697da4d9446dcd2aea8465",
              "size": "697309"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino9-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino9-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4235a2d58e3c3224c603d6c5f0610507ed6c48ebf4051fdcce9f77a7646e218b",
              "size": "701590"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino9-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino9-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:f3c5cfa8d0b3b0caee81c5b35fb6acff89c342ef609bf4266734c6266a256d4f",
              "size": "645974"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino9-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino9-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c8cccb84e2fe49ee837b24f0a60a99e9c371dae26e84c5b0b22b6b6aab2f1f6a",
              "size": "711229"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino8",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino8-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino8-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:25a6834ae48019fccf37024236a1f79fe21760414292a4f3fa058d937ceee1ce",
              "size": "644550"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino8-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino8-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:be8a33a7ec01bb7123279466ffa31371e0aa4fccefffcc23ce71810b59531947",
              "size": "697268"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino8-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino8-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8e2e4bc71d22e9d11ed143763b97f3aa2d164cdeee678a9deaf5b36e245b2d20",
              "size": "701718"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino8-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino8-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:3a7592f6c33efd658b820c73d1058d3c868a297cbddb37da5644973c3b516d5e",
              "size": "645996"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino8-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino8-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:85f38d02e2398d3b7f93da2ca8b830ee65bb73f66cc7a7b30c466d3cebf2da6e",
              "size": "711544"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino6",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino6-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino6-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2426207423d58eb0e5fc4df9493418f1cb54ba3f328fdc7c3bb582f920b9cbe7",
              "size": "644600"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino6-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino6-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d9a039c9e92d3dbb2011e75e6c044a1a4a2789e2fbf8386b1d580994811be084",
              "size": "696273"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino6-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino6-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5f4bc4b0957b1d34cec9908b7f84a7c297b894b39fe16a4992c284b24c00d6fb",
              "size": "733127"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino6-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino6-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:7468a1bcdfa459d175a095b102c0de28efc466accfb104305fbcad7832659ddc",
              "size": "645859"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino6-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino6-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:97b4875cad6110c70101bb776f3ac37b64a2e73f036cd0b10afb6f4be96a6621",
              "size": "746653"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.3.0-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino2-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:26af86137d8a872f64d217cb262734860b36fe26d6d34faf72e951042f187885",
              "size": "643484"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:32525ea3696c861030e1a6006a5f11971d1dad331e45bfa68dac35126476b04f",
              "size": "653968"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:790b6cb610c48e73a2a0f65dcee9903d2fd7f1b0a1f75008a9a21f50a60c7251",
              "size": "731802"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino2-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino2-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:8eaf98ea41fbd4450483488ef31710cbcc43c0412dbc8e1e1b582feaab6eca30",
              "size": "608496"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.3.0-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.3.0-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9635af5a35bdca11804c07582d7beec458140fb6e3308168c3deda18dc6790fa",
              "size": "745081"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.0.1-arduino5",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino5-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino5-armhf-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:23ea1341dbc117ec067f2eb1a498ad2bdd7d11fff0143c00b2e018c39804f6b4",
              "size": "267095"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino5-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino5-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:41af8d3b0a586853c8317b4fb5163ca0db594a1870ddf680fd988c42166fc3e5",
              "size": "264894"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino5-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5933d66927bce46ababa9b68a8b7f1d53f68c4f3ff7a5ce4b85d7cf4e6c6bfee",
              "size": "283121"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino5-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino5-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:41f667f1f6a0ab8df46b4ffacd023176dcdef331d6db3b74bddd37d18cca0a44",
              "size": "241634"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino5-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d826cca7383461f7e8adde686372cf900e9cb3afd639555cf2d6c645b283a476",
              "size": "292629"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.0.1-arduino3",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino3-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino3-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:df7cd4a76e45ab3767eb964f845f4d5e9d643df950ec32812923da1e9843d072",
              "size": "264682"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino3-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino3-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:96a0cfb83fe0452366159e3bf4e19ff10906a8957d1feafd3d98b49ab4b14405",
              "size": "495482"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino3-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino3-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:ea59bfc2ee85039c85318b2ba52c47ef0573513444a785b72f59b22586a950f9",
              "size": "241619"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino3-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino3-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bb7bff48f20a68e1fe559c3f3f644574df12ab5c98eb6a1491079f3c760434ad",
              "size": "748634"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "avrdude",
          "version": "6.0.1-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino2-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:71117cce0096dad6c091e2c34eb0b9a3386d3aec7d863d2da733d9e5eac3a6b1",
              "size": "264965"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino2-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6f633dd6270ad0d9ef19507bcbf8697b414a15208e4c0f71deec25ef89cdef3f",
              "size": "283209"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino2-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:6c5483800ba753c80893607e30cade8ab77b182808fcc5ea15fa3019c63d76ae",
              "size": "241618"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/avrdude-6.0.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "avrdude-6.0.1-arduino2-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2489004d1d98177eaf69796760451f89224007c98b39ebb5577a9a34f51425f1",
              "size": "292541"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.7.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arm-linux-gnueabihf.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arm-linux-gnueabihf.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:09e46d0af61b2189caaac0bc6d4dd15cb22c167fdedc56ec98602dd5f10e68e0",
              "size": "27382"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9ef7d11b4fabca0adc17102a0290957d5cc26ce46b422c3a5344722c80acc7b2",
              "size": "243066"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-i686-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-i686-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:17003b0bdc698d52eeb91b09c34aec501c6e0285b4aa88659ab7cc407a451a4d",
              "size": "31086"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-i386-apple-darwin15.6.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-i386-apple-darwin15.6.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:feac36ab38876c163dcf51bdbcfbed01554eede3d41c59a0e152e170fe5164d2",
              "size": "63822"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9475c0c8596c1ba12dcbce60e48fef7559087fa8eccbea7bab732113f3c181ee",
              "size": "31373"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.9.1-arduino5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-linuxaarch64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-linuxaarch64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f91dbbe90d57dd8074cd9b0ca7a2f5d41ee71bdf15e9bfd68bf2048a08e4a286",
              "size": "442901"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-linuxarm.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-linuxarm.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a0680ac5067ca8134f28fd7f86320d4c3099c782cefecd2e9b1edfde57f5947b",
              "size": "362365"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c76eae00874a44265029b452303fb355e9ffa006e7ba214ca7ae01b1416867da",
              "size": "47862"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d9c7ddab312bfc330ed7a98916ffa2c7a9c44798863ce1f4467fb240abc1830a",
              "size": "385086"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-windows.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-windows.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:99e1982cf29600152e1c89b3389c1b4ce853201491ed52a12b4a327200cc6af0",
              "size": "1260650"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino5-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino5-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ef80d247c431db2686a3e6728cb4897b708b92cd67687100c125684f3c12fc80",
              "size": "399674"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.9.1-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-linuxaarch64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-linuxaarch64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c167fa0ea223966f4d21f5592da3888bcbfbae385be6c5c4e41f8abff35f5cb1",
              "size": "442853"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-linuxarm.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-linuxarm.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c9539d161d23231b5beb1d09a71829744216c7f5bc2857a491999c3e567f5b19",
              "size": "361915"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-windows.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-windows.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5c994d04354f0db8e4bea136f49866d2ba537f0af74b2e78026f2d4fc75e3e39",
              "size": "1260628"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:10d69f53f169f25afee2dd583dfd9dc803c10543e6c5260d106725cb0d174900",
              "size": "384951"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b7732129364a378676604db6579c9b8dab50dd965fb50d7a3afff1839c97ff80",
              "size": "47870"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino2-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino2-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9eb549874391521999cee13dc823a2cfc8866b8246945339a281808d99c72d2c",
              "size": "399532"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.9.1-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-linuxaarch64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-linuxaarch64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b271013841e1e25ee55f241e8c50a56ed775d3b322844e1e3099231ba17f3868",
              "size": "442657"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-linuxarm.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-linuxarm.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b42061d2fa2dbd6910d0d295e024f2cff7bb44f3e2ecc0bc2fe71a1f31b0ecba",
              "size": "361799"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-windows.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-windows.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fe2d6ef78ca711c78e104e258357ed06b09e95e9356dc72d8d2c9f6670af4b7a",
              "size": "1260118"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:eec622b8b5a8642af94ec23febfe14c928edd734f144db73b146bf6708d2057f",
              "size": "384792"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c356632f98d5bae9b4f5d3ad823a5ee89b23078c2b835e8ac39a208f4855b0e6",
              "size": "47835"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.9.1-arduino1-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.9.1-arduino1-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d3d324a3503a8db825c01f3b38519e4d4824c4d0e42cb399a16c1e074f9a9a86",
              "size": "399453"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.8.0-48-gb176eee",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.8-48-gb176eee-arm-linux-gnueabihf.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.8-48-gb176eee-arm-linux-gnueabihf.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2001e4a592f3aefd22f213b1ddd6f5d8d5e74bd04080cf1b97c24cbaa81b10ed",
              "size": "34825"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.8-48-gb176eee-i686-w64-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.8-48-gb176eee-i686-w64-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4523a6897f3dfd673fe821c5cfbac8d6a12782e7a36b312b9ee7d41deec2a10a",
              "size": "91219"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.8-48-gb176eee-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.8-48-gb176eee-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4c7492f876b8269aa9d8bcaad3aeda31acf1a0292383093b6d9f5f1d23fdafc3",
              "size": "37374"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.8-48-gb176eee-i386-apple-darwin16.1.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.8-48-gb176eee-i386-apple-darwin16.1.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:581ecc16021de36638ae14e9e064ffb4a1d532a11502f4252da8bcdf5ce1d649",
              "size": "39150"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.8-48-gb176eee-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.8-48-gb176eee-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1347eec67f5b90b785abdf6c8a8aa59129d0c016de7ff9b5ac1690378eacca3c",
              "size": "37798"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.7.0-arduino3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-linuxaarch64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-linuxaarch64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a098b2cc23e29f0dc468416210d097c4a808752cd5da1a7b9b8b7b931a04180b",
              "size": "268365"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-linuxarm.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-linuxarm.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:626c6cc548046901143037b782bf019af1663bae0d78cf19181a876fb9abbb90",
              "size": "193941"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-windows.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-windows.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:62745cc5a98c26949ec9041ef20420643c561ec43e99dae659debf44e6836526",
              "size": "3607421"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4ac4354746d1a09258f49a43ef4d1baf030d81c022f8434774268b00f55d3ec3",
              "size": "193577"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:adb3c14debd397d8135e9e970215c6972f0e592c7af7532fa15f9ce5e64b991f",
              "size": "75510"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-arduino3-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-arduino3-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1ae54999c1f97234a5c603eb99ad39313b11746a4ca517269a9285afa05f9100",
              "size": "207271"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.6.1-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.6.1-arduino-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.6.1-arduino-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8c4e63db982178919c824e7a35580dffc95c3426afa7285de3eb583982d4d391",
              "size": "201341"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.6.1-arduino-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6.1-arduino-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d59f43e2e83a337d04c4ae88b195a4ee175b8d87fff4c43144d23412a4a9513b",
              "size": "222918"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.6.1-arduino-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6.1-arduino-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1e211347569d75193b337296a10dd25b0ce04419e3d7dc644355178b6b514f92",
              "size": "30320"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.6.1-arduino-i386-apple-darwin14.5.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6.1-arduino-i386-apple-darwin14.5.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2f80ef569a3fb19da60ab3489e49d8fe7d4699876acf30ff4938c632230a09aa",
              "size": "64587"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.6.1-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6.1-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b78afc66c00ccfdd69a08bd3959c260a0c64ccce78a71d5a1135ae4437ff40db",
              "size": "30869"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.6-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.6-arduino-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6-arduino-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b59d64d3f7a43c894d0fba2dd1241bbaeefedf8c902130a24d8ec63b08f9ff6a",
              "size": "222517"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.6-arduino-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6-arduino-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5c320bf5cfdbf03e3f648642e6de325e459a061fcf96b2215cb955263f7467b2",
              "size": "30072"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.6-arduino-i386-apple-darwin14.4.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6-arduino-i386-apple-darwin14.4.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6b3b686a782b6587c64c85db80085c9089c5ea1b051e49e5af17b3c6109c8efa",
              "size": "64538"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.6-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.6-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2ce7a54d609b4ce3b678147202b2556dd1ce5b318de48a018c676521b994c7a7",
              "size": "30649"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.5-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.5-arduino2-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.5-arduino2-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7b61b7814e5b57bcbd853439fc9cd3e98af4abfdd369bf039c6917f9599e44b9",
              "size": "199550"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.5-arduino2-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.5-arduino2-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9d849a34f0b26c25c6a8c4d741cd749dea238cade73b57a3048f248c431d9cc9",
              "size": "222283"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.5-arduino2-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.5-arduino2-i486-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ac56e553bbd6d992fa5592ace90996806230ab582f2bf9f8590836fec9dabef6",
              "size": "29783"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.5-arduino2-i386-apple-darwin14.3.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.5-arduino2-i386-apple-darwin14.3.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8f07e50a1f887cb254092034c6a4482d73209568cd83cb624d6625d66794f607",
              "size": "64120"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/bossac-1.5-arduino2-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.5-arduino2-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:42785329155dcb39872d4d30a2a9d31e0f0ce3ae7e34a3ed3d840cbc909c4657",
              "size": "30431"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.3-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.3a-arduino-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.3a-arduino-i386-apple-darwin11.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:40770b225753e7a52bb165e8f37e6b760364f5c5e96048168d0178945bd96ad6",
              "size": "39475"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.3a-arduino-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.3a-arduino-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d6d10362f40729a7877e43474fcf02ad82cf83321cc64ca931f5c82b2d25d24f",
              "size": "147359"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.3a-arduino-i686-mingw32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.3a-arduino-i686-mingw32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a37727622e0f86cb4f2856ad0209568a5d804234dba3dc0778829730d61a5ec7",
              "size": "265647"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.3a-arduino-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "bossac-1.3a-arduino-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c1daed033251296768fa8b63ad283e053da93427c0f3cd476a71a9188e18442c",
              "size": "26179"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "CMSIS",
          "version": "4.5.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "all",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.5.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cd8f7eae9fc7c8b4a1b5e40b89b9666d33953b47d3d2eb81844f5af729fa224d",
              "size": "31525196"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "CMSIS",
          "version": "4.0.0-atmel",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d637d2d7a0c6bacc22065848a201db2fff124268e4a56868260d0f472b4bbb7",
              "size": "17642623"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d637d2d7a0c6bacc22065848a201db2fff124268e4a56868260d0f472b4bbb7",
              "size": "17642623"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d637d2d7a0c6bacc22065848a201db2fff124268e4a56868260d0f472b4bbb7",
              "size": "17642623"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d637d2d7a0c6bacc22065848a201db2fff124268e4a56868260d0f472b4bbb7",
              "size": "17642623"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-4.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d637d2d7a0c6bacc22065848a201db2fff124268e4a56868260d0f472b4bbb7",
              "size": "17642623"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "CMSIS-Atmel",
          "version": "1.2.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "all",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.2.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5e02670be7e36be9691d059bee0b04ee8b249404687531f33893922d116b19a5",
              "size": "2221805"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "CMSIS-Atmel",
          "version": "1.1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "all",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.1.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ea5ec0451f42dc2b97f869b027a9cf696241cfc927cfc48d74ccc7b396ba41b",
              "size": "1659108"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "CMSIS-Atmel",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "all",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "CMSIS-Atmel-1.0.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b3c954570a2f8d9821c372e0864f5f0b86cfbeab8114ce95821f5c49758c7256",
              "size": "1281654"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.11.0-arduino5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-linux_arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-linux_arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b3f46a65da0c2fed2449dc5a3351c3c74953a868aa7f8d99ba2bb8c418344fe9",
              "size": "2607592"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-linux_arm.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-linux_arm.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:acd4bd283fd408515279a44dd830499ad37b0767e8f2fde5c27e878ded909dc3",
              "size": "2512819"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-darwin_amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-darwin_amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9e576c6e44f54b1e921a43ea77bcc08ec99e0e4e0905f4b9acf9ab2c979f0a22",
              "size": "72429"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-linux_386.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-linux_386.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9a707692261e5710ed79a6d8a4031ffd0bfe1e585216569934346e9b2d68d0c2",
              "size": "2524406"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-windows_386.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-windows_386.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6451e16bf77600fe2436c8708ab4b75077c49997cf8bedf03221d9d6726bb641",
              "size": "571340"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11-arduino5-linux_amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11-arduino5-linux_amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:96c64c278561af806b585c123c85748926ad02b1aedc07e5578ca9bee2be0d2a",
              "size": "2283425"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.11.0-arduino3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5f212524b6338d06bf833a2375f1012740e0a359c81ad1ff728222cc93a28586",
              "size": "282961"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:27fb1fc8ba19df08f1805236083c7199f59bdaaacacceead98fee0e817e48425",
              "size": "241168"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:81d88dae0ed068a7bdde14d7cd56c9b953a3aea87aaaf4bcbaf022ba7df47ad5",
              "size": "79057"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d6e5bd3d1861ac01dc85e85ae44667346a18f56537a95fe63e9dc71b1adeac99",
              "size": "82825"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7dccfadc260c5b13f7267fcd9ed610571bc74f6f64a85c20541c9ae48a1833b3",
              "size": "635719"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino3-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino3-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6a72e62546d4ba1c0c05c00a1e4863b23ab99e1224e6325b458207822fbf0da4",
              "size": "78422"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.11.0-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:fc2fd50397b5e23d552424bf6fbdd38c970fd58b2d2ac11f2395c3e3b7228cee",
              "size": "282570"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:63bbddbdab6889c925d6f9535c92f0ba5fbd58d4e5e03d32cb43b91ef44bf277",
              "size": "285451"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8a01eb2238962e42db6dc476a6c1ec204a8670b2f3c9f6784c69e6cb981fd938",
              "size": "72590"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f6c39d312b0c70efc66c5439a3f95c08006eb7639c1205805175cc85a3725564",
              "size": "76696"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3ddc85d1dd0195bc88a45d7a1a82c8b4e1952923ef39f89e13645226f0294da8",
              "size": "634198"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino2-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino2-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bbfecff5e59c70f436777bd2ea4732708d34f0611634f386d29964692b87db2f",
              "size": "76662"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.11.0-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:105ffe9287e7341b6ad017c1224b45a6fcf440fd8a1d1b796cf10e8c8e05e51d",
              "size": "240667"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4518156ef1f46655714f11c9c9e753b6dee24e975d2155b5887ee613be133831",
              "size": "72632"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cda70b9a3840b005f1070ac49e161df9c17bb5e9411897f38d4f5383104c864d",
              "size": "76871"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:dad96adc633d1a415b68439298c75db8d66aff978aef1288977bc7797ae946f6",
              "size": "634135"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.11.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.11.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:dedd8ff3d21525957211a0f7ff320294542ea61e42431bd10f3d95200b07def0",
              "size": "76905"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.10.0-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ebfbd21d3030c500da1f83b9aae5b8c597bee04c3bde1ce0a51b41abeafc9614",
              "size": "277886"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f1e550f40c235356b7fde1c59447bfbab28f768915d3c14bd858fe0576bfc5a9",
              "size": "272153"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7562d128036759605828d64b8d672d42445a8d95555c4b9ba339f73a1711a640",
              "size": "73921"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:43599ec60c000e9ef016970a496d6ab2cbbe5a8b7df9d06ef3114ecf83f9d123",
              "size": "81826"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:90816b669273ae796d734a2459c46bb340d4790783fd7aa01eb40c0443f1a9b1",
              "size": "464314"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.10.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.10.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:13ef2ec591c1e8b0b7eb0a05da972ecd6695016e7a9607e332c7553899af9b4a",
              "size": "77184"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.9.0-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino2-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino2-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b364a8fe1de697d7dd6c4135d341ddff6dbda7e33c707321c7dceab85dfc560b",
              "size": "198568"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino2-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino2-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:00e87178b81d5721f334d4b688267f19f36eed1d9710a912c9e44bb1a748f766",
              "size": "65137"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino2-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino2-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7a6cec3d89c65119c52b6109cd92a9ec84bdf8a9d12083444d2c89e7ac16c84b",
              "size": "71002"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino2-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino2-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8ec0e66acdc41941b6e25545f8c12e7eb7ba01a0bafae0b4ab4c99a70deb2ea5",
              "size": "394993"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino2-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino2-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:628e01772007e622dff6af82220c27bcdf1d0726ba886bd2b36807601f66e4e8",
              "size": "70996"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.9.0-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino1-arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:480637bf578e74b19753666a049f267d8ebcd9dfc8660d48f246bb76d5b806f9",
              "size": "194826"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino1-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ea9216c627b7aa2d3a9bffab97df937e3c580cce66753c428dc697c854a35271",
              "size": "68361"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino1-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:17d69213914da04dadd6464d8adbcd3581dd930eb666b8f3336ab5383ce2127f",
              "size": "62608"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino1-windows.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:29be01b298348be8b822391be7147b71a969d47bd5457d5b24cfa5981dbce78e",
              "size": "377537"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/dfu-util-0.9.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.9.0-arduino1-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e8a4d5477ab8c44d8528f35bc7dfafa5f3f04dace513906514aea31adc6fd3ba",
              "size": "66230"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-util",
          "version": "0.8.0-stm32-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:607e6b0f2d2787ed7837f26da30b100131e3db207f84b8aca94a377db6e9ae50",
              "size": "213760"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bb146803a4152ce2647d72b2cde68ff95eb3017c2460f24c4db922adac1fbd12",
              "size": "68381"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:58131e35ad5d7053b281bc6176face7b117c5ad63331e43c6801f8ccd57f59a4",
              "size": "69097"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:25c2f84e1acf1f10fd2aa1afced441366d4545fd41eae56e64f0b990b4ce9f55",
              "size": "159753"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "dfu-util-0.8.0-stm32-arduino1-stm32-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e44287494ebd22f59fc79766a94e20306e59c6c799f5bb1cddeed80db95000d9",
              "size": "68575"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "espflash",
          "version": "2.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_Linux_ARMv7.tar.gz",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_Linux_ARMv7.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9c3df96c360e978186b44007667ca6e7c3d5a5104f7eb855fc212b3840e4805a",
              "size": 2709225
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:362db4880b2e46a758b0a223e0a4ed25faf1747dc4546f5ee50d9d33bab64966",
              "size": 2802102
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:19532401fffd22e9b67de09c92a1eddd65aa2b47b369292aae844665198dd852",
              "size": 2955417
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:8e6c5f6a39bd5358663766417e676dcc7236c8d5ab57bb51760c20bc99f394e1",
              "size": 2898625
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f5a7b65f679b2c4ad6d30af02377f6c0bdf3c2e20d32cbc3e5ac1af95cd8f0fd",
              "size": 2847601
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:8e6c5f6a39bd5358663766417e676dcc7236c8d5ab57bb51760c20bc99f394e1",
              "size": 2898625
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/espflash_2.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "espflash_2.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b234547df8a08339e461d0aab8130c344be6c48279642fac92bfe77084a5f0f9",
              "size": 3168742
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool",
          "version": "4.6.2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_4.6.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_4.6.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d5efb2b80ad21157228cbca43e13d9187a9dc12b944a3c63d69e9139e424568b",
              "size": 9659362
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_4.6.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_4.6.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:33e1f2edb04def19e17f8ffa1cd37f9638ecccae8c05f95e54667e44496bd28d",
              "size": 10221768
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_4.6.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_4.6.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:546e964c0012d5e708985d70f5a7ff081219dff332c9f49eebec6b16c26a37a9",
              "size": 5859915
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_4.6.2_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "esptool_4.6.2_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:a103423b367c5dcb7343e1093f4a1a9ff041ca95756919c2b9c91ad2f312294d",
              "size": 6400257
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_4.6.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_4.6.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e29437dfbd12b025cd5e23d724481b6262f5b8fb75ce2fa5d0498a4cf65eca95",
              "size": 13034467
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool",
          "version": "3.3.3",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_3.3.3_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "esptool_3.3.3_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:b12354d11596397d3a84970d16c9267d6f5770fba5c75d78e1adfc5a7088f4de",
              "size": 6347021
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_3.3.3_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_3.3.3_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:302e547fe2aa222cbbd67aaf2126ac451f48d1eff46d30f0454613d22e8c2a21",
              "size": 5787840
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_3.3.3_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "esptool_3.3.3_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:b12354d11596397d3a84970d16c9267d6f5770fba5c75d78e1adfc5a7088f4de",
              "size": 6347021
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/esptool_3.3.3_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool_3.3.3_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:bdcab463fe2d1eb65d4d0d575ac2be2efbef470994998021a99bd8fe63853335",
              "size": 12850181
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.12",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:691461e64fe075e9a79801347c2bd895fb72f8f2c45a7cd49056c6ad9efe8fc4",
              "size": "25967430"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:855fa0a9b942c3ee18906efc510bdfe30bf3334ff28ffbb476e648ff30033847",
              "size": "25936245"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a470361b57f86ddfcaecd274d844af51ee1d23a71cd6c26e30fcef2152d1a03f",
              "size": "25792860"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2fec2bdfd20ad4950bc9ba37108dc2a7c152f569174279c0697efe1f5a0db781",
              "size": "26097546"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:558568b453caa1c821def8cc6d34555d0c910eb7e7e871de3ae1c39ae6f01bdd",
              "size": "25743641"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:ec16de33620985434280c92c3c322257b89bb67adf8fd4d5dd5f9467ea1e9e40",
              "size": "25851428"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.12_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.12_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ce57d0afef30cb7d3513f5da326346c99d6bf4923bbc2200634086811f3fb31e",
              "size": "26073327"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.11",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3edf202e8f1a467956117299c129ca93edcd17ec7a9e03361133a14421e575b9",
              "size": "24014292"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:052381391c579184513c07c3513386b396652209b59d79f1ea96fabb593852cd",
              "size": "23960584"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d50548c88400fe7dbb91764cbb136de397a7146c9278bae977da5a533e982632",
              "size": "23830733"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4e1a57aaf4176013fd73ba89ae8495a1a7fc78336b9059ba87f6cfcab78f709e",
              "size": "24080234"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:9d4753f524b656326ee78304f2b0096c2906295f1e5d7e47a2a8cd1d88b88fc9",
              "size": "23763274"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:00281ebf6255cce999c021a61af44cfb790471458fbfcd30339548ff7139be2f",
              "size": "23846832"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.11_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.11_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:169d2e4992782ee1a21c7717a5cdfbff561f9a30bfe9ae7ad07bbf817b5bae9d",
              "size": "24056311"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.10",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8fb3edaf2b9439ec5326e489612cac30a0cf997ab350a98d465a50e1ef2e076c",
              "size": "23953999"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:da234dcb71445d17d504aff700948f0e3a1b16cc8acf4b517134fffe0cac79a7",
              "size": "23897570"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9bae4139f5da7a046c51bf20b12e2bc062618a654f601113bcf32217ac4611f9",
              "size": "23763971"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d843ad2236e34c0fa7a0ce497bafdbb0870e6c00d181e9d16fc4a5b2d37e5b9",
              "size": "24067265"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:b1153781b68f1a564309d7f63ca9c389e94194c29be3ec3944f17c9c62dd7b61",
              "size": "23705443"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:0b8bb8cfcecff4965243507efaefcf679a5eb8f99748890c0d83fda5dc8a3a4b",
              "size": "23847822"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.10_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.10_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:31b841a02ef001857e337733cac3d962abb8d3f66a0ae31bbb46d4673a8ed4cb",
              "size": "24043342"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.9",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1878d10be00c1af98911cadeee03802bf23a4395d8f21dbbd9196741f3900d20",
              "size": "23951209"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9e4adf983d3a9b5882c33c0f1e06ef2db33194ec4f6e1a81841d718fa47d62b4",
              "size": "23894811"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:84042ff991829f9333d6f437c0b6aacf4e409b6af440dbbfad03f88d7a9358d5",
              "size": "23761216"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d49339643d6b834893488d32f87e56f9d320ef557520bb8ea52856cf19805e16",
              "size": "24067265"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c586a7f5752a8af22008ab6fd74c8f8ffad760169d702ba3df003636e505f922",
              "size": "23702667"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:a1e1622c48456f0eccef66e5c3a1bb012a7c5e64c45978d2ea729f66f0bc2083",
              "size": "23847968"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.9_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.9_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6097bc8eab1bedc0c8704b61a19556596d33ef6191548bc96d1744147de31a4a",
              "size": "24043342"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.8",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1518427a1f7862c10f21c87ffaf29550bba6cff0195bcd1954e683df4e60b8af",
              "size": "21842771"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:221dfa1b928bf772d8f92039ae6c41b50d45bcf8447b00b55f5ca3df90e0346c",
              "size": "21801813"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7d9c1c6c44d21cc9c88fa429ccad122ee40101f6f8c77fb03643be8c674b7a46",
              "size": "21661287"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b4f2f7cc3ced6053b22ac252cff2105b24474bbff468149beb7161e4c42ddd44",
              "size": "22050201"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:f67fb4d74b518a06e0ae2109040a5df81def123287f47856ff64c67b32e2e801",
              "size": "21595791"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:3edc59cc39ef8e0a863f8619c92315494fdb5a3c9d7d165533fe89c10d0b8d3a",
              "size": "21918177"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.8_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.8_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:af0b39ed9468554b69305ef195b32ce00564190d50d19b7c467b34e3b76dd9e3",
              "size": "22026254"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.7",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:235f5e157cbe31f647bd8092f6e1146c796641e1fc0ae366222228636c62f2db",
              "size": "19736165"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0f83ed1cfa04adc35dd828b17b96903c075b8c71116d2c41f3db29d20e838b46",
              "size": "19698330"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2255013a1065a13ff3980678888b56aecce38d236944f53a64aae6889aa567ec",
              "size": "19556591"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5c2a04c6f84bca68a77f884d905de67970035a652d4113e2772effa03f151ac9",
              "size": "20037466"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:28377ebe89d22a2a8246865aba93d215ed1f0c99cdbff9ae4f0149dec5bee20a",
              "size": "19504654"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:47e93e135cc074305e03b7b156d8a5788611063ed28e0b8d98bc84d94ab69f27",
              "size": "19693655"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.7_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.7_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:95cf13032c1a83a175ed6b87f2e6f3f33a5a5c656e98ab7caadbc07d29f6eed0",
              "size": "20013555"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.6",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:538a24a8f7c6831477d39ae166695ed411eb29a6d5aec3b2bc69bc1ef7b4d7b1",
              "size": "17186826"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1b392a5ec7d4b7f8fd052e0e249f85538fbcce790bc5a442980ce6be215b5872",
              "size": "17147561"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2d4af33020a0291e54197b133de8f278a8d68c0272e0bc93953941fd06508694",
              "size": "17000606"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:67b413dd15afca65d327e45329b1c2e64614126ef1fae27a1323155bbdc74c20",
              "size": "17458014"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:4be9f5208841150ffc0148feccd819d77c7fbb477f41597fc3198f633a09a8ac",
              "size": "16950481"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:2490cdceb24b17d8269d8c144172c02c37a81c2275ed395973d22f0017d53713",
              "size": "17079617"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.6_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.6_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e299bea991778a388e611c3e9a4b1f5a7d5cf1b121465f7a843570602d0b6f39",
              "size": "17433263"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e09d3880d9fd51b5257c44c6304e12422523dfdc1c378a978e9596caadac6a89",
              "size": "15621405"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6cbecb92ef0a8014aef3b8692cf64869d13c2fc0483332695ef42fef39c0b989",
              "size": "15573837"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:256f884a295a7b49f08124549ca25bd16e5ff46c0f50ea73e163363b40ec2c60",
              "size": "15449203"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:32cf24ae74d0b11ae5d41cf0b7d99a30ed5120a54ca06bfa9f5d7f02b03ad7f7",
              "size": "16099680"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:ed08415371b126bf28fdefedc7527f5679ae822e23392a918f687ffa6614a299",
              "size": "15392456"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:193bde05298c7cde87b0b212eec2e104650cf44a7fe9dec44df6fde2299686e8",
              "size": "15620440"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.5_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.5_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e619e67e5296c0e1a76bfb32b646972340083578ab216e1d298a2d3e9ddfe04c",
              "size": "16077879"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.4",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d68ddc8c78902f164f701d974d2b0deffdbe3a58bd4d62f0d2e10263c2292c0b",
              "size": "17042502"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:93503377d29a84f63433a608f3a2320ef27ca7f4b54a5cef6857ad16aa464842",
              "size": "16992130"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f4c5542c209e5b7f09b020c9714889d846e8e6a96d1e2ab6e22cdae8d3ad8ef4",
              "size": "16913255"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:794192e4463191308687ca10d361f6e86d06b57384800ead82ff9f1c32e3462b",
              "size": "17369582"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:8bc96ea4a8e8232b7798feda9bd5e2e745c14ba7584b936a6588dcd44e69bcca",
              "size": "16792636"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:29b753610b9b285a31471fe35fa7938f54d461b773f3fcf4e5bff27ca72c20e8",
              "size": "16940370"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.4_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.4_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e7e5a7f3c3f1c363a4e1e3cce3bbd48faa806da9153ade19336c68adcbc80464",
              "size": "17346963"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:7b2ebd25998c441b4a4da1cc5bf227285f0fd321b2107497d29910213d8ad039",
              "size": "15557114"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:91a85be7d657b4f31f69aba7e1a0390234d4ede5d138474b3eef928119a21df4",
              "size": "15734716"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ba53f679baca0f5ab6bbd4991da89702437932d67ae6c589c4da6ced3a4dc66b",
              "size": "15832036"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:22f72fee3a1682c30b0bf4579a1ecc2759a5063c2be9342dd3c46858db43d7ef",
              "size": "15794726"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:d23dd1ef5ea19b46633980b47964834d0718d11b375c64725b28d4e39660ff3c",
              "size": "16139436"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:fd6eb93b2737ae3a49800d4f42abd7fa925e985b043d3a418412f26dc61b3baa",
              "size": "16189555"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.3_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.3_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1f998f8f5d9ef9487beb00d2f434682cbcdc4b13337fd82271df8ad931121324",
              "size": "15927812"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:057243d5ee65b14772035a2402ac48cefb208e59102f75928b4004530227cd47",
              "size": "13015184"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:824dec1d62c1a8b835e2692991b017ce21cd0c95287c9282ff9621620157b3d6",
              "size": "13063327"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:01f952aa365ddbf2072e3181f95f1b0a82d9c85bd1707a4b913e7500f833ff5f",
              "size": "13201523"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:973ce3cd2d604f8750c9b62dabccdf8689013f0380d62eee29f8d6427dd37e8e",
              "size": "13222221"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:e3986ae565b658a4bcaf50c0592c5801166ade30255571154ad5729f9b8649eb",
              "size": "13589237"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:a3094a4c9589812e2c9751ce324315de9011481575c53a772b3c4950cb0310d0",
              "size": "13657381"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUploader_0.1.2_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUploader_0.1.2_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9303c50f051b459ba89a4b218bcb39c3348f469c55feb2c63ac53f7f12eb5048",
              "size": "13255805"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.1.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0be6adb21791fb64134356b2ef56c9054e19fb7522e368cad9ee5c1222835e13",
              "size": "13014398"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:65ddc38d9cfa555979bf9c7a371f887561b7d7af6a07a6adfb354628a8e69801",
              "size": "13062843"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8c7602dee33e6806eefc0525a9f43512c4d89201869e677ad8d34f7e82276e38",
              "size": "13201438"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:22bd6410b39043b0608285a51fbad7abcef0b8361f54936b362935a9bbddeeba",
              "size": "13221805"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:29ecdd651336eca9fbddde96415087e2f19a2d7330e1938e256d7acf31a0ff74",
              "size": "13589219"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:a2ff1b6672e56c97aa4eccfa4258b0d91a726d0116f51227e6cc2c5c984afb5d",
              "size": "13657363"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.1.1_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ba4b1b620796e352da2821bb1101cd86340649badf67abf7e7d030efee107159",
              "size": "13255213"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.0.9",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_ARM64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3a41fac33917c4b5d8f5e0720afa780b2250b2561dd6090ed5338d7ab147524f",
              "size": "13014703"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_ARM.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_ARM.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3cde04fa96479bb5342f07752b9cbabdf159f1dcbe7074b642a163ff2a363a28",
              "size": "13063437"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_macOS_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_macOS_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:26c0b8764a67f945037a461ead756bee0b453e383dee741548d03322327bd17d",
              "size": "13202065"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_32bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_32bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a45c536be798e6fc023044ee13911b9b567fb9d0b1c41c5cc9b722346f306425",
              "size": "13221786"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:51eacfcaba9279ef42050d15cf86d98e79511879a84a8e960a8994f6343f74a8",
              "size": "13658133"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:523b2f09a38ef36dcd96558a31e072c5b244e511690326a03af9406eccda2650",
              "size": "13589082"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_64bit.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.9_Linux_64bit.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:89d08d4b75dae676bc6e982723f3b07ee5ab4c2fe6071fc97fe850697a0c5398",
              "size": "13255356"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.0.8",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.8-linuxarm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.8-linuxarm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b6846bb84034e6a8486ce3165dabeb9b32b4fd3804639cd6137a37a00d0157c8",
              "size": "19952489"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.8-linuxarm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.8-linuxarm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c027389528e9b04d622167943fe04badbd2f63923f08cc1b22935e5158b2545b",
              "size": "19984154"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.8-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.8-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:635cbe786cd11ead26e5af0662991d8c3b647469f1874195eeb7f1dba5530b39",
              "size": "20091397"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.8-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.8-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e1f43aa225e6e2ad1f2bccc07898ddb439e980905385a8d7e0615f804a69eee8",
              "size": "20137214"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.8_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.8_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:dc3ce2e824b2f8ab6ee4c7d2f836311450d60825db95cbb51eeb076a28a1e2af",
              "size": "13578670"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater_0.0.8_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater_0.0.8_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c3386fdc440638186541f92f920462865308e0f5dde9f45e4dd1c35d2570b808",
              "size": "13645709"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.8-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.8-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:423f67767d5b861a3c39ca6f6a18b2358a30b76bdc3d3d3d870e102b2b2271a8",
              "size": "20167410"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.0.7",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-linuxarm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-linuxarm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:620f81148b13f70cdecbe59bbcbf605c7e0aae85f9cbee8ec48202f6018f23ce",
              "size": "12897349"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-linuxarm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-linuxarm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b6e09c07e816a35935585db07e07437023d44e66d1d2f05861708ea6ceff7629",
              "size": "12929770"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:647ad713d68a1531ba56c88e5b3db9516cc0072ca1d401de5142d85ffcfd931a",
              "size": "13064291"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:05e26d5df253246cf68ba8a8f5f2de1032ac6f4d7af5310b8080ef6f54030fb4",
              "size": "13077590"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-windows.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:e881dd8a4bbb35f7271157e8dd226c2e032ac1115106170b0aaf9c969817df86",
              "size": "13337495"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.7-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.7-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e8a36b7ae19060748b8b0540c9c0c9341d8d4c7a630441922a030223f767258d",
              "size": "13134534"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "fwupdater",
          "version": "0.0.6",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-linuxarm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-linuxarm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d6a2e72b4869c031b434380da6e6a8a4a6269f8ee6312a3d23e85ea133a37ae9",
              "size": "7149332"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-linuxarm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-linuxarm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:276f027e552eb620064b09591c7a7c79927c93c017428436c81f71bad666803c",
              "size": "7180391"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3584d7581ff2469bdfde9de6f57d87b2a0370de5c902e9df687b7322a5405018",
              "size": "7368819"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8c4e562a8e6fa3d916c4bf6bb24d7eec0df013d8cc45dff187e5c63086a92c11",
              "size": "7334059"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-windows.zip",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:33a92661f43b8d025ca5f57be1116537ed153703067d9c86297619d58988feff",
              "size": "7580663"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/FirmwareUpdater-0.0.6-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "FirmwareUpdater-0.0.6-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0e9132518acfe66e5a4e17ba4b6dd0c89dbd90cc0d9b4a54e007ac24d51fd36a",
              "size": "7383853"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "imgtool",
          "version": "1.8.0-arduino.2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cb0341f016e100833c0fd28c4215544d4056b195efebe523288bde9fed80445f",
              "size": "15655944"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a215fc2fbd4f82194fdbd2fcb0e2f017859a68e915d4da031df824e1e7134b87",
              "size": "13482271"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d23daba045f46754bfa466f63199b3e17936de716a08502a369ab4a9c3615fda",
              "size": "8454939"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4b58a23bc7c41268e113e25afba4dccaa477058fca94eea8749b315c7b7d2a8b",
              "size": "13881242"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:9e365727801229ba4775974f6c648711da1a06961bb9bef7546a11080ea25420",
              "size": "6744516"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:062d9e3ac1066a7d3e345c9d105858aeff3e3b73e12bbb6c0c5d3e6761d52577",
              "size": "15579636"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.2_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.2_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:60d77da618b785345fc7ce2529bcb01c7195371b8e65a11abbd804c26ffd7df4",
              "size": "8416009"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "imgtool",
          "version": "1.8.0-arduino.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fad64d46a2d10d225d21fa6cab1cbd4511cbe0028b67b18c460656bcc203538c",
              "size": "15650801"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:bbd8136d9d67e2db81360df8d435a899f8b231247719b7313b7b2c920e85c4d7",
              "size": "13477544"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8002d8a017bbd994328f3ec7f0af007c1a5bc45d694860148870972fb3f3a5e8",
              "size": "8448535"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:354343b2f6b91f463553ffd48bc4af3b91c897e4ac79ea43551982c9b3afeade",
              "size": "13875969"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:42d4fbf70a390c84a59a19db166b74d0fb231ff729d9c56775b4e7cc5055cef3",
              "size": "6735777"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:12c3c5b04bf53bea3baccf4072cbffaf9e9c4901a1a9ff77d611eb3c2db2ca1f",
              "size": "15574228"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-arduino.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-arduino.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:9c600c5ca22c50a6eb6b9d6a870d486710be4997060fe9cbacdabd968daacc87",
              "size": "8411018"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "imgtool",
          "version": "1.8.0-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b893ac88bcf3f4da0af05fa31f8af43a2d29ef5ecef0bd4ba6fb66a0b2e360f1",
              "size": "15679158"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:dff39f8a884d4c5f98b5ac0ae075eaba35bf2d0b189c633c2723fc12170e7ea0",
              "size": "13500219"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6129c767c1b395c809b79aa2bd75fd0ce09544ff6d7ca20b330fac703efe3fc4",
              "size": "8425545"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0b95b98c0e51a91512b3bfa10d3178315af1a1cd9e3b4982d0c9459ef84614b1",
              "size": "13906205"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:1177275ca93ce6bfd3cc64f68837b9f6b8d8a1592a6fbcfa643b9ccf35b7879a",
              "size": "6736497"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c51b62ff173887faa2d4e94e77777bac274ba898ae39bec0082b6327a011115b",
              "size": "8409007"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/imgtool_1.8.0-rc1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "imgtool_1.8.0-rc1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:92222eb8023fae0877da2e9d87dd2187fa9b82c0543330ab47a4a67bc0c89cae",
              "size": "15591995"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "nina-fwuploader-plugin",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8a6fd11271329fd06a0690a3798b8bb74ce4b2e983064f84d71246f1f824841f",
              "size": "4451720"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1ae067a6bd9e1797f741bcbd9068f69ac22bfd6eff08d319197333a5a4d857f8",
              "size": "4457747"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:25fc6732197453f1b9fd054c15a60907fb88a15b394b8443a7e50a1d9f69e474",
              "size": "4478600"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a14f0e876628865c78decf816b71d61844cd621e18d111ca0af3d6f0cd686210",
              "size": "4620524"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c3aa316f4c07c8d7469b3c993d0e7dd7e3d98c0e82a55638ea69ca9526a15961",
              "size": "4842900"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6418cdb8684fc7ea8724526bfd1a7f5568f8a59c58c65a5953441e1aa7f10d5b",
              "size": "4688967"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:11eeb6b078eba2dcbe4b8ab187221cb5e0528c6b67fcc927ea75fc8d204d6354",
              "size": "4724967"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/nina-fwuploader-plugin/nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "nina-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:ab958c206c883c3eebf7b9241dfc9fbbdf34d1961abb5bc55d5f257f4d815175",
              "size": "4926670"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "nrf5x-cl-tools",
          "version": "9.3.1",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_OSX.tar.bz2",
              "archiveFileName": "nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_OSX.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:41e4580271b39459a7ef1b078d11ee08d8f4f23fab7ff03f3fe8c3bc986a0ed4",
              "size": "341674"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Linux-i386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Linux-i386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e880059b303e5aad3a8b34c83dfd8c22beee77ae2074fbd37511e3baa91464a5",
              "size": "155680"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Win32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Win32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a4467350e39314690cec2e96b80e7e3cab463c84eff9b81593ad57754d76ee00",
              "size": "812257"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Linux-x86_64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "nRF5x-Command-Line-Tools_9_3_1_Linux-x86_64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4074fffe678d60968006a72edd182c6506b264472c9957bc3eaa39336bfcf972",
              "size": "167414"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.11.0-arduino2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a1aa7f1435a61eafb72ee90722f2496d6a34a7a0f085d0315c2613e4a548b824",
              "size": "1902818"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:57041130160be086e69387cceb4616eefc9819a0ef75de1f7c11aea57fb92699",
              "size": "1986716"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:280e7234eba84e830e92d791ebc685286f71d2bc1d3347f93605ef170d54fef4",
              "size": "1893150"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6f4a8b77c8076aa18afb8438472526dff8c0d161a3ca68d0326163b59fcab663",
              "size": "1971364"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:631010980f12b1e750c4c67ce012b31c5953caabf4d30607d806e3d2b717d4b8",
              "size": "2460087"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino2-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino2-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4d19b6e3906de1434ec86841e0e3138235714c655d45f037c0fabfa5e5c0681b",
              "size": "2052080"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.11.0-arduino1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f4bc15523a9777a61befb67ee46b0c567572029cf2dbb8bc092d1175f188a62b",
              "size": "1882308"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c56e88b34c82748b015c9e11f62c1d6aa98da00c2642f0027b1a5781085c56f9",
              "size": "1967523"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c9ab5f32038551318434feb8ffba5cf2932b8956443c284997431eb784eacaee",
              "size": "1865080"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:dbee4de8e838996067444fa1c775bc64418af5660f96d9a9e92a95e85c762d16",
              "size": "1948258"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:13455c55bb089bd0b4005fd77d8522c691b60a4a40bc101afe817db6f1d05695",
              "size": "2443521"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.11.0-arduino1-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.11.0-arduino1-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:beb45bb95e43d2d592ee62342e6fdfbb15b87c20c96177b8f6bbc2a57cddbeb1",
              "size": "2023084"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino13",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:47ae7a1a7961ac9daef001b011505b38777baac3c02dd7e673f62601df841427",
              "size": "1820630"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4dd38b701019ad2fbb58173a3bc6c58effd39501a4a8266256dfe169e7516655",
              "size": "1896478"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0f3f6e5e03355ffbbc84c4b4750e63c9315b7638c56d63df1b7795968208e6ba",
              "size": "1767137"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:788093504b25d2b9b772657215254ba178ed37773364ce240de68281efe40bd5",
              "size": "1883854"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:2f3b87c644569f47780b16b071cd0929a64a8899ec769f4ca7480d20d5503365",
              "size": "2334654"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino13-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino13-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e4b2ffbc9a29be21c32c6921c2e7c0ee39c664c4faca28a5f839c1df32d3bd24",
              "size": "1955043"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino12",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:86e15186a44b87c00f5ddd9c05849d2ec107783dd18a5ac984ce2a71e34084ed",
              "size": "1778706"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5c6ca6189f61894ee77b29bc342f96cd14e4d7627fabeb2a8d2e2c534316cc38",
              "size": "1855234"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b40d135449401870302bec073326d6f1df79da38d9dd21326314a5a90189a06e",
              "size": "1723600"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4938742d3fec62941187666b8ded44d8f6c7a404920ff49d97fca484b9fd08af",
              "size": "1844359"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:1e23c0f1f809725db3e1f8d1e1f460a37fb7b2cf95e93c6e328e527501ab084c",
              "size": "2276602"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino12-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino12-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:bc48be10916f69f3a4b050f04babc14ee99dad1fc5da55ce606077991edab1d0",
              "size": "1918845"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino9",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b814b16b52cef21eacf456cc7a89d7b5d4cb1385bfb8fb82963b7d8151824d93",
              "size": "1714657"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f0443e771f5e3a779949498d3c9bfffd1dd27cdf0ad7136a2db5e80447a7175a",
              "size": "1778177"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d47f97919f317bb6e5f1f903127604271d66d149f4625f29b8e0eb5f6c94c64",
              "size": "1655311"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a22872918df899cb808f9286141d42438ae5611156c143cfb692069f52a2bddd",
              "size": "1782958"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:f53f9a2b7f48a2ebc00ea9196bf559d15987d3779bcea4118ebec8925da5a1f6",
              "size": "2190484"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino9-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino9-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f624552b5ba56aa78d0c1a0e5d18cf2b5694db2ed44080968e22aa1af8f23c1b",
              "size": "1844365"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino8",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:500cb112ee92092bbfce69649b90d0284752c5766f5aaf5c24dc754100788ef9",
              "size": "1778371"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:86c4ea3086b4a1475fd8a1e1daf4585748be093dad4160e816b1bf2502501fb2",
              "size": "1714346"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:584b513ebbc4a645a68234d964ba56f042aaf7668d84ba47398a07a294516cc4",
              "size": "1653652"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5b44889984daefa966b8251edb98445169107ca32f974ca598d4c59e7d2c8901",
              "size": "1781892"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:35a92f32f2762ef9405d2c684ec7bea2e70c01068f380251aecd9290f5bd5b24",
              "size": "2190397"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino8-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino8-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:455d4123146bf6b4b095de86d3340fd01e39bba9c70b2f0bb8e979ac4dddac39",
              "size": "1845547"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino7",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d47d728a9a8d98f28dc22e31d7127ced9de0d5e268292bf935e050ef1d2bdfd0",
              "size": "1580739"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f8e0d783e80a3d5f75ee82e9542315871d46e1e283a97447735f1cbcd8986b06",
              "size": "1638575"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-x86_64-apple-darwin13.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1e539a587a0c54a551ce0dc542af10a2520b1c93bbfe2ca4ebaef4c83411df1a",
              "size": "1498970"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-i686-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:08a18f39d72a5626383503053a30a5da89eed7fdccb6f514b20b77403eb1b2b4",
              "size": "1626347"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:f251aec5471296e18aa540c3078d66475357a76a77c16c06a2d9345f4e12b3d5",
              "size": "2016965"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.10.0-arduino7-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.10.0-arduino7-static-x86_64-ubuntu12.04-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:91d418bd309ec1e98795c622cd25c936aa537c0b3828fa5bcb191389378a1b27",
              "size": "1701581"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.10.0-arduino1-static",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/OpenOCD-0.10.0-nrf52-arm-static.tar.gz",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.10.0-nrf52-arm-static.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b5172422077f87ff05b76ff40034979678c9c640e9d08cee15ce55e40dd8c929",
              "size": "1526863"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/OpenOCD-0.10.0-nrf52-osx-static.tar.gz",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.10.0-nrf52-osx-static.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:46bd02c1d42c5d94c4936e4d4a0ff29697b621840be9a6f882e316203122049d",
              "size": "1529841"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/OpenOCD-0.10.0-nrf52-linux32-static.tar.gz",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.10.0-nrf52-linux32-static.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:777371df34828810e1bea623b0f7c98f28fedf30fd3bc8e7d8f0a5745fb4e258",
              "size": "1713236"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/OpenOCD-0.10.0-nrf52-win32-static.zip",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.10.0-nrf52-win32-static.zip",
              "checksum": "SHA-256:9371b25d000bd589c058a5bf10720617adb91fd8b8a21d2e887cf45eaa2df93c",
              "size": "1773642"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino.org/OpenOCD-0.10.0-nrf52-linux64-static.tar.gz",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.10.0-nrf52-linux64-static.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1c9ae77930dd7377d8c13f84abe7307b67fdcd6da74cc1ce269a79e138e7a00a",
              "size": "1777984"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.9.0-arduino6-static",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino6-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino6-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5d596c90510f80d66f64a3615d74063a6a61f07b79be475592a3c76bf0deb3ca",
              "size": "1319020"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino6-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino6-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:dde6c8cd42c179e819eeebee1d09829b0768ecb89b75fb10e1f053c1c65f9cf1",
              "size": "1641514"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino6-static-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino6-static-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:88d948c2062c73c0c93e649e099aaac4b009018cff365f44cfc5b47907043dc9",
              "size": "1340444"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino6-static-x86_64-apple-darwin15.6.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino6-static-x86_64-apple-darwin15.6.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:00cd65339bc981ff0d4ab4876df8f89b1e60e476441fabca31d5fc2968bad9be",
              "size": "1222523"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino6-static-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino6-static-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d2f58bbd0661b755fdb8a307d197f119d838b066f5510b25ee766e47d1774543",
              "size": "1394293"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.9.0-arduino5-static",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino5-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino5-static-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cef48c1448664612dd25168f0a56962aec4ce2f1d7c06dafd86a1b606dc8ae20",
              "size": "1319000"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino5-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino5-static-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:54c70a0bfa1b0a3a592d6ee9ab532f9715e1dede2e7d46a3232abd72de274c5a",
              "size": "1641209"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino5-static-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino5-static-i686-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8e0787f54e204fe6e9071b2b7edf8a5e695492696f1182d447647fe5c0bd55bd",
              "size": "1341739"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino5-static-x86_64-apple-darwin15.6.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino5-static-x86_64-apple-darwin15.6.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:14be5c5400e1a32c3d6a15f9c8d2f438634974ab263ff437b91b527e5b5d53a4",
              "size": "1235752"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/openocd-0.9.0-arduino5-static-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-0.9.0-arduino5-static-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8e378bdcd71c93a39818c16b49b91128c8028e3d9675551ba7eff39462391ba2",
              "size": "1393855"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.9.0-arduino",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/OpenOCD-0.9.0-arduino-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.9.0-dev-arduino-arm-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:a84e7c4cba853f2c937d77286f8a0ca317447d3873e51cbd2a2d41424e044a18",
              "size": "1402283"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/OpenOCD-0.9.0-arduino-i686-pc-cygwin.tar.bz2",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.9.0-arduino-i686-pc-cygwin.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5310bdd3730168a33b09b68558e908ca8b2fec25620c488f50a5fb35d0d1effd",
              "size": "2360705"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/OpenOCD-0.9.0-arduino-i486-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.9.0-arduino-i486-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4c9793dfd7822b0fc959d039e5ecabfa89092ee2911abfdc7b5905deb171499a",
              "size": "1129654"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/OpenOCD-0.9.0-arduino-x86_64-apple-darwin14.3.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.9.0-arduino-x86_64-apple-darwin14.3.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ef90769c07b8018cec3a5054e690ac6c196e03720e102ac5038c3f9da4e44782",
              "size": "2275101"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/OpenOCD-0.9.0-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "OpenOCD-0.9.0-arduino-x86_64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c350409f7badf213dfcc516ea34289461ad92d87806e8e33945508a2c6b2c0b3",
              "size": "1210796"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "portenta-c33-fwuploader-plugin",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/portenta-c33-fwuploader-plugin/portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:ef8376c5086845dadad84cb18d4b9deded05bf3629c3cd508544e21159322faf",
              "size": "4334081"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/portenta-c33-fwuploader-plugin/portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fc2f3031aada65ce198acf156fc48542f68e3f5bc333a7afb90bf77c98bdb9b0",
              "size": "4084329"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/portenta-c33-fwuploader-plugin/portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:04cab94965341e932a35fab698a2f0411922f05f3d48e6b5eb6b808ae5000b52",
              "size": "4132728"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/portenta-c33-fwuploader-plugin/portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "portenta-c33-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:ef8376c5086845dadad84cb18d4b9deded05bf3629c3cd508544e21159322faf",
              "size": "4334081"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "rp2040tools",
          "version": "1.0.6",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-linux_arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-linux_arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1a2a6cb1abf1f7b8198d494c8d8e838700297d748877be8232e02aaa5ca8d0df",
              "size": "9037783"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:084a29accf0014bc79723fbb40057b95299c7ae63876f74494a077c987014cc3",
              "size": "8702508"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4e32aa4b8f36db40a17bfbdfd34d80da91710e30c3887732bf0c0bf0b02840a7",
              "size": "1717967"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ef339e2e0f5c7d5464b9911b612c634767daba39a6be977a1ffa41c95b9827a1",
              "size": "6604083"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:26a5daebba68c2348dade33716a6e379ded89895ef0e49df1332964a724f6170",
              "size": "3145329"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.6-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.6-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6e2ea818db1ff57f2d8e1e3010fbc5bdb5f28ff44f5a68900cae41d7d709f738",
              "size": "6108121"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "rp2040tools",
          "version": "1.0.5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-linux_arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-linux_arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:951c8834c3fa740e0c6fd15a484d6c6f6be4e461baf410e568ef0e47c1500b8f",
              "size": "9069986"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:621a9553c8f1f3a5fcd96540f1994799795dbc74ceaba79f64224665a67ca6ea",
              "size": "8729125"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:be2aa4c61206420f9aeac753deba6b365b40ccb2785536fbf8f16dc2ee3520b7",
              "size": "1735713"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:83d9adcbb7a42689b87a4fc968dad458d3770fbae364542e1f7e35da07eba71f",
              "size": "6645102"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:698b5193f7f8efa0ecc01e75b505ec6c815ba7d59568babb2661d3871674db53",
              "size": "3180797"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.5-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.5-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6cb2554a28450e30265beeb64361d0d2ab822fc9daa9d5bd0c7963ae51e80526",
              "size": "6138070"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "rp2040tools",
          "version": "1.0.2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-linux_arm64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-linux_arm64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4f102352d702fc89757c119cd46c231b998f9900956183b0f7874994dc3965d5",
              "size": "5650185"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8981155a50bac8c7e3621f22b8e9c87f7d6aace4e28dddb03f41d704301da94d",
              "size": "5438204"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:039e0ddb7a407c5c20c3ef6def8d7cc2abdc7a4fc6dcb039abb3b41c4791f69f",
              "size": "1665895"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:9af1aaf46402ab27d60a6b5d28da5ab8807f3099d78ee6e681bf7a36911ee690",
              "size": "4423488"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:8aa684c431b1194d9af4958b116a0a96e4ebf6c90764f9f3420db0515dc6e2c7",
              "size": "2493234"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/rp2040tools-1.0.2-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "rp2040tools-1.0.2-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:f6faafdfdf3cb780b884fe7d092679963e95f88ea78a9ed38312c511045d15c7",
              "size": "4180308"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d021c9981fc3d91b6c5ffc449ddb8364d263d2c73c0c3c54c05eab3274b646c6",
              "size": "4460245"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ce645ca45773d9297d1b4c3f8a5a3572c019c7279b5d7d671f03a1ba1acde951",
              "size": "4566072"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e47af33debce4b476047f5789d62d253401ba91c4633e1c4569652031bcb9c38",
              "size": "4782730"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3a0cf3a35d2cb5afd046e60c441cb58805b2cac4e49fd9da57f95c80283ced55",
              "size": "4804225"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:e49eb41199c2fa6751448265ba9dbbe41f5b8a544f982d7d36a7746dca746565",
              "size": "5074405"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f5334ee385e47735121ae568a31ca03dc0603da1132f2ec4316bf904eedc72de",
              "size": "5426761"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f17f088b6dfa5e292b9350c76c56aeb465d2b4acbd866815a13f947e23342a1f",
              "size": "4856595"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/arduino-fwuploader/plugins/uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "uno-r4-wifi-fwuploader-plugin_1.0.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:2b9aade645b1fb753a8120fbaec747d6b8fddf1fc3dd13e6147ba078765a92cf",
              "size": "5085458"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "windows-drivers",
          "version": "1.8.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/drivers-arduino-windows-1.8.0.zip",
              "archiveFileName": "drivers-arduino-windows-1.8.0.zip",
              "checksum": "SHA-256:60614b326ad6860ed0cb99eb4cb2cb69f9ba6ba3784396d5441fe3f99004f8ec",
              "size": "16302148"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "windows-drivers",
          "version": "1.6.9",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/drivers-arduino-windows-1.6.9.zip",
              "archiveFileName": "drivers-arduino-windows-1.6.9.zip",
              "checksum": "SHA-256:10d456ab18d164d42545255db8bef4ac9e1bf660cc89acb7a0980b5a486654ac",
              "size": "7071714"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "builtin",
      "maintainer": "Arduino",
      "websiteURL": "http://www.arduino.cc/",
      "email": "packages@arduino.cc",
      "help": {
        "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
      },
      "platforms": [],
      "tools": [
        {
          "name": "ctags",
          "version": "5.8-arduino11",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-aarch64-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:89b6f8adb7b7124ebe2eb30970ea77c754cd2239e0d8a6b0102ae2a36416c6ef",
              "size": 100819
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-armv6-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-armv6-linux-gnueabihf.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:098e8dc6a7dc0ddf09ef28e6e2e81d2ae181d12f41fb182dd78ff1387d4eb285",
              "size": 95271
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-i686-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-i686-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:106c9f074a3e2ec55bd8a461c1522bb4c90488275f061c3d51942862c99b8ba7",
              "size": 116455
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3e219116f54d9035f6c49c600d0bb358710dcce139798ad237de0eef7998d0e2",
              "size": 106930
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-x86_64-apple-darwin.zip",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-x86_64-apple-darwin.zip",
              "checksum": "SHA-256:bf74807260ddf0e1fc94d67e9cd8a41b7c0a2f0bee03e254e6975139b37ef250",
              "size": 118296
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/ctags-5.8-arduino11-pm-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "archiveFileName": "ctags-5.8-arduino11-pm-x86_64-pc-linux-gnu.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:62b514f3aaf37b5429ef703853bb46365fb91b4754c1916d085bf134004886e3",
              "size": 111604
            }
          ]
        },
        {
          "name": "dfu-discovery",
          "version": "0.1.2",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:91eb2e0e7c09c2080999d308b732b30486d34b6459ce30569c73d7ef0e59d640",
              "size": 1620739
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:50e04bf5d5aa2257a8029f9f4b52893e90272cd747c1059277708cb5eb0e5524",
              "size": 1816821
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4bda54b9031d5b1fb1af70d1c38bf1b1f8cfd0eb0cd81f6c3a43253c31dea92d",
              "size": 1617881
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:eac23fa581431161ddfbbd66a911d1e30b6f582eeb70f5165f2b92ad92a18a93",
              "size": 2235781
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:64284465450f437fb3124c1950bd66ead0ab0023dcd5799ea925616a1667bd83",
              "size": 1573941
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7f22774d925a014d51b6e997e25dc78a721db91b67225263fbcb3de265209f25",
              "size": 1895874
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:5ef334c4d566b0033c229c28b2b401bc98bad70d5c25e3027c038aa3cde0d10f",
              "size": 2282491
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/dfu-discovery/dfu-discovery_v0.1.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "dfu-discovery_v0.1.2_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d82649741fd6cbe369d7fe22d290efd7e28e4d6fd0b81b7b1eabff43b495b5f8",
              "size": 1731768
            }
          ]
        },
        {
          "name": "mdns-discovery",
          "version": "1.0.9",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:dbb8918582efedab947a5f433da9befad79f2055d467b0de05eba9009a96a598",
              "size": 2292400
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b13afa80c12e6faecc61e05901fce1649254997ed26d61e6c4a446b3a41c3b6d",
              "size": 2370520
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0435fd5013c3d2958b790d3b9989f1c685c04316dcdd997298a4c489f7a2a049",
              "size": 2293464
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:fcc0b8e1ada4a14509947c056333e0db66e1a448bfcd2735b4e05a8d4a56db3c",
              "size": 2587871
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:560f81857f4ae7f9cbce4c1b5922681f0a78a655b75449c79ba7bc5a6e31fa00",
              "size": 2386191
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:489b25ed06bd4e5150a66a396db3f0def76ad30fc08572506c215ed600c97a3e",
              "size": 2477992
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:67523361a8f173d4f134092b9092765f32cef3c6d19735287f913dfeb0a97572",
              "size": 2633749
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.9_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.9_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a4bf9e46a15487ec729f98c23f05b2d772feaa82789c1d12a485be9acb77b48a",
              "size": 2458409
            }
          ]
        },
        {
          "name": "mdns-discovery",
          "version": "1.0.8",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:53a79890d80fa780927ad65093986084ac6fd34026513bb52114d86293594a0e",
              "size": 2298060
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3d75924b21ca2af697daae9b6bcd731f3d29cf5f48cef5d832673f571ca077c6",
              "size": 2350031
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:31d3e205b9a978daa9de2706d988bbec80f4a0992980a594531d62a9b712afc8",
              "size": 2301888
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:272d722fd786473c09f11913ece90288828e3fbc8979cdc704a1b82d777af166",
              "size": 2588024
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f1a60ab5f36f44b4da28b6b0a24be0393d4837fe1c5efd497c8c393875d43fe7",
              "size": 2394423
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:73cf482b67060078c9a66c359ce15ad40bb3ce07d5b5ba9dc261e0cc533058ac",
              "size": 2417751
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:f100e822c89d765abb2eddaab62e8fcd254b545e58a2242bf9c06fb6ca1d6250",
              "size": 2633875
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/mdns-discovery/mdns-discovery_v1.0.8_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "mdns-discovery_v1.0.8_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4c12164afac6c9ea0f611fd63fccacd5465084e9d0b5ea741be6ccda415c033b",
              "size": 2466642
            }
          ]
        },
        {
          "name": "serial-discovery",
          "version": "1.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5c37b72feb4288f7a87b5c191c603164c00fca48cc115a1616cca1093f89830b",
              "size": 1618663
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f50435404e1e3676826f30ad82a9399cdc53c501dd7dbc5a43ca28072f9284fb",
              "size": 1649820
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7d694e122e1aa0d1365b5ab3aea809bd265b23de40dd304fe88026d5955eedeb",
              "size": 1605635
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:af08706f475bda318752cf287ed2684027028ec8a4319a1de73138cfa852dbc9",
              "size": 1904579
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:63141b96d1cd9ec73f0fd194795cbc3ac43ea36d7495c41d4255fa5feddf041c",
              "size": 1682766
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:acb2a9058314cef6d12c67c1660db06e06d90def15f9b9546350ba87839b151d",
              "size": 1748706
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:c194d06d5aafdce1ed31296d8ca7db6c8f093fee65039f4db2133234a691dec6",
              "size": 1923577
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.4.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.4.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:70b5b7a264ddb3cd7b3b378879f07952e579d98073e18b922a2946139f12b136",
              "size": 1707118
            }
          ]
        },
        {
          "name": "serial-discovery",
          "version": "1.3.5",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e3ff4833a7e22224d52cf64e58793f909bca9f1a0c73ee407110502754eac833",
              "size": 1551631
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a60933479a4d4924081678a100b5feaa570f37a7bc7e4535625e1a5c7d789723",
              "size": 1601071
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c04abe516a79fda049ee126502d884e0205f1c83f0c7e506a2d36f983868ee49",
              "size": 1553486
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:577c2ea211cbd629aab28060af88b99590404b80a1f95a03ee2b540ebc875f4d",
              "size": 1830592
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:106b892ec712b78f3a63a7f9b189e941d94e66bee294b2247da8e7fbdc8a2a7f",
              "size": 1609017
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:733a1a86bad22312e132ef2cc084912a57572a8fea7d08c85599e8c7cb040687",
              "size": 1700584
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:beec99c4d62febd72fb21c991dbf848177443dbfac5cf8bb777706623213ce07",
              "size": 1862214
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/discovery/serial-discovery/serial-discovery_v1.3.5_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-discovery_v1.3.5_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0e9c734dff3240b020502d11e1aaec9da807d7ed9f8cd5d5c1e00057c915124c",
              "size": 1653015
            }
          ]
        },
        {
          "name": "serial-monitor",
          "version": "0.14.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:607e3ae03c40bba77724b5f0370c8e6d84e1d590d66f8adeb0572ee6dd8b135f",
              "size": 1998034
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:724f5343a2e74d22866de39b16729ab1b37dc2178b01e83a51d2d3e429150ba4",
              "size": 1993967
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e8c2627e7b99c18fb5b77e735b76ac9d4529b04f3ecaf8fcd706963117b88d4a",
              "size": 2025298
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:f52cf6edb94868f44e9953c6967b1b403ea94d3d716e3963ea1e21038860e30d",
              "size": 2180623
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:74909a6df79463dcef302aae055004eee8024e3d3ad1bf20f633fb86089d5717",
              "size": 2060544
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e002bfb25093a45911f9903ed6e99ad56d6cafc07fc7e77800e3afda9316e050",
              "size": 2061766
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:5ff8690843d9b11be35f7a8ee6e2dec94a9c4b92bc61eb65e5797bdcbbbb1af8",
              "size": 2263204
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.14.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.14.1_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a646500ca2e719cd41eadd9ce3987d94a9bf232beb5b345e767fc2f48ccfbb5b",
              "size": 2145727
            }
          ]
        },
        {
          "name": "serial-monitor",
          "version": "0.13.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:17cfce3d211c31340690e16110a55da9807b94e2c882921da1205b4e11d53d4d",
              "size": 1865428
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7604ba7b3eca774fb104e6e7e861f0b5d314999a2cdcc51a24a761958695e6df",
              "size": 1865413
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:2c19a95c633e30d43473fa149ceee2ba3f43434fc658d5acf9dbeb1b0a7b814a",
              "size": 1961314
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:65973aa96cc125d42695443b1fabd43563a03683b067d9516cf5632882f39cf8",
              "size": 1934167
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8acbb0bdcedb507e3f5e36de476fdfef1e1b35b96cbdbe92640531d9383f0a73",
              "size": 1880793
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:d2658e8995b5eb1e5993894af9a051fc272df18562d7d6bd4db7bcd21aa7c9a1",
              "size": 1991202
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/monitor/serial-monitor/serial-monitor_v0.13.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "serial-monitor_v0.13.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f7186cc874bbbc111edb536fbad86e4263fb51b04aebd68c2d0562f5578ffc75",
              "size": 1983393
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Arrow",
      "maintainer": "Axel Elettronica S.r.l.",
      "websiteURL": "http://axelelettronica.it/",
      "email": "development@axelelettronica.it",
      "help": {
        "online": "http://www.arrowsmarteverything.com/support/"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Arrow Boards",
          "architecture": "samd",
          "version": "2.1.0",
          "category": "Partner",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/Arrow-samd-2.1.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "Arrow-samd-2.1.0.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:fc593dba03249300a9e2cff88c06f50389681e4fe6e3c92207d3ffb8a8a673f7",
          "size": "780064",
          "boards": [
            {
              "name": "SmartEverything Fox"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Fox3"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Lion"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Dragonfly"
            },
            {
              "name": "Analog ADI"
            },
            {
              "name": "SmartTutto"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Arrow Boards",
          "architecture": "samd",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Partner",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/Arrow-samd-2.0.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "Arrow-samd-2.0.0.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:e0bbf85d28af03a196a625462598294f9dd30ffbc9d686cbf2cc09bc5a76421a",
          "size": "772778",
          "boards": [
            {
              "name": "SmartEverything Fox"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Fox3"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Lion"
            },
            {
              "name": "SmartEverything Dragonfly"
            },
            {
              "name": "Analog ADI"
            },
            {
              "name": "SmartTutto"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Arrow Boards",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.2.0",
          "category": "Partner",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/Arrow-samd-1.2.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "Arrow-samd-1.2.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:1d1cd66eb9986ed60a45b6554b8dcbf168401339c8a06bcf45c1b6ee2efa0943",
          "size": "36575",
          "boards": [
            {
              "name": "SmartEverything Fox"
            },
            {
              "name": "SmartTutto"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.5-arduino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.0.0-atmel"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": []
    },
    {
      "name": "atmel-avr-xminis",
      "maintainer": "Atmel University France",
      "websiteURL": "https://github.com/AtmelUniversityFrance/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule/wiki",
      "email": "",
      "help": {
        "online": "http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Atmel AVR Xplained-minis",
          "architecture": "avr",
          "version": "0.6.0",
          "category": "Partner",
          "url": "https://github.com/AtmelUniversityFrance/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule/releases/download/v0.6.0/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.6.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.6.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:60bcb315a33056fac9b1d626ac039b3439efdae821ba91b70e09dc5ce8e07f88",
          "size": "95447",
          "boards": [
            {
              "name": "atmega168pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328p-xmini"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Atmel AVR Xplained-minis",
          "architecture": "avr",
          "version": "0.5.0",
          "category": "Partner",
          "url": "https://github.com/AtmelUniversityFrance/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule/releases/download/v0.5.0/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.5.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.5.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:e2e401fc30f8e8519bcd628884699373dc386d83a366c740b1895aa9b8cc30f4",
          "size": "95573",
          "boards": [
            {
              "name": "atmega168pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328p-xmini"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Atmel AVR Xplained-minis",
          "architecture": "avr",
          "version": "0.4.0",
          "category": "Partner",
          "url": "https://github.com/AtmelUniversityFrance/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule/releases/download/v0.4.0/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.4.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.4.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:36e09208c91071ff2fce4a7ed06463cf820c867d9f59477192d18965c0830ed5",
          "size": "95452",
          "boards": [
            {
              "name": "atmega168pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328p-xmini"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Atmel AVR Xplained-minis",
          "architecture": "avr",
          "version": "0.3.0",
          "category": "Partner",
          "url": "https://github.com/AtmelUniversityFrance/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule/releases/download/v0.3.0/atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.3.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "atmel-avr-xmini-boardmanagermodule-0.3.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:3bf7739682bdd86c8e8e566769429e424859f23022664295f800df489c782f18",
          "size": "95352",
          "boards": [
            {
              "name": "atmega168pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328pb-xmini"
            },
            {
              "name": "atmega328p-xmini"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": []
    },
    {
      "name": "emoro",
      "maintainer": "Inovatic-ICT",
      "websiteURL": "http://www.emoro.eu/shop/system/download/EMoRo2560_and_GLAM_brochure.pdf.0b83da8ad90db30722cca3a5d2529494",
      "email": "support@inovatic-ict.com",
      "help": {
        "online": "http://www.emoro.eu/shop/index.php?route=product/product&product_id=52"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "EMORO 2560",
          "architecture": "avr",
          "version": "3.2.2",
          "category": "Arduino@Heart",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/EMoRo_2560-3.2.2.zip",
          "archiveFileName": "EMoRo_2560-3.2.2.zip",
          "checksum": "SHA-256:c67e6660af44c923c10deede252f9c46dabaf5b61d6e44f3785be688f1c9b46f",
          "size": "565744",
          "boards": [
            {
              "name": "EMoRo 2560. Board based on ATmega 2560 MCU"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "EMORO 2560",
          "architecture": "avr",
          "version": "3.2.1",
          "category": "Arduino@Heart",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/EMoRo_2560-3.2.1.zip",
          "archiveFileName": "EMoRo_2560-3.2.1.zip",
          "checksum": "SHA-256:56dd308fc2f84229688f6219a4c31629ec9b38bdadcd382c45fae9247b94f051",
          "size": "846444",
          "boards": [
            {
              "name": "EMoRo 2560. Board based on ATmega 2560 MCU"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        }
      ],
      "tools": []
    },
    {
      "name": "esp32",
      "maintainer": "Espressif Systems",
      "websiteURL": "https://github.com/espressif/arduino-esp32",
      "email": "hristo@espressif.com",
      "help": {
        "online": "http://esp32.com"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.16",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.16/esp32-2.0.16.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.16.zip",
          "checksum": "SHA-256:6615fd16fd6d3ee2fa7ca2dd40a4f65220eddf094a88b7cee2141a0c077987bc",
          "size": "254657760",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.12.0-esp32-20230921"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.15",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.15/esp32-2.0.15.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.15.zip",
          "checksum": "SHA-256:2219c1636264f55e19b2a5e7f41c81b669b1355017b15ee31773c85674b3e9bb",
          "size": "254657764",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.12.0-esp32-20230921"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.14",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.14/esp32-2.0.14.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.14.zip",
          "checksum": "SHA-256:77c71eba520c97ab30161eb2f9c6a46b019e48d13936244b18f6ad4dbecf0a58",
          "size": "252506057",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.12.0-esp32-20230419"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.13",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.13/esp32-2.0.13.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.13.zip",
          "checksum": "SHA-256:ee4c277bac0eecb7ca8853780da9d49b4e260926059cf6a9f9bac1923059de0c",
          "size": "250665913",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.12",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.12/esp32-2.0.12.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.12.zip",
          "checksum": "SHA-256:9a4f844ca67812c547a9635cdb0dd2c347cae7a3e855f95f9d490b2f8d340dbe",
          "size": "250664387",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.11",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.11/esp32-2.0.11.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.11.zip",
          "checksum": "SHA-256:d15386308dc72f94816ce80b5508af999f2fd0d88eb5e1ffba48316ab0b9c5d6",
          "size": "250401265",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.10",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.10/esp32-2.0.10.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.10.zip",
          "checksum": "SHA-256:6028cb623c838723c41000869963d95f7cb811d58643133068eed31c03c2d7c0",
          "size": "250401273",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "Arduino Nano ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.11.0-arduino5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.9",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.9/esp32-2.0.9.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.9.zip",
          "checksum": "SHA-256:37072185026db3cdc0ed4b6fb12840d7f41571a16c60eec97bec2a4abec8dcee",
          "size": "278964028",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.8",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.8/esp32-2.0.8.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.8.zip",
          "checksum": "SHA-256:2c5daa3ce7456e752fb8d8a35b0b6b2eb8e494032cba57569ba12dd53eb235f2",
          "size": "278963636",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
              "version": "11.2_20220823"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.7",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esp32-2.0.7.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.7.zip",
          "checksum": "SHA-256:b5a7a54fca36501d1108413310ec50ae2df655c14c3881325903cde2c7ae5f80",
          "size": "278966011",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20221026"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.6",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esp32-2.0.6.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.6.zip",
          "checksum": "SHA-256:ea56d300404cc1b5bc15295f29790246b02025c493e0664a6d271164a602a351",
          "size": "264579419",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.2.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "openocd-esp32",
              "version": "v0.11.0-esp32-20220706"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.5",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.5/esp32-2.0.5.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.5.zip",
          "checksum": "SHA-256:c7a1040c5f007a799ef9eb249508e3544c3cf5246f67cdfdc1e80f7d0ca7b41d",
          "size": "260916106",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "4.2.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.4",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esp32-2.0.4.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.4.zip",
          "checksum": "SHA-256:832609d6f4cd0edf4e471f02e30b7f0e1c86fdd1b950990ef40431e656237214",
          "size": "259715595",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.3.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.3",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.3/esp32-2.0.3.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.3.zip",
          "checksum": "SHA-256:7a44ab32a2bfe18a84fd1f75aa1921dae92c6b4a74a2eb4d0c7d479b34996f3b",
          "size": "246542267",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S3 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.3.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.2",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esp32-2.0.2.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.2.zip",
          "checksum": "SHA-256:e139f22aab9cbe8109815de0be110e58a8f1d6c90a2e263eb0b0d646b53a5a33",
          "size": "151846438",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.1.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.1",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.1/esp32-2.0.1.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.1.zip",
          "checksum": "SHA-256:3a7cd46ba47990dd37fbe02b7f0a910dd5cc7af1d190350b69d320ed36cd6b41",
          "size": "148976301",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-S2 Dev Board"
            },
            {
              "name": "ESP32-C3 Dev Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.1.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "2.0.0",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0/esp32-2.0.0.zip",
          "archiveFileName": "esp32-2.0.0.zip",
          "checksum": "SHA-256:10e1c42dbf11d2359259a80008f13f37d2f9bb8f49a25d34d387cf4531052cbc",
          "size": "139313137",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            },
            {
              "name": "WEMOS D1 MINI ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.1.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.6",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.6/esp32-1.0.6.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.6.zip",
          "checksum": "SHA-256:982da9aaa181b6cb9c692dd4c9622b022ecc0d1e3aa0c5b70428ccc3c1b4556b",
          "size": "51126662",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            },
            {
              "name": "WEMOS D1 MINI ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.0.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.5",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5/esp32-1.0.5.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.5.zip",
          "checksum": "SHA-256:dc5c6c72a127b3171c654f3c3476911d3c2b0ab21affdb7b0f0756c105ca71a7",
          "size": "49552769",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            },
            {
              "name": "WEMOS D1 MINI ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.0.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.4",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.4/esp32-1.0.4.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.4.zip",
          "checksum": "SHA-256:d9108bf873933c4e48a3ca401fb51e41b2cc3f98d7c9b9be9881e7ca34bf0efe",
          "size": "36853332",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            },
            {
              "name": "WEMOS D1 MINI ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "2.6.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.3",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.3/esp32-1.0.3.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.3.zip",
          "checksum": "SHA-256:19a30ece8a3ab26ab420c3d5531a9a1c51cb04e421a4f1d86dc072c209060436",
          "size": "36811826",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            },
            {
              "name": "WEMOS D1 MINI ESP32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "2.6.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.2",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.2/esp32-1.0.2.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.2.zip",
          "checksum": "SHA-256:c3a5a5050705d41ab205d25a7399e921057b754ef8f883419f58c0c7f08df11c",
          "size": "31174160",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "2.6.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.1",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.1/esp32-1.0.1.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.1.zip",
          "checksum": "SHA-256:1a7fa2f9bb0b6b5a20dfea227497f4851dc8b886caf7ecb998f745589c97ed34",
          "size": "31273425",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool_py",
              "version": "2.6.0"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esp32",
          "architecture": "esp32",
          "version": "1.0.0",
          "category": "ESP32",
          "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.0/esp32-1.0.0.zip",
          "archiveFileName": "esp32-1.0.0.zip",
          "checksum": "SHA-256:94d586174f103e2014be590ab307c5cdda6fa2ec70204c7f121882ace5e05c80",
          "size": "26381887",
          "help": {
            "online": ""
          },
          "boards": [
            {
              "name": "ESP32 Dev Module"
            },
            {
              "name": "WEMOS LoLin32"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "esptool",
              "version": "2.3.1"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
            },
            {
              "packager": "esp32",
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "esptool",
          "version": "2.3.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cff30841dad80ed5d7d2d58a31843b63afa57528979a9c839806568167691d8e",
              "size": "39563"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-2.3.1-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:c187763d0faac7da7c30a292a23c759bbc256fcd084dc8846ed284000cb0fe29",
              "size": "3396085"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cff30841dad80ed5d7d2d58a31843b63afa57528979a9c839806568167691d8e",
              "size": "39563"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.3.1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cd922418f02e0ca11dc066b36a22646a1b441da00d762b4464ca598c902c5ecb",
              "size": "3810932"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.3.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cff30841dad80ed5d7d2d58a31843b63afa57528979a9c839806568167691d8e",
              "size": "39563"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "4.5.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aa06831a7d88d8ccde4ea21241e983a08dbdae967290e181658b0d18bffc8f86",
              "size": "96922"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aa06831a7d88d8ccde4ea21241e983a08dbdae967290e181658b0d18bffc8f86",
              "size": "96922"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-win64.zip",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:64d0c24499d46b80d6bd7a05c98bdacc3455ab6d503cc2a99e35711310216045",
              "size": "6638448"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aa06831a7d88d8ccde4ea21241e983a08dbdae967290e181658b0d18bffc8f86",
              "size": "96922"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:78b52acfd51541ceb97cee893b7d4d49b8ddc284602be8c73ea47e3d849e0956",
              "size": "5850888"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-win64.zip",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:64d0c24499d46b80d6bd7a05c98bdacc3455ab6d503cc2a99e35711310216045",
              "size": "6638448"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.7/esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5.1-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aa06831a7d88d8ccde4ea21241e983a08dbdae967290e181658b0d18bffc8f86",
              "size": "96922"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "4.5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0f5d20c4624d913c3c994db57da3c4e5a43bd8437351d9b789f79d3f1b057292",
              "size": "96621"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0f5d20c4624d913c3c994db57da3c4e5a43bd8437351d9b789f79d3f1b057292",
              "size": "96621"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0f5d20c4624d913c3c994db57da3c4e5a43bd8437351d9b789f79d3f1b057292",
              "size": "96621"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:adcce051f282a19f78da30717ff0e4334b0edaf16a7f14d185ba4cae464586e2",
              "size": "5850835"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-win64.zip",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:a55c5f7d490fbd2cd5fdf486d71f2ed13e3304482d54374b6aa23d42c9b98a96",
              "size": "6639416"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.6/esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-v4.5-src.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0f5d20c4624d913c3c994db57da3c4e5a43bd8437351d9b789f79d3f1b057292",
              "size": "96621"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "4.2.1",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5a45fb77eb6574554ec2f45230d0b350f26f9c24ab3b6c13c4031ebdf72a34ab",
              "size": "90123"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5a45fb77eb6574554ec2f45230d0b350f26f9c24ab3b6c13c4031ebdf72a34ab",
              "size": "90123"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:582560067bfbd9895f4862eb5fdf87558ddee5d4d30e7575c9b8bcb0dd60fd94",
              "size": "6368279"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5a45fb77eb6574554ec2f45230d0b350f26f9c24ab3b6c13c4031ebdf72a34ab",
              "size": "90123"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a984f7ad8bdb40c42d0d368bf4bb21b69a9587aed46b7b6d7de23ca58a3f150d",
              "size": "5816598"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:582560067bfbd9895f4862eb5fdf87558ddee5d4d30e7575c9b8bcb0dd60fd94",
              "size": "6368279"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5a45fb77eb6574554ec2f45230d0b350f26f9c24ab3b6c13c4031ebdf72a34ab",
              "size": "90123"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "3.3.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fbe91a49e5f5deca4881f5eed32e8903faf97bfd365fe2d0d1512b80bdb67f5e",
              "size": "97026"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fbe91a49e5f5deca4881f5eed32e8903faf97bfd365fe2d0d1512b80bdb67f5e",
              "size": "97026"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:55a1d7165414bf4dbd2bb16ca094e555d671958450f5d1536b457a518d2b15df",
              "size": "7436864"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fbe91a49e5f5deca4881f5eed32e8903faf97bfd365fe2d0d1512b80bdb67f5e",
              "size": "97026"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3e5f7b521ae33c8c63f3b48efc909c08f37bef1a083c0eafa408312c09900afd",
              "size": "6944975"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:55a1d7165414bf4dbd2bb16ca094e555d671958450f5d1536b457a518d2b15df",
              "size": "7436864"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.3-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fbe91a49e5f5deca4881f5eed32e8903faf97bfd365fe2d0d1512b80bdb67f5e",
              "size": "97026"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "3.1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:15eca9896a30e804aa24be6f7a06e39397541b8b09a7a4c48deb65f826e7baad",
              "size": "80550"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:15eca9896a30e804aa24be6f7a06e39397541b8b09a7a4c48deb65f826e7baad",
              "size": "80550"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:c9b4f9bc6e94db136c2545c87c00c7ab1441644ca0bac50811bc3c014e22514b",
              "size": "7411889"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:15eca9896a30e804aa24be6f7a06e39397541b8b09a7a4c48deb65f826e7baad",
              "size": "80550"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1dffcb884665fb616779aea62a68f517aac251ea6dfe95560906c364d6ef3065",
              "size": "6776909"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.0-alpha1/esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.1.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:15eca9896a30e804aa24be6f7a06e39397541b8b09a7a4c48deb65f826e7baad",
              "size": "80550"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "3.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d5cb51da1c74ff69f81b820470d2ecccb5c7c3a2dec7776483d4c89588b00020",
              "size": "57526"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d5cb51da1c74ff69f81b820470d2ecccb5c7c3a2dec7776483d4c89588b00020",
              "size": "57526"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:b192bfc1545a3c92658ce586b4edcc2aca3f0ad4b3fa8417d658bc8a48f1387e",
              "size": "3434736"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d5cb51da1c74ff69f81b820470d2ecccb5c7c3a2dec7776483d4c89588b00020",
              "size": "57526"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2cafab7f1ebce89475b84c115548eaace40b6366d7b3f9862cdb2fc64f806643",
              "size": "3859642"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-3.0.0.2-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d5cb51da1c74ff69f81b820470d2ecccb5c7c3a2dec7776483d4c89588b00020",
              "size": "57526"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "2.6.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:eaf82ff4070d9792f6a42ae1e485375de5a87bec59ef01dfb95de901519ec7fb",
              "size": "44762"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.1-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:84cf0b369a7707fe566434faba148852fc464992111d5baa95b658b374802f96",
              "size": "3422445"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:eaf82ff4070d9792f6a42ae1e485375de5a87bec59ef01dfb95de901519ec7fb",
              "size": "44762"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f4eb758a301d6902cc9dfcd49d36345d2f075ad123da7cf8132d15cfb7533457",
              "size": "3837085"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.1-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:eaf82ff4070d9792f6a42ae1e485375de5a87bec59ef01dfb95de901519ec7fb",
              "size": "44762"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "esptool_py",
          "version": "2.6.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6d162f70f395ca31f5008829dd7e833e729f044a9c7355d5be8ce333a054e110",
              "size": "43535"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.0-windows.zip",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.0-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:a73f4cf68db240d7f1d250c5c7f2dfcb53c17a37483729f1bf71f8f43d79a799",
              "size": "3421208"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6d162f70f395ca31f5008829dd7e833e729f044a9c7355d5be8ce333a054e110",
              "size": "43535"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.0-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.0-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0a881b91547c840fab8c72ae3d031069384278b8c2e5241647e8c8292c5e4a4b",
              "size": "3835660"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "archiveFileName": "esptool-2.6.0-linux.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6d162f70f395ca31f5008829dd7e833e729f044a9c7355d5be8ce333a054e110",
              "size": "43535"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "mklittlefs",
          "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/aarch64-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "archiveFileName": "aarch64-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fc56e389383749e4cf4fab0fcf75cc0ebc41e59383caf6c2eff1c3d9794af200",
              "size": "44651"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/arm-linux-gnueabihf.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "archiveFileName": "arm-linux-gnueabihf.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:52b642dd0545eb3bd8dfb75dde6601df21700e4867763fd2696274be279294c5",
              "size": "37211"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/i686-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip",
              "archiveFileName": "i686-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip",
              "checksum": "SHA-256:43740db30ce451454f2337331f10ab4ed41bd83dbf0fa0cb4387107388b59f42",
              "size": "332655"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/i686-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "archiveFileName": "i686-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7886051d8ccc54aed0af2e7cdf6ff992bb51638df86f3b545955697720b6d062",
              "size": "48033"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/x86_64-apple-darwin14.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "archiveFileName": "x86_64-apple-darwin14.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e3edd5e05b70db3c7df6b9d626558348ad04804022fe955c799aeb51808c7dc3",
              "size": "362608"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/x86_64-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip",
              "archiveFileName": "x86_64-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip",
              "checksum": "SHA-256:2e319077491f8e832e96eb4f2f7a70dd919333cee4b388c394e0e848d031d542",
              "size": "345132"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/x86_64-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "archiveFileName": "x86_64-linux-gnu.mklittlefs-c41e51a.200706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:66e84dda0aad747517da3785125e05738a540948aab2b7eaa02855167a1eea53",
              "size": "46778"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "mkspiffs",
          "version": "0.2.3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux-armhf.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux-armhf.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ade3dc00117912ac08a1bdbfbfe76b12d21a34bc5fa1de0cfc45fe7a8d0a0185",
              "size": "40665"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux-armhf.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux-armhf.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ade3dc00117912ac08a1bdbfbfe76b12d21a34bc5fa1de0cfc45fe7a8d0a0185",
              "size": "40665"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9f43fc74a858cf564966b5035322c3e5e61c31a647c5a1d71b388ed6efc48423",
              "size": "130270"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:b647f2c2efe6949819c85ea9404271b55c7c9c25bcb98d3b98a1d0ba771adf56",
              "size": "249809"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:464463a93e8833209cdc29ba65e1a12fec31718dc10075c195a2445b2c3f6cb0",
              "size": "48751"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9f43fc74a858cf564966b5035322c3e5e61c31a647c5a1d71b388ed6efc48423",
              "size": "130270"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5e1a4ff41385e842f389f6b5254102a547e566a06b49babeffa93ef37115cb5d",
              "size": "50646"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd-esp32",
          "version": "v0.12.0-esp32-20230921",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-linux-arm64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-arm64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6430315dc1b926541c93cef63d2b08982543ad3f9fe6e0d7107c8a518ef20432",
              "size": 2062058
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-linux-armel-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-armel-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5df16d8a91f013a547f6b3b914c655a9d267996a3b6503031b335ac04a4f8d15",
              "size": 2206666
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-macos-arm64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-arm64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6dce89048f642eb0559a915b6e514f90feb2a95afe21b84f0b0ebf2b27824816",
              "size": 2341406
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230921.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230921.zip",
              "checksum": "SHA-256:ac9d522a63b0816f64d921547bd55c031788035ced85c067d8e7c2862cb1bd0d",
              "size": 2710475
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-macos-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0a4f764934f488af18cdac2a0d152dd36b4870f3bec1a2d4e25b6b3b7a5258a0",
              "size": 2305832
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230921.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230921.zip",
              "checksum": "SHA-256:ac9d522a63b0816f64d921547bd55c031788035ced85c067d8e7c2862cb1bd0d",
              "size": 2710475
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230921/openocd-esp32-linux-amd64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-amd64-0.12.0-esp32-20230921.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:61e38e0a13a5c1664624ec1c397d7f7d6868554b0d345d3fb1f7294cce38cc4b",
              "size": 2193783
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd-esp32",
          "version": "v0.12.0-esp32-20230419",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-linux-arm64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-arm64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1c4d900c738fe00730c6033abb6cf1cc6587717dbeee291d5908272d153d329a",
              "size": 1989161
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-linux-armel-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-armel-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:293258fd67618dd352e1096137ad9f2b801926eaf74ffcd570540ae94ad8ee5c",
              "size": 2129727
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-macos-arm64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-arm64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3af7eac3a7de3939731ec4c13fb5d72a8e6ce5e5d274bb9697f5d93039561e42",
              "size": 2270699
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230419.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230419.zip",
              "checksum": "SHA-256:f2cb3d9cacfe789c20d3272af846d726a062ce8f2e4ee142bddb27501d7dd7a7",
              "size": 2619680
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-macos-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:621aad7d011c6817cde9570dfea42c7bcc699458bf43c37706cb4c2f6475a247",
              "size": 2237976
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230419.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.12.0-esp32-20230419.zip",
              "checksum": "SHA-256:f2cb3d9cacfe789c20d3272af846d726a062ce8f2e4ee142bddb27501d7dd7a7",
              "size": 2619680
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.12.0-esp32-20230419/openocd-esp32-linux-amd64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-amd64-0.12.0-esp32-20230419.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:5144e7516cd75a2152b35ecae0a400f7d3d4424c2488fbacc49433564f54c70d",
              "size": 2126949
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd-esp32",
          "version": "v0.11.0-esp32-20221026",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-linux-arm64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-arm64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fe60a3a603e8c6bee47367e40fcb8c0da3a38e01163e9674ebc919b067700506",
              "size": "1993843"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-linux-armel-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-armel-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6ef76101cca196a4be30fc74f191eff34abb423e32930a383012b866c9b76135",
              "size": "2092111"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-macos-arm64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-arm64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c426c0158ba6488e2f432f7c5b22e79155b5b0fae6d1ad5bbd7894723b43aa12",
              "size": "2247179"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20221026.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20221026.zip",
              "checksum": "SHA-256:e0e789d35308c029c6b53457cf4a42a5620cb1a3014740026c089c2ed4fd77b2",
              "size": "2493214"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-macos-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8edc666a0a230432554b73df7c62e0b5ec21fb018e7fda13b11a7ca8b6c1763b",
              "size": "2199855"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20221026.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20221026.zip",
              "checksum": "SHA-256:e0e789d35308c029c6b53457cf4a42a5620cb1a3014740026c089c2ed4fd77b2",
              "size": "2493214"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20221026/openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20221026.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ce63e9b1dfab60cc62da5dc2abcc22ba7036c42afe74671c787eb026744e7d0b",
              "size": "2051435"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd-esp32",
          "version": "v0.11.0-esp32-20220706",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-linux-arm64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-arm64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f97792bc2852937ec0accb9f0eb2e49926c0f747a71f101a4e34aed75d2c6fcc",
              "size": "1954685"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-linux-armhf-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-armhf-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7f3b57332104e8b8e6194553365a70a9d3754878cfc063d5dc5d839513a63de9",
              "size": "1902964"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20220706.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20220706.zip",
              "checksum": "SHA-256:c3d39eb4365a9947e71f1d3780ce031185bc6437f21186568a5c05f23f57a8d0",
              "size": "2608736"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:26f1f18dd93eb70a13203848d3fb1cc2e0de1fd6749c7dd771b2de8709735aed",
              "size": "2011201"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-macos-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-macos-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:333ee2ec3c9b5dc6ad4509faae55335cdea7f8bf83a56bfcf5327e4497c8538a",
              "size": "2077882"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20220706.zip",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-win32-0.11.0-esp32-20220706.zip",
              "checksum": "SHA-256:c3d39eb4365a9947e71f1d3780ce031185bc6437f21186568a5c05f23f57a8d0",
              "size": "2608736"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/openocd-esp32/releases/download/v0.11.0-esp32-20220706/openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "archiveFileName": "openocd-esp32-linux-amd64-0.11.0-esp32-20220706.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:26f1f18dd93eb70a13203848d3fb1cc2e0de1fd6749c7dd771b2de8709735aed",
              "size": "2011201"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cf520ae3a72f65b9758ea187524b105b8b7546566d738c32e60a0df9846ef1af",
              "size": "188626914"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2dc3536214caa1697f6834bb4701d05894ca55b53589fc5b54064b050ef93799",
              "size": "188624050"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:1e0cfcfbc8f82c441261cadd21742f66d716ec18c18bf10ed7c7d5b0bee6752f",
              "size": "257844437"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:165d6d53e76d79f5ade7e2b7ade54b2b495ecfda0d1184d84d6343659d0e3bdb",
              "size": "194606113"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d6d4cef216cbf28d6fbb88f3e127d4f42a376d9497c260bf8c1ad9cef440f839",
              "size": "199411930"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:b08f568e8fe5069dd521b87da21b8e56117e5c2c3b492f73a51966a46d3379a4",
              "size": "259712666"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f7d73e5f9e2df3ea6ca8e2c95d6ca6d23d6b38fd101ea5d3012f3cb3cd59f39f",
              "size": "192388486"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fb339d476c79c76db8f903b265cab6bb6950d5ed954dec644445252d3378023c",
              "size": "103277393"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:51a6296d8334b7452dba44b2b62e87afd7fd1c74bafa1aa29b1f4ab72cb9e5e0",
              "size": "103062256"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:eb2a442d7f551ebeb842995ec372ec4b364314ca2d7aae779399a74972f7d6bc",
              "size": "144711970"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fef60f7ef37ffaa50416d8f244cdbd710d6729dae41ef06c4ec0e50a1f3b7dd7",
              "size": "109460025"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4aacc1742a76349d790b1ac8e9e9d963daefda5346dbd6741cfe8e7a35a44e4e",
              "size": "113703959"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:f5607e5187317d521f0474cade83f8eb590f2d165d95c3779b6ce11fbac21d1f",
              "size": "146606480"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:179cbad579790ad35e0f414a18d90017c0f158c397022411a8e9867db2174f15",
              "size": "106843321"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:712f1fbc3e08304a6f32aa18b346b16bbcb413b507b3d4c7c3211bf0d7dc4813",
              "size": "103273444"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:80a3342cda2cd4b6b75ebb2b36d5d12fce7d375cfadadcff01ec3a907f0a16a2",
              "size": "103058744"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:c8ff08883c1456c278fad85e1c43b7c6e251d525683214168655550e85c5b82e",
              "size": "140809778"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7f0162a81558ab0ed09d6c5d356def25b5cb3d5c2d61358f20152fa260ccc8ae",
              "size": "109447789"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3ff7e5427907cf8e271c1f959b70fb01e39625c3caf61a6567e7b38aa0c11578",
              "size": "113672945"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:6c04cb4728db928ec6473e63146b695b6dec686a0d40dd73dd3353f05247b19e",
              "size": "142365782"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:812d735063da9d063b374b59f55832a96c41fbd27ddaef19000a75de8607ba21",
              "size": "106837189"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:24b9e54b348bbd5fb816fc4c52abb47337c702beecdbba840750b7cfb9d38069",
              "size": "151726623"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:5711eb407ffe44adddbd1281b6b575a5645e7193ca78faefa27dc5bc5b662bec",
              "size": "191266312"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:954d340ebffef12a2ce9be1ea004e6f45a8863f1e6f41f46fd3f04f58499627c",
              "size": "155430963"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:612fb3a3f84f703222327bd16581df8f80fda8cdf137637fe5d611587d1b664e",
              "size": "159836199"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3459618f33bbd5f54d7d7783e807cb6eef6472a220f2f1eb3faced735b9d13bb",
              "size": "152812483"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
          "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cf520ae3a72f65b9758ea187524b105b8b7546566d738c32e60a0df9846ef1af",
              "size": "188626914"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2dc3536214caa1697f6834bb4701d05894ca55b53589fc5b54064b050ef93799",
              "size": "188624050"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6e03f2ab1f145be13f8890c6de77b53f52c7bffe3d9d5824549db20298f5ba91",
              "size": "191209735"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:1e0cfcfbc8f82c441261cadd21742f66d716ec18c18bf10ed7c7d5b0bee6752f",
              "size": "257844437"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:165d6d53e76d79f5ade7e2b7ade54b2b495ecfda0d1184d84d6343659d0e3bdb",
              "size": "194606113"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d6d4cef216cbf28d6fbb88f3e127d4f42a376d9497c260bf8c1ad9cef440f839",
              "size": "199411930"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:b08f568e8fe5069dd521b87da21b8e56117e5c2c3b492f73a51966a46d3379a4",
              "size": "259712666"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f7d73e5f9e2df3ea6ca8e2c95d6ca6d23d6b38fd101ea5d3012f3cb3cd59f39f",
              "size": "192388486"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "riscv32-esp-elf-gdb",
          "version": "11.2_20220823",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e54ef67cdb5724fc2da8f0487f19b2c83c08b560fff317f5ffd98fbb230b397a",
              "size": 27021672
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-arm-linux-gnueabi.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-arm-linux-gnueabi.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:86772c6aee8a05b2c75a6b04e9da630e35e8415b64da8ccde92a5fb2d3c7fcf4",
              "size": 25532577
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-apple-darwin21.1.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-apple-darwin21.1.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c94fb6d726b8d97e65e23237f5126a41343bca8f22a0414df5f0e6777e36f51c",
              "size": 21593613
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:20cdee8a1c01428363ef02f4cc8035c65508d6b43560c525733eae94b7c7bb50",
              "size": 23436802
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i586-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i586-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3463be3e24182b7f1bd0fb232020534445b2d0ea0e7093c1b4f4da102b3baf52",
              "size": 26188698
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-apple-darwin14.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-apple-darwin14.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a9db1811ebb9271134eba2f7c303fc2587bd4b2a1ae33cd05ff2605cd2fb30d2",
              "size": 38397584
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:add72366485b784b66837ce263548980f1df144d0954c42d75a81f6acbd43cac",
              "size": 24802315
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "riscv32-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6bf5b5d2d407e074af2a74fc826764934ac1625a1751c52fbc0d4d7772061f8f",
              "size": 26799809
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp-elf-gdb",
          "version": "11.2_20220823",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:816acfae38b6b443f4f1590395f68f079243539259d19c7772ae6416c6519444",
              "size": 27134508
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-arm-linux-gnueabi.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-arm-linux-gnueabi.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4dd1bace0633196fddfdcef3cebcc4bbfce22f5a0d2d1e3d618f3d8a6cbfcacc",
              "size": 25205239
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-apple-darwin21.1.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-aarch64-apple-darwin21.1.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d0b542ef070ea72857f9cf554f176a0a9d868cd59e05ac293ad39402bcc5277d",
              "size": 21671964
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i686-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i686-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:1678b06aa80b1d689d05548056635efde5b73b98f2c3de5d555bcfc6f374c5d0",
              "size": 23241302
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i586-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-i586-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:27744d09d171be2f55ec15fa7f2d7f8ff94d33f7e130d24ebe082cb6c438618b",
              "size": 25978028
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-apple-darwin14.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-apple-darwin14.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:1432faa12d7301133f6ee654d60751b57adcc6cf323ee1ecc393f06f0225eff4",
              "size": 38386785
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-w64-mingw32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-w64-mingw32.zip",
              "checksum": "SHA-256:7060df4b6aa133e282147c3651d50222d677d6a0fff92979c500353b099a3f41",
              "size": 25135265
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/binutils-gdb/releases/download/esp-gdb-v11.2_20220823/xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp-elf-gdb-11.2_20220823-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b5f7cc3e4b5a58db655754083ed9652e4953e71c3b4922fb624e7a034ec24a64",
              "size": 26947336
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d70d550f88448fa476b29fa50ef5502ab497a16ac7fa9ca24c6d0a39bb1e681e",
              "size": "50657803"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d70d550f88448fa476b29fa50ef5502ab497a16ac7fa9ca24c6d0a39bb1e681e",
              "size": "50657803"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.zip",
              "checksum": "SHA-256:80571e5d5a63494f4fa758bb9d8fb882ba4059853a8c412a84d232dc1c1400e6",
              "size": "125747216"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8094a2c30b474e99ce64dd0ba8f310c4614eb3b3cac884a3aea0fd5f565af119",
              "size": "45575521"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-macos-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-macos-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b1ce39a563ae359cf363fb7d8ee80cb1e5226fda83188203cff60f16f55e33ef",
              "size": "50525386"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/1.0.5-rc5/xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:96f5f6e7611a0ed1dc47048c54c3113fc5cebffbf0ba90d8bfcd497afc7ef9f3",
              "size": "44225380"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-87-gb57bad3-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux-armel-1.22.0-87-gb57bad3-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9c68c87bb23b1256dc0a1859b515946763e5292dcab4a4159a52fae5618ce861",
              "size": "50655584"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip",
              "checksum": "SHA-256:f217fccbeaaa8c92db239036e0d6202458de4488b954a3a38f35ac2ec48058a4",
              "size": "125719261"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b4055695ffc2dfc0bcb6dafdc2572a6e01151c4179ef5fa972b3fcb2183eb155",
              "size": "45566336"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a4307a97945d2f2f2745f415fbe80d727750e19f91f9a1e7e2f8a6065652f9da",
              "size": "46517409"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3fe96c151d46c1d4e5edc6ed690851b8e53634041114bad04729bc16b0445156",
              "size": "44219107"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e7d217ac2ef52c746a41f8647840b2717edcd8afc15f081bc1c4505e10a189b7",
              "size": "90684219"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ea6631f8a5105ae90d7fc462c10ed4f9049924ea8c2f9391d90b339d5f881dac",
              "size": "89954866"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:9851c2cfa355e1fad8abfb643a1c945d27385b1851f3ae468915ea78fcbec940",
              "size": "118610020"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ecb90af9cede0982672234da0b1bd7b7f76eadde60aa5c82eefdf37d64ffe49f",
              "size": "96354023"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:19af109fda024a3a4c989f7ccaa104f9b1b74cfd6c9363e730bb8cb9b50d5dc4",
              "size": "101712946"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:a328b3c55631846241bbe7999a309b20b797c8dc50b6e8dccf463e66a2da5fb4",
              "size": "121846722"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8ef14e0409c2011b41e504a30f70d3e35287313a795d1f2462ad2cd0e2052d37",
              "size": "94397702"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3a21a3e310e6b1e7d7bed1f3e59698a5bd29ed3a5ca79fba9265d7dd2f1e0cd2",
              "size": "86838362"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:89313c4c1d8db1b01624f31b58bf3fbe527160569828ac4301e9daa75c52716d",
              "size": "86187540"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:fd147592928ef2d7092ba34b01ecd776fe26ba3d7e3f9b6b215a3b46e981ee2c",
              "size": "116464819"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a1f165a836f175daa6fbfde4ca99cb93b377f021fbfc41f79a700bd4df965a9a",
              "size": "92580267"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:dda3d7a43efd995d9a51d5a5741626dbf915df46078aef0b5aea7163ac82398b",
              "size": "97807647"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:9395315c07de0b9f05c9a6616ba1f05e76ab651053f2f40479163a8e03cfa830",
              "size": "119511910"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9edd1e77627688f435561922d14299f6a0021ba1f6ff67e472e1108695a69e53",
              "size": "90569312"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aa534be24e45e06b7080a6a3bb8cd9e3cfb818f5f8bce2244d7cfb5e91336541",
              "size": "86860292"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:f0e49ce06fe7833ff5d76961dc2dac5449d320f823bb8c05a302cf85a3a6eb04",
              "size": "86183421"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:076a4171bdc33e5ced3952efffb233d70263dfa760e636704050597a9edf61db",
              "size": "112578260"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:06de09b74652de43e5b22db3b7fc992623044baa75e9faaab68317a986715ba3",
              "size": "92582250"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:96443f69c8569417c780ee749d91ef33cffe22153fffa30a0fbf12107d87381b",
              "size": "97808961"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:c35b7998f7f503e0cb22055d1e279ae14b6b0e09bb3ff3846b17d552ece9c247",
              "size": "115278695"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3eb3d68b27fa6ba5af6f88da21cb8face9be0094daaa8960793cfe570ab785ff",
              "size": "90565318"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:fdacdb2a7bbf6293bcafda9b52463a4da8a2f3b7e1df9f83d35ff9d1efa22012",
              "size": "84520407"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:e4f9fdda192abfc9807e3e7fcd6e9fea30c1a0cf3f3c5a5c961b5114fc8c9b7e",
              "size": "105603626"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e2024096492dfaa50fc6ac336cd8faa2e395e8cebb617753eab0b5f16d3dd0dc",
              "size": "88375391"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7bbc6a2b94f009cd8a3351b9c7acf7a5caa1c4d3700500ead60f84965386a61b",
              "size": "93357296"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:44a0b467b9d2b759ab48b2f27aed684581f33c96e2842992781c4e045992c5b0",
              "size": "86361217"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
          "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e7d217ac2ef52c746a41f8647840b2717edcd8afc15f081bc1c4505e10a189b7",
              "size": "90684219"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ea6631f8a5105ae90d7fc462c10ed4f9049924ea8c2f9391d90b339d5f881dac",
              "size": "89954866"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b14189772d70a96813895fff7731d0f2fec0c825cfc02e002d6d91a0cc4b6b1d",
              "size": "93104016"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:9851c2cfa355e1fad8abfb643a1c945d27385b1851f3ae468915ea78fcbec940",
              "size": "118610020"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:ecb90af9cede0982672234da0b1bd7b7f76eadde60aa5c82eefdf37d64ffe49f",
              "size": "96354023"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:19af109fda024a3a4c989f7ccaa104f9b1b74cfd6c9363e730bb8cb9b50d5dc4",
              "size": "101712946"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:a328b3c55631846241bbe7999a309b20b797c8dc50b6e8dccf463e66a2da5fb4",
              "size": "121846722"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8ef14e0409c2011b41e504a30f70d3e35287313a795d1f2462ad2cd0e2052d37",
              "size": "94397702"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:bdcd24676ef2a65b670ca9e0a01768ece47f4dfcfb545a3307f76a054c33b522",
              "size": "64154532"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b26723b6ce1c35b90f204eb39e5ab06a6f80fb7895f000e16b6962e4c176ae32",
              "size": "63448105"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:c758062295804b082fbd77fcd59a356f62d4e76372aaa29589cc871603309cba",
              "size": "82338511"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:da3b5c45e4997d14269df1814c92dd7004902bb810608341bc3819c3e506fa0b",
              "size": "69656104"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8eb63745b44083edef7cc6fdf3b06999f576b75134bc5e8b0ef881ca439b72d7",
              "size": "75154138"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:1c1e168ff8bc460a9719f3b216d3c1125d29040389786d738244838499362c74",
              "size": "85579252"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:19c77bd91fefab7c8c40a6334f9b985e2d9a1c7fac6d424b692110930dd3682f",
              "size": "67849099"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2ac2c94a533a99a091d2159c678c611c712c494b5f68d97913254712047260f9",
              "size": "87178224"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:da49afee1e2e03eaab3f492718789442d33b562800e2a892679f95b50be24d14",
              "size": "86569314"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:ccf08afe60046f87b0e81ca17dc5073eda68ab5e7522c163dd5b583d713b7b39",
              "size": "116924759"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:36d3c4990a5feb68aa8534463bc9e8ee367fe23886f78e1d726f4411c7571462",
              "size": "92884013"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:de9af641678c93775e932ee5ec4f478f8925cfc1ebc22e41adc4fb85430a0c35",
              "size": "98224709"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:37c91490b8fc75e638c23785e261eaf553be2dcd106cf6cff5b76981fa02955b",
              "size": "119912142"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a32451a8edc1104b83cd9971178e61826e957d7db9ad9f81798a8969fd5a954e",
              "size": "90894048"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:d2e5600fc194b508bd393b236a09fd62ed70afb6c36619d4b106b696a56ca66d",
              "size": "87176557"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3fff4199e986dd74660f17ca27d9414cb98f1b911a7f13bb3b22e784cb1156cf",
              "size": "86581102"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:41b917b35f6fbe7d30b7de91c32cf348c406acfa729a1eabc450d040dc46fbe2",
              "size": "113022469"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7732f9fb371d36b6b324820e300beecc33c2719921a61cf1cdb5bc625016b346",
              "size": "92875986"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e6dd32782fcff8f633299b97d1c671d6b6513390aca2ddbd7543c2cc62e72d7e",
              "size": "98212907"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:a764c1a0ee743d69f8cbfadbe4426a2c15c0e233b0894244c7cadf3b4d7dd32a",
              "size": "115696999"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a6e0947c92b823ca04f062522249f0a428357e0b056f1ff4c6bcabef83cf63a7",
              "size": "90901736"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7ca0d240f11e1c53c01a56257b0c968f876ab405142d1068d8c9b456d939554c",
              "size": "84916701"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:c94ec1e45c81b7e4944d216bab4aa41d46849768d7761fd691661dab1a3df828",
              "size": "106013515"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:9941f993ff84d1c606b45ffbeeb7bcdc5a72cf24e787bb9230390510fe3511c6",
              "size": "88699953"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4b55b1a9ca7fc945be6fc3513802b6cece9264bee4cbca76013569cec2695973",
              "size": "93757895"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r1/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r1-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b127baccfe6949ee7eaf3d0782ea772750a9b8e2732b16ce6bcc9dcd91f7209a",
              "size": "86687290"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
          "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:bdcd24676ef2a65b670ca9e0a01768ece47f4dfcfb545a3307f76a054c33b522",
              "size": "64154532"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b26723b6ce1c35b90f204eb39e5ab06a6f80fb7895f000e16b6962e4c176ae32",
              "size": "63448105"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:4cd38d6ec31076c0aa083f62ab84ab5c33aa07fafd0af61366186e5f553aa008",
              "size": "66457613"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:c758062295804b082fbd77fcd59a356f62d4e76372aaa29589cc871603309cba",
              "size": "82338511"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:da3b5c45e4997d14269df1814c92dd7004902bb810608341bc3819c3e506fa0b",
              "size": "69656104"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8eb63745b44083edef7cc6fdf3b06999f576b75134bc5e8b0ef881ca439b72d7",
              "size": "75154138"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:1c1e168ff8bc460a9719f3b216d3c1125d29040389786d738244838499362c74",
              "size": "85579252"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:19c77bd91fefab7c8c40a6334f9b985e2d9a1c7fac6d424b692110930dd3682f",
              "size": "67849099"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b218c11122e5565b6442376ebd21a652abdfcbf90981afa3e177ce978710225d",
              "size": "64233211"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:967477434ad5483718915936a77ce915a10c5972a6b3fd02688a5c4e14182bfb",
              "size": "63530586"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:658d3036ffdf11ddad6f0a784c8829f6ffd4dbd7c252d7f61722256d0ad43975",
              "size": "82665716"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:07671d01a63ebd389912787efb2b263677c7b351c07fe430ded733cdae95e81d",
              "size": "70025439"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:99b6d44cea5aebbedc8b6965e7bf551aa4a40ed83ddbe1c0e9b7cb255564ded5",
              "size": "75719772"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:9000be38d44bf79c39b93a2aeb99b42e956c593ccbc02fe31cb9c71ae1bbcb22",
              "size": "86022563"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8aa17a6adf01efa5b1628c8ac578063a44d26ae9581d39486b92223a41ef262f",
              "size": "68099473"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
          "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:7051b32483e61f98606d71c98e372929428a5165df791dcd5830ed9517763152",
              "size": "87065204"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:48c8dbbf96eec691a812327dc580042d9718fe989e60c2111ebfd692ac710081",
              "size": "86455731"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:1b70163acccc5655449de1d149427a54f384156bd35816ec60c422d76d033f05",
              "size": "116847008"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:552dca3f4302ab7ca88a934b0391200198c9d10a4d8ac413fe604cbf8601f950",
              "size": "92906274"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:e5af78f05d3af07617805d06ebb45ff2fe9b6aed6970a84c35eea28a5d8d5e53",
              "size": "98553473"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:58e58575d1938879fd51e822181e54bcb343aa846eb3fca8f616c2cde7bd0041",
              "size": "120066269"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch3/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:59b271d014ff3915b6db1b43b610a45eea15fe5d6877d12cae8a191cc996ed37",
              "size": "90903617"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
          "version": "esp-2021r2-patch5-8.4.0",
          "systems": [
            {
              "host": "aarch64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b218c11122e5565b6442376ebd21a652abdfcbf90981afa3e177ce978710225d",
              "size": "64233211"
            },
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-armel.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:967477434ad5483718915936a77ce915a10c5972a6b3fd02688a5c4e14182bfb",
              "size": "63530586"
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos-arm64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c64b05be25d26916c65dcfe11de9e60b96d58980b2df706d3074cb70b1ef6cb9",
              "size": "66791095"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32.zip",
              "checksum": "SHA-256:658d3036ffdf11ddad6f0a784c8829f6ffd4dbd7c252d7f61722256d0ad43975",
              "size": "82665716"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-i686.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:07671d01a63ebd389912787efb2b263677c7b351c07fe430ded733cdae95e81d",
              "size": "70025439"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-macos.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:99b6d44cea5aebbedc8b6965e7bf551aa4a40ed83ddbe1c0e9b7cb255564ded5",
              "size": "75719772"
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win64.zip",
              "checksum": "SHA-256:9000be38d44bf79c39b93a2aeb99b42e956c593ccbc02fe31cb9c71ae1bbcb22",
              "size": "86022563"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "archiveFileName": "xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-linux-amd64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8aa17a6adf01efa5b1628c8ac578063a44d26ae9581d39486b92223a41ef262f",
              "size": "68099473"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "industruino",
      "maintainer": "Industruino",
      "websiteURL": "https://industruino.com/",
      "email": "connect@industruino.com",
      "help": {
        "online": "https://github.com/Industruino/IndustruinoSAMD"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Industruino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.0.1",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/core/industruino-samd-1.0.1.tar.bz2",
          "archiveFileName": "industruino-samd-1.0.1.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:ffd9a0d53f0e659432182987bfc70eeca8ea8cceaeac802be677614ed51c371f",
          "size": "203844",
          "boards": [
            {
              "name": "Industruino D21G"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            },
            {
              "packager": "industruino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-industruino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Industruino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+)",
          "architecture": "samd",
          "version": "1.0.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/core/industruino-samd-1.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "industruino-samd-1.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:f2e03e584117474c3a6481922c7030558236588762dceea0421ea79ceec3ae11",
          "size": "172665",
          "boards": [
            {
              "name": "Industruino D21G"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "arm-none-eabi-gcc",
              "version": "4.8.3-2014q1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.3.0-arduino8"
            },
            {
              "packager": "industruino",
              "name": "bossac",
              "version": "1.7.0-industruino"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS",
              "version": "4.5.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "CMSIS-Atmel",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0-arduino"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "bossac",
          "version": "1.7.0-industruino",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/tools/bossac-1.7.0-industruino-mingw32.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-industruino-mingw32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:960d91feb565e957dbac9399e16839aa4eb4400153f2373896b733eeea778ab2",
              "size": "565844"
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/tools/bossac-1.7.0-industruino-i686-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-industruino-i686-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:77b06322da2a9bdc17ddcbc29627802e8b2bf47b5625fe6fb17d90203e4a4071",
              "size": "63204"
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/tools/bossac-1.7.0-industruino-i386-apple-darwin15.6.0.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-industruino-i386-apple-darwin15.6.0.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:a2455d20fd8269d0655ebc50014e539911070a0b14964082337655f17de7cbf2",
              "size": "128421"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://static.industruino.com/downloads/code/IndustruinoCores/IndustruinoSAMD/tools/bossac-1.7.0-industruino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "archiveFileName": "bossac-1.7.0-industruino-x86_64-linux-gnu.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2cbeb64a0e0a58f3b769ef6cdcfe55fa939b3015845b3081a9beebe9432ba4a6",
              "size": "62348"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "windows-drivers",
          "version": "0.0.1",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://static.industruino.com/downloads/drivers/drivers-industruino-windows-0.0.1.zip",
              "archiveFileName": "drivers-industruino-windows-0.0.1.zip",
              "checksum": "SHA-256:f1d7c7d30ca71f7224dac077f18f25f62ff97b43dd1e4a43ec4930a13a3ac484",
              "size": "2545"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Intel",
      "maintainer": "Intel",
      "websiteURL": "http://maker.intel.com/",
      "email": "support@intel.com",
      "help": {
        "online": ""
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "2.0.6",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/2.0.5.zip",
          "archiveFileName": "corelibs-arduino101-2.0.5.zip",
          "checksum": "SHA-256:afc71056b6df11d69bb8c8204cb28e65ad557b611a42a180de682c520c7311f9",
          "size": "6247928",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "2.3.0"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "flashpack",
              "version": "2.0.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0+0.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "2.0.5",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/2.0.5.zip",
          "archiveFileName": "corelibs-arduino101-2.0.5.zip",
          "checksum": "SHA-256:afc71056b6df11d69bb8c8204cb28e65ad557b611a42a180de682c520c7311f9",
          "size": "6247928",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "2.0.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "flashpack",
              "version": "2.0.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0+0.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "2.0.4",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/2.0.3.zip",
          "archiveFileName": "corelibs-arduino101-2.0.4.zip",
          "checksum": "SHA-256:466027da55175ba69115bc5aa859e10d1432cd6b6abfccc10a2687eff35ca906",
          "size": "6243652",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "2.0.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "flashpack",
              "version": "2.0.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0+0.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "2.0.2",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/2.0.2.zip",
          "archiveFileName": "corelibs-arduino101-2.0.2.zip",
          "checksum": "SHA-256:2cea02dee6959f784c6bb6bdb2dc0eafa4c4d0ce5539da9cfa64dd6ce50939fe",
          "size": "6242776",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "2.0.1"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "dfu-util",
              "version": "0.9.0-arduino1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "flashpack",
              "version": "2.0.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0+0.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "1.0.7",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/1.6.11+1.83.zip",
          "archiveFileName": "arduino101-1.0.7.zip",
          "checksum": "SHA-256:e0fcc5175f00c521b5ed1fd3c78198bdb5fc43b8306247c62c83183572e1af8e",
          "size": "729297",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "1.6.9+1.28"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "flashpack",
              "version": "1.0.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "openocd",
              "version": "0.9.0+0.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "1.0.6",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/1.6.9+1.74.zip",
          "archiveFileName": "arduino101-1.0.6.zip",
          "checksum": "SHA-256:166c5d0f3c60c77495a08fe7d2debffb52195139854b3a42cfb6ae23b2fa2023",
          "size": "672314",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.9+1.0.1"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "1.6.9+1.24"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "1.0.5",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/1.6.4+1.68.zip",
          "archiveFileName": "arduino101-1.0.5.zip",
          "checksum": "SHA-256:8c26b92491b12a9498453ed90a1178f47e9a7229fbfe129737f02ed24f55b542",
          "size": "776592",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.4+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arduino101load",
              "version": "1.6.4+1.18"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel Curie Boards",
          "architecture": "arc32",
          "version": "1.0.4",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/archive/1.6.4+1.59.zip",
          "archiveFileName": "arduino101-1.0.4.zip",
          "checksum": "SHA-256:f440078eaf664d171180dda4264e8f2cf7b840e251c48f80e1ea9cfca6074fb1",
          "size": "806100",
          "boards": [
            {
              "name": "Arduino 101"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "arc-elf32",
              "version": "1.6.4+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "sketchUploader",
              "version": "1.6.4+1.14"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel i586 Boards",
          "architecture": "i586",
          "version": "1.6.7+1.0",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/01org/corelibs-galileo/archive/1.6.7+1.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "corelibs-galileo-1.6.7.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:4d161dde4c95ef8ebc264ca444ee6d1baaee70f9fd416e5f234f3f5cdd4ee028",
          "size": "273392",
          "boards": [
            {
              "name": "Galileo"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "i586-poky-linux-uclibc",
              "version": "1.6.2+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "sketchUploader",
              "version": "1.6.2+1.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel i586 Boards",
          "architecture": "i586",
          "version": "1.6.2+1.0",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/01org/corelibs-galileo/archive/1.6.2+1.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "corelibs-galileo-1.6.2.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:e20d62b0dccf0d68dbb61d70b866d77134b770b226d6046a61c7e8d55e64e53a",
          "size": "272961",
          "boards": [
            {
              "name": "Galileo"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "i586-poky-linux-uclibc",
              "version": "1.6.2+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "sketchUploader",
              "version": "1.6.2+1.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel i686 Boards",
          "architecture": "i686",
          "version": "1.6.7+1.0",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/01org/corelibs-edison/archive/1.6.7+1.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "corelibs-edison-1.6.7.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:2b630b4986c4c7543946eef339ab8d08ed23d28aa6428d27f5b464ad2331a3f1",
          "size": "272002",
          "boards": [
            {
              "name": "Edison"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "core2-32-poky-linux",
              "version": "1.6.2+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "sketchUploader",
              "version": "1.6.2+1.0"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "Intel i686 Boards",
          "architecture": "i686",
          "version": "1.6.2+1.0",
          "category": "Arduino Certified",
          "url": "https://github.com/01org/corelibs-edison/archive/1.6.2+1.0.tar.gz",
          "archiveFileName": "corelibs-edison-1.6.2.tar.gz",
          "checksum": "SHA-256:538ab8553f832f56b04df80d44992ecc994b9c296f3fce6902832d97f99811a8",
          "size": "271420",
          "boards": [
            {
              "name": "Edison"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "core2-32-poky-linux",
              "version": "1.6.2+1.0"
            },
            {
              "packager": "Intel",
              "name": "sketchUploader",
              "version": "1.6.2+1.0"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "arc-elf32",
          "version": "1.6.9+1.0.1",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/arc-toolchain-osx-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-osx-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:456995157cf1549073b9330a114abb25f056352278c107e25b3cc79443040a44",
              "size": "30014953"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/arc-toolchain-linux32-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-linux32-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6aa92f239998d10992592cc16a16352bb1cce75a6bff1c72b8be18d939182915",
              "size": "116481978"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/arc-toolchain-windows-arcem-1.0.1.zip",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-windows-arcem-1.0.1.zip",
              "checksum": "SHA-256:59614534473a55b1d964e1f4fa14f5e01e6aaa426d1e8319a8293ffa6576f58e",
              "size": "172455793"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/arc-toolchain-linux64-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-linux64-arcem-1.0.1.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0ee03cecc27471eae58cb557a105c5edaea45b49557c86867fa436a13681392c",
              "size": "129250679"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arc-elf32",
          "version": "1.6.4+1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloadmirror.intel.com/25470/eng/arc-toolchain-osx-arcem.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-osx-arcem.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3818fbc4cfbb8bc826ae33f6869413463849a889e53b4e27da365f2489699ec1",
              "size": "78371400"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloadmirror.intel.com/25470/eng/arc-toolchain-linux32-arcem.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-linux32-arcem.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:cb49a8b6a2d55712a0750813d56f8271d712252907fcd82b0cf690321be0d663",
              "size": "182899676"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloadmirror.intel.com/25470/eng/arc-toolchain-windows-arcem.zip",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-windows-arcem.zip",
              "checksum": "SHA-256:d7a3700e8762c656da66b1f85967ef1992c2473cee5bfc06b23aacfef7867435",
              "size": "218816528"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://downloadmirror.intel.com/25470/eng/arc-toolchain-linux64-arcem.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arc-toolchain-linux64-arcem.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:0b538ae361b02a6329e00a009962c3bad91c48b07c78bb6343ffc6c19475e1a8",
              "size": "177840353"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "2.3.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Linux_ARMv6.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:32b3c7c4ce654429bc1a8c6a8ff621ec032766b5dd03c4ef827509b335722a30",
              "size": 1785643
            },
            {
              "host": "arm64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_macOS_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:24ae0a99dfde2bc07054a45f7f5fb8d64e7edf811570ae9f9eea0acdfe97358e",
              "size": 1802446
            },
            {
              "host": "arm64-linux-gnueabihf",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Linux_ARM64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:26f85c5b1e7802fe470f3a18b1c901aaff2d06099fc8dd3f144305f62da6bbaa",
              "size": 1779096
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Windows_32bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Windows_32bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:1642a1c9e4d83024a175be2135ab271a567a21cf15c2f3005869b61ffea9e439",
              "size": 1388457
            },
            {
              "host": "i686-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Linux_32bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:6f9c28922510fc2e12af775004ff24f3e46c97969e2ef9747ccd3b7f1f18f5f6",
              "size": 1841143
            },
            {
              "host": "x86_64-apple-darwin",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_macOS_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:54775545fca4af611a9c191c37223b9905f1feea6333997be98c6faa56dd426b",
              "size": 1844645
            },
            {
              "host": "x86_64-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Windows_64bit.zip",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Windows_64bit.zip",
              "checksum": "SHA-256:faaa058f02f787dc98cbe5e74cfae5f87236c8cb09c9e792992c1cb8ec9a270c",
              "size": 1416557
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load_2.3.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load_2.3.0_Linux_64bit.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:3c82dd345a9c8bce8c6b04d981bcc26631392af0bb812b284fd239a9ab3cb34a",
              "size": 1877169
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "2.1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.1.0-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.1.0-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:440c407d3fcca28333830891550bd4ed62ff4a6fb54a488330291bb79e737e97",
              "size": "1110912"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.1.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.1.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:068310277e032df5e36bd7cf351680462bd14f667536baf0b46e0f98e88a5616",
              "size": "1188264"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.1.0-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.1.0-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b17ce537f26e6ececf176585859594e1a66dfb788f074711d0be4a563c1815d8",
              "size": "1065618"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.1.0-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.1.0-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:32ff223937fbf747f1c552256627dfcb8eeccb4903342a9e8ac8b3e6d89cb4a7",
              "size": "1078361"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.1.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.1.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:c86f707914c733f51d705b32d45ade9d708913f458382f30b7436bdcdc9bb514",
              "size": "1184509"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "2.0.1",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.1-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.1-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ff02bc7b64dd2f6a526fd283c55b36cab15297d045ccd214ec70d12067ce0991",
              "size": "992557"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.1-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1f96480028a2aaa9475a1f44c5912236b6a039fced948fe2042a0353c88c1fb0",
              "size": "1114375"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.1-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.1-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:2941d1f2f726ca1dd3789a744a2084e8f9000912bdaf25ef888c90fd454057e9",
              "size": "1001211"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.1-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.1-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:932373b6da9a8ad8ee9051937ea42cedde604fa8437050dcf7baa29564fc4547",
              "size": "1046214"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.1-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:b15a213b495e599b76ecd68253602b56ff5eebda4fadc53442e8c1917964a45e",
              "size": "1111519"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "2.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "arm-linux-gnueabihf",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.0-linux_arm.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.0-linux_arm.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:ce5bc6598481cbf058a86695f4661f4b9f3a37481a8a1401bc8aa6e38055c13f",
              "size": "992362"
            },
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.0-darwin_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1adc2bb7ae5c12dabd2ce62a281285557d85d694d88e3578176a26a892546bff",
              "size": "1115949"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.0-linux_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.0-linux_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:3a0880cbfc795a94cbc90e8c5e6bcf3dc47b893be8b61ba8657f009fdec364a0",
              "size": "1002073"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.0-windows_386.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.0-windows_386.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:90923d95f3d30fe3161fa0fcac344db12f99e2bfba396a48bec596d1870370ce",
              "size": "1046285"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloads.arduino.cc/tools/arduino101load-2.0.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101load-2.0.0-linux_amd64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:70965f1830e97bb8eafe1a4cea59a202aeb7c08dd2e9f46eb6a658d382cbf3fe",
              "size": "1111450"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "1.6.9+1.28",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.28-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.28-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:011fcb145728842aa6dc7a2332a12b7cd0d0e4f9eae7e9c35400d3727eb33db9",
              "size": "1134614"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.28-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.28-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:36681f3dbe4edc04c0f6c3888ab7787c8015b0fce2d9cffccd17d7ec5fb1204d",
              "size": "1202482"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.28-windows.zip",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.28-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:0847ba5466ad97c4624c7b76c84aea036f24f1189828274310f52b86e6c3de1e",
              "size": "9331111"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.28-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.28-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c691e2f077771b18a83b61c1cda96608150c80707adb7bac6b9665232bc74d4b",
              "size": "1411007"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "1.6.9+1.24",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.24-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.24-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b927e7996f48d861d803b911317062b345fa631c4fbe2f85f2a0dcb651508e92",
              "size": "1241701"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.24-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.24-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:db418197f6b4fbdc104b682fc4137cd955681af1d12147a663054e7f352a3785",
              "size": "1305107"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.24-windows.zip",
              "archiveFileName": "arduino101load-1.6.9+1.24-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:b531d93a8aa5dcb3e9338c553060f71835e6530639106e6976ca8d9dea0039b0",
              "size": "9418690"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.9+1.24-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "arduino101-1.6.9+1.24-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:b7723d8edac0ed957304dc2e275a5628f6602962b93863f32cc1986e1c2ee6ab",
              "size": "1507392"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "arduino101load",
          "version": "1.6.4+1.18",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.18-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.18-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c698ced53fe27030dfae9d198cc550357bf130ede204d6ccac5eaac8c15e159a",
              "size": "1236355"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.18-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.18-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:96a9a3c9306b2ddcdecf96db64d7640c76422626a12488ef90ecd1ecdf451f3c",
              "size": "1269508"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.19-windows.zip",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.19-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:66c184ed5b045ba262ee86e17eb00280ebb6407b73b21979186ccc2270624bf7",
              "size": "9367650"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.18-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.18-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:0e7a9c95a4b8ed9dbd9b3e2dcd00cb22c0f41a0090efe7f144cdf6fc94eb2a19",
              "size": "1467166"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "core2-32-poky-linux",
          "version": "1.6.2+1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/edison-toolchain-osx-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "edison-toolchain-20150323-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:fac0b3f00a33ee0531ea0da6d517c170409e25bd5e59f6f3db9506974336375d",
              "size": "42720934"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/edison-toolchain-linux32-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "edison-toolchain-20150316-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:014d1bdc40bb080987c736d04ffd42cdc0d2c3cad001891fb01555dac04296f7",
              "size": "76488215"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/edison-toolchain-windows-1.6.2-1.0.zip",
              "archiveFileName": "edison-toolchain-20150323-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:5a9a1b51f0fa18bf21e1dcf1332d34331dd435c5ca0d1fe008e68e13cb3255e5",
              "size": "56683094"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/edison-toolchain-linux64-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "edison-toolchain-20150316-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:e3443e7832732f2189fd424e4868d2ebb563e823addb2321a6e8a86a9fced193",
              "size": "78998436"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "flashpack",
          "version": "2.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/2.0.0/flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "archiveFileName": "flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d5c9dfacfa4a12580d8853db32c194537aa920f43564e99aee42f069590cce3e",
              "size": "678394"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/2.0.0/flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "archiveFileName": "flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d5c9dfacfa4a12580d8853db32c194537aa920f43564e99aee42f069590cce3e",
              "size": "678394"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/2.0.0/flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "archiveFileName": "flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d5c9dfacfa4a12580d8853db32c194537aa920f43564e99aee42f069590cce3e",
              "size": "678394"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/2.0.0/flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "archiveFileName": "flashpack_ble_v3.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:d5c9dfacfa4a12580d8853db32c194537aa920f43564e99aee42f069590cce3e",
              "size": "678394"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "flashpack",
          "version": "1.0.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/1.0.7/arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d4422cfa5c21ceba522ebf298bf24ebb2f57089e6bbaf6356038ef6fae6ca6d",
              "size": "654391"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/1.0.7/arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d4422cfa5c21ceba522ebf298bf24ebb2f57089e6bbaf6356038ef6fae6ca6d",
              "size": "654391"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/1.0.7/arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d4422cfa5c21ceba522ebf298bf24ebb2f57089e6bbaf6356038ef6fae6ca6d",
              "size": "654391"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/arduino/ArduinoCore-arc32/releases/download/1.0.7/arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "archiveFileName": "arduino101-factory_ble-flashpack-ide.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:6d4422cfa5c21ceba522ebf298bf24ebb2f57089e6bbaf6356038ef6fae6ca6d",
              "size": "654391"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "i586-poky-linux-uclibc",
          "version": "1.6.2+1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/galileo-toolchain-osx-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "galileo-toolchain-20150323-osx.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:5b705d26dc1d8ca8953df6e0c08dcc8584d5be77b584d561f631360fd166677c",
              "size": "30587705"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/galileo-toolchain-linux32-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "galileo-toolchain-20150316-linux32.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:1dab7f21e10d0208a6dd2897c36c6f5f55f9372b947225d2b59c3c4ab4777d03",
              "size": "55098166"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/galileo-toolchain-windows-1.6.2-1.0.zip",
              "archiveFileName": "galileo-toolchain-20150323-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:821eb290d7c668c1caa74da30903c13843edc746d41508b35161622ae6279b56",
              "size": "45948648"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "http://downloadmirror.intel.com/24806/eng/galileo-toolchain-linux64-1.6.2-1.0.tar.bz2",
              "archiveFileName": "galileo-toolchain-20150316-linux64.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:935ccad3eaaec34f5de76eceb0f0ecd1372bdab0b7dc8f4241e8260c6f827b72",
              "size": "56227185"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "openocd",
          "version": "0.9.0+0.1",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/openocd-osx.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-osx-0.9.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:57083e887ba77826a5f532f4b1ca4b7390cb7a2e2744583576a72f28a77dcc44",
              "size": "896625"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/openocd-linux32.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-linux32-0.9.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:49d2a220e4b25eead4fe03d2ffa339ed946abef9cb718debdc7369f7b3c70534",
              "size": "3923308"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/openocd-windows.zip",
              "archiveFileName": "openocd-windows-0.9.0.zip",
              "checksum": "SHA-256:95accfa22294cf150f33fba3cac45e6aa6857ebc2ba5dacebc2963b4a6021962",
              "size": "9181935"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://downloads.arduino.cc/tools/intel/openocd-linux64.tar.bz2",
              "archiveFileName": "openocd-linux64-0.9.0.tar.bz2",
              "checksum": "SHA-256:4df6d3d387b45fa6214145f736c48c95109871fcd85fa81b81c01b533097a031",
              "size": "4010990"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "sketchUploader",
          "version": "1.6.4+1.14",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.14-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.14-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:cd9c81e72667f42fca2047b12da330917607d2f2412772758d3b25565f61cb61",
              "size": "324645"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.14-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.14-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8bd55d901ef26f89a2e0e67551eb966de2b3bd90504d8204bd200510b85e1a9b",
              "size": "224137"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.14-windows.zip",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.14-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:694cc2e85bca897f2c5bf867d16f11ae4e93134e329a08079a41a83fa9fd7beb",
              "size": "8239124"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.4+1.14-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "1.6.4+1.14-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2da8ac969f6e1731adfe0802d015891109b834fdedfa5ca199742d5439b4f038",
              "size": "216542"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "sketchUploader",
          "version": "1.6.2+1.0",
          "systems": [
            {
              "host": "i386-apple-darwin11",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.2+1.0-osx.tar.gz",
              "archiveFileName": "intel-arduino-tools-20150316-osx.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:8395ccb57c627f997fe01170df4613de906f48c6ce99623b9ca42806079c28ad",
              "size": "61789"
            },
            {
              "host": "i686-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.2+1.0-linux32.tar.gz",
              "archiveFileName": "intel-arduino-tools-20150316-linux32.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:20d87602d0194be626f592d3f2bdc9566a5a897786b042393482ef4c26ae158c",
              "size": "187995"
            },
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.2+1.0-windows.zip",
              "archiveFileName": "intel-arduino-tools-20150316-windows.zip",
              "checksum": "SHA-256:c32d1ae4cde190242eef95122d20dbcb5da226e7de6c567079a1c8c292267ae5",
              "size": "2534586"
            },
            {
              "host": "x86_64-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/01org/intel-arduino-tools/archive/1.6.2+1.0-linux64.tar.gz",
              "archiveFileName": "intel-arduino-tools-20150316-linux64.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:2876db4153db22609d2f6c9c3bfb198efbb9d9574edad579aca7d58cff9d2cca",
              "size": "178239"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "littleBits",
      "maintainer": "littleBits Electronics",
      "websiteURL": "http://www.littlebits.cc/bits/w6-arduino",
      "email": "support@littlebits.cc",
      "help": {
        "online": "http://www.littlebits.cc/arduino-help"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "littleBits Arduino AVR Modules",
          "architecture": "avr",
          "version": "1.0.0",
          "category": "Arduino@Heart",
          "url": "http://downloads.arduino.cc/cores/littlebits-avr-1.0.0.tar.bz2",
          "archiveFileName": "littlebits-avr-1.0.0.tar.bz2",
          "checksum": "SHA-256:8B867B8E89718B405231681CF9091F24372FAEF8B5B9FFBFBCF2486E3D9B5324",
          "size": "27762",
          "help": {
            "online": "http://www.littlebits.cc/arduino-help"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "littleBits w6 Arduino module"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avr-gcc",
              "version": "4.8.1-arduino5"
            },
            {
              "packager": "arduino",
              "name": "avrdude",
              "version": "6.0.1-arduino5"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": []
    },
    {
      "name": "Microsoft",
      "maintainer": "Microsoft.IoT",
      "websiteURL": "https://github.com/ms-iot/iot-utilities/tree/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/",
      "email": "bfjelds@microsoft.com",
      "help": {
        "online": "http://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/IotCoreAppDeployment_ArduinoIde.htm"
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "Windows 10 Iot Core",
          "architecture": "win10",
          "version": "1.1.2",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/ms-iot/iot-utilities/raw/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/release/win10_iotcore-1.1.2_ide-1.6.11.zip",
          "archiveFileName": "win10_iotcore-1.1.2_ide-1.6.11.zip",
          "checksum": "SHA-256:b1c9956b46f33bcebb7f500d29931b19ed4723c713ac0439681ea1fb172722d1",
          "size": "48317648",
          "help": {
            "online": "http://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/IotCoreAppDeployment_ArduinoIde.htm"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Windows 10 IoT Core"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Windows 10 Iot Core",
          "architecture": "win10",
          "version": "1.1.1",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/ms-iot/iot-utilities/raw/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/release/win10_iotcore-1.1.1_ide-1.6.11.zip",
          "archiveFileName": "win10_iotcore-1.1.1_ide-1.6.11.zip",
          "checksum": "SHA-256:f455f2829164065faacde141b3c15604c51bb79b6874d55d1124c66aae372693",
          "size": "48317624",
          "help": {
            "online": "http://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/IotCoreAppDeployment_ArduinoIde.htm"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Windows 10 IoT Core"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Windows 10 Iot Core",
          "architecture": "win10",
          "version": "1.1.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/ms-iot/iot-utilities/raw/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/release/win10_iotcore-1.1.0_ide-1.6.6.zip",
          "archiveFileName": "win10_iotcore-1.1.0_ide-1.6.6.zip",
          "checksum": "SHA-256:683dcb0a72e80b9d21117f6471e0860d8cc35cd9b86557ba6fd1ed255952413e",
          "size": "48316890",
          "help": {
            "online": "http://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/IotCoreAppDeployment_ArduinoIde.htm"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Windows 10 IoT Core"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        },
        {
          "name": "Windows 10 Iot Core",
          "architecture": "win10",
          "version": "1.0.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/ms-iot/iot-utilities/raw/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/release/win10_iotcore-1.0.0_ide-1.6.6.zip",
          "archiveFileName": "win10_iotcore-1.0.0_ide-1.6.6.zip",
          "checksum": "SHA-256:ed1b42b396217e242cd3a5b597ad5dad5957cb8117dd0f972376bafab7d8a0e5",
          "size": "47325480",
          "help": {
            "online": "http://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/IotCoreAppDeployment_ArduinoIde.htm"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "Windows 10 IoT Core"
            }
          ],
          "toolsDependencies": []
        }
      ],
      "tools": []
    },
    {
      "name": "renesas",
      "maintainer": "Renesas Electronics Corporation",
      "websiteURL": "https://github.com/renesas/Arduino",
      "email": "Middle_support@lm.renesas.com",
      "help": {
        "online": ""
      },
      "platforms": [
        {
          "name": "RL78/G22 Fast Prototyping Board",
          "architecture": "rl78g22_fpb",
          "version": "2.2.1",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g22_fpb/releases/download/rl78-2.2.1/core-ArduinoCore-rl78g22-fpb-2.2.1.zip",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-rl78g22-fpb-2.2.1.zip",
          "checksum": "SHA-256:95e3624fe8313f762d1768a24d11cf151c1cd20c32c93aa51199a1b654cfd874",
          "size": "4517235",
          "help": {
            "online": "https://github.com/renesas/Arduino/wiki"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "RL78/G22 Fast Prototyping Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "llvm-rl78",
              "version": "10.0.0.202312"
            },
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "rl78",
              "version": "1.2.1-g2x"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "RL78/G22 Fast Prototyping Board",
          "architecture": "rl78g22_fpb",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g22_fpb/releases/download/rl78-2.0.0/core-ArduinoCore-rl78g22-fpb-2.0.0.zip",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-rl78g22-fpb-2.0.0.zip",
          "checksum": "SHA-256:1944d20d49f11ffaddb5a0cb1c28c27098510572678b02a6785bfd51fa9e88a4",
          "size": "1898305",
          "help": {
            "online": "https://github.com/renesas/Arduino/wiki"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "RL78/G22 Fast Prototyping Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "llvm-rl78",
              "version": "10.0.0.202209"
            },
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "rl78",
              "version": "1.1.1"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "RL78/G23-64p Fast Prototyping Board",
          "architecture": "rl78g23_fpb_p64",
          "version": "2.3.1",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g23_fpb_64p/releases/download/rl78-2.3.1/core-ArduinoCore-rl78g23-fpb-p64-2.3.1.zip",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-rl78g23-fpb-p64-2.3.1.zip",
          "checksum": "SHA-256:49643cf4f25c9b7abd27c8e75117b1b764ec1f0fd6166e81ada8be421e625241",
          "size": "4651721",
          "help": {
            "online": "https://github.com/renesas/Arduino/wiki"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "RL78/G23-64p Fast Prototyping Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "llvm-rl78",
              "version": "10.0.0.202312"
            },
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "rl78",
              "version": "1.2.1-g2x"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "RL78/G23-64p Fast Prototyping Board",
          "architecture": "rl78g23_fpb_p64",
          "version": "2.0.0",
          "category": "Contributed",
          "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g23_fpb_64p/releases/download/rl78-2.0.0/core-ArduinoCore-rl78g23-fpb-p64-2.0.0.zip",
          "archiveFileName": "core-ArduinoCore-rl78g23-fpb-p64-2.0.0.zip",
          "checksum": "SHA-256:3c6747418d2843af1e3fee9b6fc542783bc124513e3aeec5b506139cb9fda4e0",
          "size": "1985725",
          "help": {
            "online": "https://github.com/renesas/Arduino/wiki"
          },
          "boards": [
            {
              "name": "RL78/G23-64p Fast Prototyping Board"
            }
          ],
          "toolsDependencies": [
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "llvm-rl78",
              "version": "10.0.0.202209"
            },
            {
              "packager": "renesas",
              "name": "rl78",
              "version": "1.1.1"
            }
          ]
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "llvm-rl78",
          "version": "10.0.0.202312",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://llvm-gcc-renesas.com/downloads/download.php?s=cdn&f=rl78/10.0.0.202312/llvm-10.0.0.202312-rl78-elf.zip",
              "archiveFileName": "llvm-10.0.0.202312-rl78-elf.zip",
              "checksum": "SHA-256:7c2bb5d9fdf76971bd856f8314a7cbe471a7dab46324085ed2142240b198604f",
              "size": "150890078"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://llvm-gcc-renesas.com/downloads/download.php?s=cdn&f=rl78/10.0.0.202312/llvm-10.0.0.202312-rl78-elf.tar.gz",
              "archiveFileName": "llvm-10.0.0.202312-rl78-elf.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:c2ea2e02333bf1376b5470c3609bbaaf954c45f84e3499c52de929499f810fb0",
              "size": "224225570"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "llvm-rl78",
          "version": "10.0.0.202209",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://llvm-gcc-renesas.com/downloads/download.php?f=rl78/10.0.0.202209/llvm-10.0.0.202209-rl78-elf.zip",
              "archiveFileName": "llvm-10.0.0.202209-rl78-elf.zip",
              "checksum": "SHA-256:17a1a8b362de358050a69e37ecb7c86523d6967cba6df63b703994c669f9a2ac",
              "size": "149440013"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "rl78",
          "version": "1.1.1",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g22_fpb/releases/download/rl78-2.0.0/win32-tool-rl78g2x-1.1.1.zip",
              "archiveFileName": "win32-tool-rl78g2x-1.1.1.zip",
              "checksum": "SHA-256:1a057062b5045397506e72f98a9d27ac796494eadc82ab2b8bf0644a12f2aaae",
              "size": "194296"
            }
          ]
        },
        {
          "name": "rl78",
          "version": "1.2.1-g2x",
          "systems": [
            {
              "host": "i686-mingw32",
              "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g23_fpb_64p/releases/download/rl78-2.3.1/win32-tool-rl78g2x-1.2.1.zip",
              "archiveFileName": "win32-tool-rl78g2x-1.2.1.zip",
              "checksum": "SHA-256:832042bf716d8a8cea3ce10eca2c0faa2dae20518ea0e14f57ce8c2cda06ae3d",
              "size": "186894"
            },
            {
              "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
              "url": "https://github.com/renesas/ArduinoCore-rl78g23_fpb_64p/releases/download/rl78-2.3.1/x86_64-linux-gnu-tool-rl78g2x-1.0.1.tar.gz",
              "archiveFileName": "x86_64-linux-gnu-tool-rl78g2x-1.0.1.tar.gz",
              "checksum": "SHA-256:aee9025e3149340a545c5e1815b4df2c8a022ab5e389f3421bde6e6886f122ef",
              "size": "138937"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}