cas, MODE est un nombre qui peut être suivi par KB 1000, K 1024,
MB 1000*1000, M 1024*1024 et ainsi de suite pour G, T, P, E, Z, Y, R, Q.
Les préfixes binaires sont aussi acceptés: KiB=K, MiB=M, etc.
Dans ce cas, le flux correspondant sera complètement mis en tampon avec un
tampon d'une taille de MODE octets.
