er l'envoi d'un caractère d'arrêt ou de départ
   [-]ixon       autoriser le contrôle de flux XON/XOFF
   [-]parmrk     indiquer les erreurs de parité par une séquence de
                   caractères (255-0)
   [-]tandem     identique à [-]ixoff
