ntal
      \v	TAB vertical
      \\	contrabarra
      \0nnn	o caractere cujo código ASCII é NNN (octal).  NNN pode
      		ter 0 a 3 dígitos octais
      \xHH	o caractere de 8 bits cujo valor é HH (hexadecimal).  HH
      		pode ter um ou dois dígitos hexa
      \uHHHH	o caractere Unicode cujo valor é o valor hexadecimal HHHH.
    		HHHH pode ter um a quatro dígitos hexa.
      \UHHHHHHHH o caractere Unicode cujo valor é o valor hexadecimal
    		HHHHHHHH. HHHHHHHH pode ter um a oito dígitos hexa.
    
    Status de saída:
    Retorna sucesso, a menos que ocorra um erro de escrita.