(struct h
 			for (i = 0; i < mt->num_slots; i++) {
 				input_mt_slot(input_dev, i);
 				input_mt_report_slot_inactive(input_dev);
+				clear_bit(i, &td->mt_io_flags);
 			}
 			input_mt_sync_frame(input_dev);
 			input_sync(input_dev);
@@ -1756,7 +1757,7 @@ static void mt_expired_timeout(struct ti
 	 */
 	if (test_and_set_bit_lock(MT_IO_FLAGS_RUNNING, &td->mt_io_flags))
 		return;
-	if (test_bit(MT_IO_FLAGS_PENDING_SLOTS, &td->mt_io_flags))
+	if (td->mt_io_flags & MT_IO_SLOTS_MASK)
 		mt_release_contacts(hdev);
 	clear_bit_unlock(MT_IO_FLAGS_RUNNING, &td->mt_io_flags);
 }[PATCH 6.12 043/136] HID: multitouch: fix sticky fingersGreg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org> undefinedstable@vger.kernel.org undefined undefined undefined undefinedµ#ƒºx
