-mfp32			käytä 32-bittisiä liukulukurekistereitä, huolimatta valitusta ISA:sta
-msym32			otaksu kaikilla symboleilla olevan 32-bittiset arvot
-O0			poista tarpeettomia NOP-käskyjä, älä suorita haarautumisen heittovaihtoja
-O			poista tarpeettomat NOP-käskyt ja suorita haarautumisen heittovaihtoja
--trap, --no-break	sieppaa nollalla jako- ja kertolaskun ylivuotopoikkeukset
--break, --no-trap	hyppää pois nollalla jako- ja kertolaskun ylivuotopoikkeuksesta
