pkgbase = heimdall
	pkgdesc = Tool suite used to flash firmware (aka ROMs) onto Samsung mobile devices
	pkgver = 1.4.2
	pkgrel = 1
	url = http://www.glassechidna.com.au/products/heimdall/
	arch = x86_64
	license = MIT
	makedepends = cmake
	depends = qt5-base
	optdepends = android-udev: Udev rules to connect Android devices to your linux box
	source = heimdall-1.4.2.tar.gz::https://github.com/Benjamin-Dobell/Heimdall/archive/v1.4.2.tar.gz
	source = heimdall.desktop
	sha256sums = 589bef88f2597c8a84fe6fafbe928ddc9687438b5b54edd917d7df48c7e3eff8
	sha256sums = 439cea1a8976b9b589ffe4030a084243bcc5e937dcb9c571cdb94d3ff08b4fb4

pkgname = heimdall

