  spesifikasikan konfigurasi chip yang digunakan
  -maverage -mno-average -mmult -mno-mult -mdiv -mno-div
  -mbitops -mno-bitops -mleadz -mno-leadz -mabsdiff -mno-absdiff
  -mminmax -mno-minmax -mclip -mno-clip -msatur -mno-satur -mcop32
                          aktifkan/non-aktifkan opkode yang diberikan

  Jika -mconfig diberikan, pilihan -m lain memodifikasinya. Jika tidak,
  jika tidak ada pilihan -m yang diberikan, seluruh core opkode diaktifkan;
  jika pengaktifan pilihan -m diberikan, hanya itu saja yang diaktifkan saja;
  jika hanya menon-aktifkan pilihan -m diberikan, hanya itu saja yang dinon-aktifkan.
