, que está en
    microsegundos; -b, que está en bytes; y -e, -i, -k, -n, -q, -r, -u, -x
    y -P, que aceptan valores sin escala.
    
    En modo posix, los valores proporcionados con -c y -f están en
    incrementos de 512 bytes.
    
    Estado de Salida:
    Devuelve correcto a menos que se proporcione una opción inválida o suceda
    un error.