prétation des barres contre-obliques d'échappement
    
    « echo » interprète les caractères suivants comme des séquences d'échappement :
      \a	alerte (cloche)
      \b	retour arrière
      \c	supprime la suite de la sortie
      \e	caractère échap.
      \E	caractère échap.
      \f	saut de page
      \n	saut de ligne
      \r	retour chariot
      \t	tabulation horizontale
      \v	tabulation verticale
      \\	barre contre-oblique
      \0nnn	le caractère dont le code ASCII est NNN (en octal).  NNN peut être
    		long de 0 à 3 chiffres octaux
      \xHH	le caractère sur 8 bits dont la valeur est HH (hexadécimal).  HH
    		peut être composé de 1 ou 2 chiffres hexadécimaux
    		HHHH peut être composé de un à quatre chiffres hexadécimaux.
      \UHHHHHHHH le caractère Unicode dont la valeur est la valeur hexadécimale
    		HHHHHHHH. HHHHHHHH peut avoir un à huit chiffres hexadécimaux.
    
    Code de sortie :
    Renvoie le code de succès à moins qu'une erreur d'écriture survienne.