# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
config DRM_MESON
	tristate "DRM Support for Amlogic Meson Display Controller"
	depends on DRM && OF && (ARM || ARM64 || COMPILE_TEST)
	depends on ARCH_MESON || COMPILE_TEST
	select DRM_CLIENT_SELECTION
	select DRM_KMS_HELPER
	select DRM_DISPLAY_HELPER
	select DRM_BRIDGE_CONNECTOR
	select DRM_GEM_DMA_HELPER
	select DRM_DISPLAY_CONNECTOR
	select VIDEOMODE_HELPERS
	select REGMAP_MMIO
	select MESON_CANVAS
	select CEC_CORE if CEC_NOTIFIER

config DRM_MESON_DW_HDMI
	tristate "HDMI Synopsys Controller support for Amlogic Meson Display"
	depends on DRM_MESON
	default y if DRM_MESON
	select DRM_DW_HDMI
	imply DRM_DW_HDMI_I2S_AUDIO

config DRM_MESON_DW_MIPI_DSI
	tristate "MIPI DSI Synopsys Controller support for Amlogic Meson Display"
	depends on DRM_MESON
	default y if DRM_MESON
	select DRM_DW_MIPI_DSI
	select GENERIC_PHY_MIPI_DPHY
