# SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0-only OR BSD-2-Clause)
%YAML 1.2
---
$id: http://devicetree.org/schemas/timer/ralink,cevt-systick.yaml#
$schema: http://devicetree.org/meta-schemas/core.yaml#

title: System tick counter present in Ralink family SoCs

maintainers:
  - Sergio Paracuellos <sergio.paracuellos@gmail.com>

properties:
  compatible:
    const: ralink,cevt-systick

  reg:
    maxItems: 1

  interrupts:
    maxItems: 1

required:
  - compatible
  - reg
  - interrupts

additionalProperties: false

examples:
  - |
    systick@d00 {
        compatible = "ralink,cevt-systick";
        reg = <0xd00 0x10>;

        interrupt-parent = <&cpuintc>;
        interrupts = <7>;
    };
...
