# Function _mm512_setr_ps

1.89.0 · Source

    pub fn _mm512_setr_ps(
        e0: f32,
        e1: f32,
        e2: f32,
        e3: f32,
        e4: f32,
        e5: f32,
        e6: f32,
        e7: f32,
        e8: f32,
        e9: f32,
        e10: f32,
        e11: f32,
        e12: f32,
        e13: f32,
        e14: f32,
        e15: f32,
    ) -> __m512

Available on (x86 or x86-64) and target feature `avx512f` and x86-64 only.
Expand description

Sets packed 32-bit integers in `dst` with the supplied values in reverse order.

Intel’s documentation