n”-koneelle
-mbig, -mbig-endian, -b, -be
                        tuota koodia ”big-endian”-koneelle
-msolaris               tuota koodia Solaris-käyttöjärjestelmälle
-mno-solaris            älä tuota koodia Solaris-käyttöjärjestelmälle
-K PIC                  aseta EF_PPC_RELOCATABLE_LIB kohteessa ELF-liput
-V                      tulosta assemblerin versionumero
-Qy, -Qn                ei otettu huomioon
