{
  "schema_version": "1.4.0",
  "id": "GHSA-7ch6-8wvc-r28c",
  "modified": "2022-05-24T17:12:55Z",
  "published": "2022-05-24T17:12:55Z",
  "aliases": [
    "CVE-2020-5860"
  ],
  "details": "On BIG-IP 15.0.0-15.1.0.2, 14.1.0-14.1.2.3, 13.1.0-13.1.3.2, 12.1.0-12.1.5.1, and 11.5.2-11.6.5.1 and BIG-IQ 7.0.0, 6.0.0-6.1.0, and 5.2.0-5.4.0, in a High Availability (HA) network failover in Device Service Cluster (DSC), the failover service does not require a strong form of authentication and HA network failover traffic is not encrypted by Transport Layer Security (TLS).",
  "severity": [],
  "affected": [],
  "references": [
    {
      "type": "ADVISORY",
      "url": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5860"
    },
    {
      "type": "WEB",
      "url": "https://support.f5.com/csp/article/K67472032"
    }
  ],
  "database_specific": {
    "cwe_ids": [
      "CWE-326"
    ],
    "severity": "MODERATE",
    "github_reviewed": false,
    "github_reviewed_at": null,
    "nvd_published_at": "2020-03-27T15:15:00Z"
  }
}